{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SIWZ_BIBLIOTEKA"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SIWZ_BIBLIOTEKA","index":0,"n_rows":220,"n_cols":8,"rows_kept":220,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[8,0,8,7],[10,0,10,1],[12,3,46,7],[26,0,29,0],[31,0,38,0],[39,0,42,0],[44,0,45,0],[49,0,49,1],[51,3,61,7],[63,0,63,1],[65,3,137,7],[74,0,76,0],[78,0,79,0],[95,0,96,0],[97,0,100,0],[101,0,104,0],[106,0,107,0],[109,0,110,0],[116,0,117,0],[119,0,126,0],[128,0,129,0],[130,0,132,0],[133,0,134,0],[139,0,139,1],[141,3,172,7],[144,0,146,0],[154,0,156,0],[161,0,165,0],[168,0,172,0],[174,0,174,1],[176,3,207,7],[209,0,209,1],[214,0,214,5],[214,6,214,7],[216,0,216,2],[216,3,216,7],[217,0,217,2],[217,3,217,7],[219,0,219,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["..............................................."]
["pieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu"]
["..............................................."]
["REGON"]
["......................................."]
["NIP"]
[]
["Formularz Cenowy Zadanie 6/p.60/p.61/.p62"]
[]
["Komputer Nr 1 \nParametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** \n(2)","liczba szt. \n(3)","Cena netto za szt. \n(4)","Wartość netto \n(5)","Podatek od towarów i usług % \n(6)","Wartość brutto               \n(7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,52,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Płyta główna","Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 złącza PCI, 1 złącze PCI Express x4 (wszystkie porty wolne), 4 złącza DIMM, obsługa min. 16 GB DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA; zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i 1 . Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz  niedostępny dla lokalnego systemu OS i  lokalnych  aplikacji,  a  także umożliwiająca: \na) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej; \nb) zdalną konfigurację ustawień BIOS;\nc) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania   i   zdalny   odczyt   tych   informacji   (wersja,   zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, rtp.) z wbudowanej pamięci nielotnej; "]
["Chipset","Rekomendowany przez producenta procesora, min.Q57"]
["Procesor","Min. 2-rdzeniowy, min 2.80GHz, min 3 MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 1875 punktów. Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ"]
["Pamięć RAM","4 GB DDR3 1066MHz działające w Dual Channel."]
["Dysk twardy","min 250 GB SATAII 7200 obr./min., 8 MB pamięci cache."]
["Karta graficzna","Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256 MB,"]
["Karta dźwiękowa","Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera."]
["Karta sieciowa","10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco–diagnostycznej producenta  komputera."]
["Porty","Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, DVI (dołączony adapter na VGA), eSATA, DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów  wyprowadzonych   na  zewnątrz  komputera:   min. 2 z przodu   obudowy i 7 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu  obudowy.  Wymagana  ilość  i rozmieszczenie (na  zewnątrz obudowy komputera)   portów   USB   nie   może   być   osiągnięta  w  wyniku   stosowania konwerterów, przejściówek itp."]
["Klawiatura","Klawiatura USB w układzie US QWERTY."]
["Mysz","Mysz optyczna 800 dpi, USB\n-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego"]
["Napęd optyczny","Nagrywarka DVD +/-RW. \nDołączone oprogramowanie do nagrywania płyt \n"]
["Obudowa","-Typu Mini Tower (2 x 5,25' zewnętrzne, 1 x 3,5\" zewnętrzne i 2 x 3,5\" wewnętrzne);"]
[null,"Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi;"]
[null,"Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki);"]
[null," - Zasilacz o mocy max. 250 W i wydajności 88%, w trybie spoczynku pobierający 0 Watt"]
["System operacyjny","Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 umożliwiajacy:\n- uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office w najnowszej dostępnej wersji (instalacja pakietu MS Office przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), \n- aktualizację systemu operacyjnego i pakietu MS Office przez Internet.\nDołączone nośniki pozwalające na instalcję wersji 32bit i 64 bit."]
["BIOS","- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)."]
[null,"- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń."]
[null,"- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora."]
[null,"-Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe."]
[null," - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM."]
[null," - Możliwość   włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych."]
[null,"- Możliwość ustawienia portów USB w trybie .no BOOT\", czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne."]
[null,"-Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy."]
["Certyfikaty","- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);"]
[null,"- Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 18 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę);"]
[null,"- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);"]
[null,"Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0; Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  intemetowym katalogu http://www.eu-energystar.org  - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej"]
["Gwarancja","36 miesięcy, gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta."]
["Zabezpieczenia dodatkowe","Karta Przywracania Goliath UNI HD Protector lub równorzędna. \ninstalowana w slocie PCI. \n1. Pełna obsługa technologii wielordzeniowej płyt głównych i procesorów.\n2. Obsługa kontrolerów: IDE, EIDE, SCSI.\n3. Obsługa dysków: PIO, DMA 33/66/100/133, ATA-100, Ultra ATA-100 IDE oraz SATA I, II, III.\n4. Obsługa systemów plików: FAT16, FAT32 oraz NTFS.\n5. Obsługa systemów operacyjnych: Windows XP 32- i 64-bit Windows Vista 32-bit i 64-bit, Windows 7 32-bit i 64-bit.\n6. Funkcja zabezpieczania BIOS przed zmianami.\n7. Możliwość wyboru chronionej partycji dysku.\n8. Możliwość instalacji bez konieczności formatowania dysku i ponownej instalacji systemu.\n9. Możliwość zarządzania funkcjami i ustawieniami kart w sieci z poziomu Windows.\n10. Możliwość tworzenia grup komputerów w obrębie sieci dla usprawnienia zarządzania kartami.\n11. Możliwość ustanowienia administratora dla każdej grupy komputerów.\n12. Możliwość stałego monitorowania stanu poszczególnych komputerów w sieci.\n13. Obsługa menu karty w języku polskim.\nDo Kart dołączana jest instrukcja instalacji/obsługi w języku polskim oraz płytka ze sterownikiem i dodatkowym oprogramowaniem Goliath NetAdmin - program do zarządzania kartami w sieci z poziomu Windows."]
[null,"Możliwe jest sterowanie wszystkimi funkcjami i ustawieniami kart w sieci:\n• pełna funkcjonalność ustawień kart,\n• możliwość zarządzania z PC lub laptopa (komputera bez zainstalowanej karty),\n• możliwość statycznego podglądu ekranu komputera \"klienta\",\n• możliwość wysyłania informacji do komputerów \"klientów\",\n• możliwość ustawienia czasu we wszystkich komputerach klienckich według czasu \"konsoli\",\n• możliwość tworzenia planów pracy komputerów \"klientów\" (np. przywrócenie danych na wszystkich komputerach \"klientach\" w wyznaczonym dniu o wskazanej godzinie),\n• możliwość wysyłania plików do komputerów \"klientów\",\n• możliwość rozpoczęcia instalacji aplikacji w komputerach \"klientach\".\n"]
["Wsparcie techniczne producenta","Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela."]
[]
[]
["Monitor Nr 1    \nParametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,52,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","minimum 21,5 cali o rozdzielczości 1920 x 1080 pixeli, maksymalny rozmiar piksela 0.248 mm,"]
["Parametry obrazu","Matowa matryca, podświetlenie LED, odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1 (typowy), jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia poziom 170 stopni, pion 160 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 56-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)"]
["Wejścia wideo","1x D-Sub, 1xHDMI (HDCP)"]
["Obudowa i regulacja monitora","Pochylenie ekranu w zakresie -4° / +18° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 2 W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100x100 mm"]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy"]
["Pobór mocy (praca/spoczynek)","22,7/0.39 Watt (weryfikowane na podstawie dostępnej dokumentacji producenta)"]
["Gwarancja","Gwarancja 36 miesięcy"]
["Menu OSD","Menu w języku polskim. Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K "]
["Spelniane normy","ENERGY STAR® 5.0, ISO9241-307 (Pixel fault class I), EPEAT Silver, CE, TCO Displays 5.2"]
[]
["Urządzenie wielofunkcyjne Laser Kolor    \nParametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** \n(2)","liczba szt. \n(3)","Cena netto za szt. \n(4)","Wartość netto \n(5)","Podatek od towarów i usług % \n(6)","Wartość brutto               \n(7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Technologia","Laserowe"]
["Kolorowy ekran LCD","Dotykowy 5' (12,6 cm)"]
["Podajnik papieru","250 arkuszy"]
["Podajnik wielofunkcyjny","50 arkuszy"]
["Podajnik dokumentów ADF","50 arkuszy"]
["Odbiornik papieru","150 arkuszy"]
["Procesor","400MHz"]
["Interfejs standardowy","USB 2.0 "]
[null,"10/100 Ethernet Base TX "]
[null,"802.11b wireless "]
["Oprogramowanie zarządzające siecią","Strona internetowa drukarki "]
["Pamięć (RAM)","Standardowa  256MB"]
[null,"Opcjonalnie 512MB"]
["Formaty papieru","A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6,Executive, Legal, Folio"]
["Gramatury papieru","60-163 g/m2"]
["Czas wydruku 1 strony","16 sek."]
["Prędkość faksu","33,6 kbps"]
["Prędkość transmisji (str.)","2,5 sek./strona (A4)"]
["Skala szarości","256 poziomów"]
["Rozsyłanie (broadcasting)","do 258 lokalizacji"]
["Pamięć wg. stron","500 stron"]
["Podtrzymanie pamięci","do 60 godz."]
["Wybieranie jednoprzyciskowe","40 lokalizacji"]
["Szybkie wybieranie","300 lokalizacji"]
["Podwójny dostęp","Tak"]
["Tryb korekcji błędów ECM","Tak"]
["Wybieranie grupowe","Tak"]
["Przekierowanie faksu","Tak"]
["PC-FAX","Windows® "]
[null,"Macintosh® "]
["Prędkość druku","Mono  28 str/min"]
[null,"Kolor  28 str/min"]
[null,"Dupleks mono  14 str/min"]
[null,"Dupleks kolor  14 str/min"]
["Funkcjonalność automatycznego dupleksu","Druk "]
[null,"Kopia "]
[null,"Skan "]
[null,"Faks "]
["Rozdzielczość druku","2400 x 600 dpi"]
["Emulacje","PCL "]
[null,"BR-Script 3 (PostScript 3) "]
["Dodatkowe właściwości sterownika druku","Restrykcja kolorów "]
["Zabezpieczenie","Secure Function Lock "]
[null,"Szyfrowanie transmisji - SSL "]
["Prędkość kopiowania","28 str./min (mono i kolor)"]
["Rozdzielczość kopiowania Skan","600 x 1200 dpi"]
["Zmniejszanie/Powiększanie kopii","od 25 do 400 %"]
["Kopiowanie wielokrotne","do 99 kopii"]
["Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.)","Tak"]
["Rozdzielczość skanowania","Optyczna  1200 x 2400 dpi"]
[null,"Interpolowana  19,200 x 19,200 dpi"]
["Rodzaj skanera","CIS"]
["Możliwość skanowania do","Obrazu "]
[null,"OCR "]
[null,"E-maila "]
[null,"Pliku "]
[null,"Pamięci USB "]
[null,"Serwera pocztowego "]
[null,"FTP "]
[null,"Folderu sieciowego "]
["Miesięczne obciążenie","60000 str."]
["Ekologia","Funkcja Oszczędność mocy "]
[null,"Funkcja Oszczędność tonera "]
["Pobór mocy","Druk  615W"]
[null,"Stan gotowości  75W"]
[null,"Uśpienie  10 W (tryb głębokiego uśpienia 1,8 W)"]
["Poziom hałasu","Drukowanie 57dB"]
[null,"Stan gotowości  33dB"]
["Waga","28,5 kg"]
["Gwarancja","36 miesięcy"]
["Wymiary (w x d x h)","490 x 526 x 530 mm"]
[]
["Skaner płaski formatu A3  \n Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** \n(2)","liczba szt. \n(3)","Cena netto za szt. \n(4)","Wartość netto \n(5)","Podatek od towarów i usług % \n(6)","Wartość brutto               \n(7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Typ skanera","płaski"]
["Zastosowanie","zdjęcia"]
[null,"tekst (OCR)"]
[null,"obiekty 3D"]
["Układ optyczny","CCD + zimna katoda"]
["Rozdzielczość optyczna","1600 dpi"]
["Rozdzielczość interpolowana","brak"]
["Skanowane rozmiary","A3"]
["Podajnik dokumentów (ADF)","nie"]
["Maksymalna szerokość oryginału","304.8 mm"]
["Maksymalna długość oryginału","431.8 mm"]
["Szybkość skanowania","kolor 75 dpi (na ekran) A3 – 10 sek."]
[null,"tekst 300 dpi (OCR) A3 – 12 sek."]
[null,"kolor 300 dpi (do druku) A3 – 12 sek."]
["Głębia kolorów","48 bity wewn./ 24 bity zewn."]
["Głębia odcieni szarości","24 bity wewn./ 8 bity zewn."]
["Interfejs","USB"]
["Przyciski funkcyjne","7 w pełni konfigurowalnych przycisków szybkiego dostępu"]
["Dołączone oprogramowanie","sterowniki Windows 2000/XP/Vista"]
[null,"edytory graficzne NewSoft Presto! ImageFolio 4.5 – edycja i obróbka obrazu"]
[null,"rozpoznawanie tekstu (OCR) FineReader 6.0 Sprint Plus PL – pełna polska wersja"]
[null,"archiwizacja i zarządzanie NewSoft Presto! PageManager 7.10 – zarządzanie dokumentami"]
[null,"do obsługi skanera Plustek DocAction – Przyciski Szybkiego Dostępu Scanner Utility – programy diagnostyczne"]
["Wymiary","623 x 400 x 130mm"]
["Waga","7.5 kg"]
["Zawartość zestawu","skaner"]
[null,"zasilacz"]
[null,"przewód USB"]
[null,"płyty CD z oprogramowaniem oraz sterownikami"]
[null,"instrukcje obsługi"]
[]
["Zasilacz awaryjny UPS\nParametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** \n(2)","liczba szt. \n(3)","Cena netto za szt. \n(4)","Wartość netto \n(5)","Podatek od towarów i usług % \n(6)","Wartość brutto               \n(7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,8,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Moc pozorna","750 VA"]
["Moc rzeczywista","500W"]
["Topoligia UPS`a","Line-interactive"]
["Typ przebiegu","Sinusoida"]
["Częstoliwość na wyściu UPS`a","50/60 Hz +/- 5Hz"]
["Napięcie wyściowe","220/230V"]
["Typ gniazd wyjściowych","6 x IEC 320 C14"]
["Typ gniazda wejściowego","IEC-320-C14"]
["Nominalne napięce wyjściowe","230V"]
["Akumulator","Bezobsługowy"]
[null,"Kwasowo-ołowiowy"]
["Czas podtrzymania przy 50%","Min. 15 min"]
["Czas podtrzymania przy 100%","Min. 4 min"]
["Typowy czas do pełnego ładowania","max 3h"]
["Zimny start","Tak"]
["Układ automatycznej regulacja napięcia (AVR)","Tak"]
["Porty komunikacji","RS 232 (DB9)"]
[null,"USB"]
["Syngalizacja akustyczna","Alarm podczas pracy na baterii"]
[null,"Alarm podczas stanu wyczerpania baterii"]
[null,"Alarm w stanie przeciążenia"]
["Wskaźnik","LED"]
["Waga (z batt)","Max 15kg"]
["Poziom hałasu w odległości 1m","Max 40dB"]
["Temp pracy","0C - 40C"]
["Wyposażenie dodatkowe","CD z oprogramowaniem"]
[null,"Kable do sygnalizacji RS-232"]
[null,"Kabel USB"]
["Certyfikaty i zgodność z normami","CE\nRoHS"]
["Gwarancja","24 miesiace"]
[]
["Oprogramowanie  \nParametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** \n(2)","liczba szt. \n(3)","Cena netto za szt. \n(4)","Wartość netto \n(5)","Podatek od towarów i usług % \n(6)","Wartość brutto               \n(7 = 5+6)"]
["MS Office w wersji Pro dla Edukacji","OfficeProPlus 2013 SNGL OLP NL Acdmc (79P-04730)",null,15]
["Licencje dostepowe CAL","WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL Acdmc DvcCAL (R18-04271)",null,52]
["antywirusowe","SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 \nSYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC ACAD BAND A BASIC 12 MONTHS 0E7IOZF0-BI1AA",null,52]
[]
["SUMA BRUTTO:",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Netto=",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Brutto=",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia, certyfikaty i deklaracje w przypadku, gdy owe dokumenty wymienione są w formularzu ofertowym razem z ofertą.\n* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o równoważnej lub lepszej wydajności  (jak przedmiot wskazany w kolumnie „1”) wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia testów wydajności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu weryfikacji równoważności oferowanego sprzętu.\n\n** Wykonawca jest zobowiązany:\n - w przypadku oferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego - do potwierdzenia tego zapisem „zgodnie z siwz” umieszczonym w kolumnie 3,\n - w przypadku oferowania sprzętu równoważnego - do podania w kolumnie 3 jego typu lub modelu oraz dokładnego opisu z uwzględnieniem wszystkich wymaganych w kolumnie 2 parametrów."]