{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SIWZ"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SIWZ","index":0,"n_rows":132,"n_cols":8,"rows_kept":132,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,1],[2,0,2,7],[4,0,4,1],[6,3,23,3],[6,4,23,4],[6,5,23,5],[6,6,23,6],[6,7,23,7],[13,0,16,0],[19,0,20,0],[25,0,25,1],[27,3,60,3],[27,4,60,4],[27,5,60,5],[27,6,60,6],[27,7,60,7],[30,0,43,0],[55,0,56,0],[55,1,56,1],[55,2,56,2],[62,0,62,1],[64,3,75,7],[77,0,77,1],[79,3,90,7],[92,0,92,1],[93,0,93,1],[94,0,94,1],[95,0,95,1],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[99,0,99,1],[100,0,100,1],[101,0,101,1],[102,0,102,1],[103,0,103,1],[104,0,104,1],[105,0,105,1],[106,0,106,1],[107,0,107,1],[108,0,108,1],[109,0,109,1],[110,0,110,1],[111,0,111,1],[112,0,112,1],[113,0,113,1],[114,0,114,1],[115,0,115,1],[116,0,116,1],[117,0,117,1],[120,0,120,1],[121,0,121,1],[122,0,122,1],[123,0,123,1],[124,0,124,1],[125,0,125,1],[126,0,126,7],[127,0,127,5],[127,6,127,7],[129,0,129,2],[129,3,129,7],[130,0,130,2],[130,3,130,7],[131,0,131,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["....................................................................................                                                                                                                                                                       Zał.nr 2 do SIWZ\npieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu\n\n\n....................................................................................\nREGON\n\n\n....................................................................................\nNIP"]
[]
["Formularz Cenowy  Zadanie nr 1"]
[]
["Komputer Nr 1 Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ, Zastosowanie","Komputer stacjonarny, wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, przeglądania internetu oraz przetwarzania grafiki.",null,7,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","- Architektura x86 64 bit\n- osiągający minimum 4220 punktów w teście PassMark (CPU Mark) – opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php \n- do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www potwierdzający osiągany wynik (wydruk nie starszy niż 01.11.2014)"]
["Pamięć operacyjna","min 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB,"]
["Dysk twardy","Min. 500 GB , 7200 obr./min. w standardzie min SATAII"]
["Wyposażenie multimedialne: ","Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy."]
["Karta grafiki","zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5GB pamięci."]
["BIOS","o Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: \n wersji BIOS, \n ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, \n typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego\n rodzajach napędów optycznych\n MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej\n kontrolerze audio"]
[null,"o Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)\no Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń\no Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.\n"]
[null,"o Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. \no Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.\n"]
[null,"o Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.\no Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów.\n"]
["Obudowa","o Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt 5,25” zewnętrzne, 2 szt 3,5” wewnętrzne i 1 szt 3,5” zewnętrzną.\no Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86%, przy 50% obciążeniu. \no W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;\n"]
["Ergonomia: ","o Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (weryfikowalne na podstawie dostępnej dokumentacji producenta)\no Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).\no Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 953mm."]
["Wymagania dodatkowe","o Microsoft Windows 8 Professional PL z możliwością użytkowania systemu Windows 7 Professional, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. \nDołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. "]
[null,"o Wbudowane porty minimalnie: \n- 1 x VGA\n- 1 x DVI\n- 2 x PS/2\n- 1 x RJ-45\n- 1 x Audio: line-in\n- 1 x Audio: line-in/mikrofon\n- 1 x Audio: line-out\n- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy\n- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy\n- 8 szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy, minimum 4 portów z tyłu obudowy, minimum 2 porty wewnątrz obudowy.\nWymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.\no Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)\no Płyta główna z wbudowanymi:\n- 2 złączami PCI-Express x1\n- 1 złączem PCI-Express 2.0 x16\nObsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3  złącz SATA NCQ, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera\no Klawiatura USB w układzie QWERTY US \no Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi\no Nagrywarka DVD +/-RW "]
["Normy i standardy","o Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:\n Deklaracja zgodności CE \n Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001\n Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit oraz Windows 8 i Windows 8 Professional (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)"]
["Wsparcie techniczne producenta","o Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.\no Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony."]
[" Gwarancja","Na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,\no Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego\no Naprawy gwarancyjne  urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,\n"]
[]
["Komputer Nr 2 Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ, Zastosowanie","Komputer stacjonarny, wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, przeglądania internetu, oraz przetwarzania grafiki.",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","- Architektura x86 64 bit; \n- osiągający minimum 6570 punkty w teście PassMark (CPU Mark) – opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php \n- do ofert należy dołączyć wydruk z ww strony potwierdzający osiągany wynik (wydruk nie starszy niż 01.11.2014)."]
["Płyta główna i funkcje BIOS"," płyta główna trwale oznaczona nazwą lub logo producenta oraz oznaczenie modelu płyty (dane potrzebne do serwisu pogwarancyjnego oraz inwentaryzacji sprzętu komputerowego); "]
[null," obsługa procesorów czterordzeniowych; "]
[null," zintegrowany kontroler min. 6 x SATA w tym min. 2x SATA III, wspierający macierze RAID 0, 1, 5"]
[null," złącza: min 1x PCI Express o szybkości x16 Gen. 3; 1x PCI Express x4 mechanicznie x16; min. 1x PCI Express o szybkości min. x1; 1x PCI 32 bit"]
[null," wsparcie dla technologii wirtualizacji - sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu);"]
[null," BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI;"]
[null," Powinna być możliwość (bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych) odczytania z BIOS informacji o: \no wersji BIOS, \no nr seryjnym komputera ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, \no typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, \no pojemności zainstalowanego dysku twardego,\no rodzajach napędów optycznych,\no MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,"]
[null," Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS);"]
[null," Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń;"]
[null," Możliwość (bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych)  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora;"]
[null," Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe;"]
[null," Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych;"]
[null," Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne;"]
[null," Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów."]
["Pamięć RAM"," 4 GB DDR3 1600 MHz lub równoważna osiągająca minimum 1400 punktów w teście PassMark (Memory Mark), możliwość rozbudowy do 32 GB; \n minimum 3 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci;"]
["Dysk twardy"," min. 500 GB (min. SATA III; min. 7200 rpm) lub równoważny osiągający minimum 750 punktów w teście PassMark (Disk Mark)"]
["Napęd optyczny"," DVD-RW SATA\n oprogramowanie dostarczone wraz z oryginalnymi nośnikami\n kolor napędu i klapka maskująca pod kolor obudowy"]
["Karta grafiki"," zintegrowana z płytą główną lub procesorem komputera;\n minimum 256 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową, z możliwością dynamicznego przydzielania do pamięci;\n obsługa DirectX 11, OpenGL 4.0, Shader 5.0, OpenCL 1.2;\n wyjście DVI-I z dołączonym adapterem do D-Sub;\n wyjście HDMI  lub/oraz DisplayPort;\nobsługa pracy dwumonitorowej;\n"]
["Karta sieciowa"," obsługa transmisji 10/100/1000 Mbps\n obsługa technologii ; WoL (wake on lan), ASF 2.0, PXE, BootP\n umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie)\n możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS\n"]
["Karta dźwiękowa"," zintegrowana z płytą główną komputera\n zgodna ze standardem  High Definition\n możliwość dezaktywacji karty z poziomu BIOS\n współpracująca z w pełni funkcjonalnym głośnikiem min. 1,5W (zintegrowanym wewnątrz obudowy)"]
["Kontrola dostępu"," Czytnik kart procesorowych zintegrowany w obudowie jednostki centralnej lub zintegrowany w klawiaturze  wraz z oprogramowaniem wspierającym Windows 7 Professional oraz Windows 8 Professional\n Zamawiający nie dopuszcza odrębnych czytników zewnętrznych"]
["Porty wejścia-wyjścia"," min. 10 portów USB:\n- 4 x USB na panelu przednim w tym 2 x USB 3.0\n- 6 x USB na panelu tylnym w tym 2 x USB 3.0\nWymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie konwerterów, przejściówek, dodatkowych kart itp.\n nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera\n min. 1x DVI; \n min. 1x DisplayPort lub HDMI (należy dodać przejściówkę DisplayPort lub HDMI na DVI, nie dopuszczalne są konwertery);\n min. 1x RS-232 ;\n złącza audio (na przednim i tylnym panelu);\n 2x złącze PS/2;\n 1 x RJ45."]
["Obudowa"," typ minitower lub równoważna\n obudowa trwale oznaczona przez nazwę lub logo producenta i model oferowanego komputera oraz numer seryjny/service tag  (czytelne dane, konieczne do inwentaryzacji i czynności serwisowych),\n wbudowany czujnik otwarcia obudowy\n wbudowany wewnętrzny głośnik (sygnalizujący błędy systemowe oraz odtwarzający muzykę z karty dźwiękowej) \n montaż kart rozszerzeń bez użycia narzędzi\n otwieranie obudowy bez konieczności użycia narzędzi,\n demontaż kart rozszerzeń oraz napędów bez konieczności użycia narzędzi,\n możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego (wyjęcia z obudowy komputera) bez konieczności użycia narzędzi;\n obudowy pozbawione plomb lub zerwanie plomb nie wpływa na zmianę warunków gwarancji;\n minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala;\n minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala\n minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala;\n minimum jedna wewnętrzna zatoka 2,5 cala\n złącze Kensington (gniazdo blokady obudowy chroniące  przed kradzieżą oraz przed otwarciem obudowy). "]
["Zasilacz"," wbudowany wewnątrz obudowy\n o mocy nie większej niż 290 W\n efektywność 92% przy 50% obciążeniu\n praca w sieci 230V 50/60Hz\n wyposażony w aktywny układ PFC\n kabel zasilający"]
["Mysz i klawiatura"," klawiatura USB, układ klawiszy US (US/Int)\n Mysz optyczna min. 800 dpi, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego\n mysz i klawiatura przewodowe\n kolor myszy i klawiatury dobrany do komputera "]
["Zarządzanie zdalne","Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:\na)  monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; \nb) zdalną konfigurację ustawień BIOS,\nc) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;\nd) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;\ne) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.\nf)  technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)\ng)  nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.\nh)  wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego\ni) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji\nSprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny.\n Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password).\n"]
[]
["Wymagane zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym ","1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)\n2. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 i Windows 8 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)\n3. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)\n4. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 - Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej"]
["System operacyjny"," Microsoft Windows 7 Pro PL 64bit lub równoważnym. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego systemu operacyjnego. \nZa równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o cechach zgodnych lub lepszych niż posiada produkt opisany powyżej (wg parametrów katalogowych). W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty opis i dane techniczne umożliwiające jego porównanie z parametrami katalogowymi przedmiotu zamówienia, oraz oświadczenia producentów powyższego oprogramowania o wsparciu serwisowym ich oprogramowania świadczonym na zaoferowanym równoważnym systemie operacyjnym. Dodatkowo, Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji funkcjonalności i wydajności zaoferowanego produktu poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia demonstracyjnych egzemplarzy zaproponowanego produktu. \n Dostarczony nośnik systemowy (trwale opisany);\n zainstalowany system niewymagający aktywacji, wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon\n możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,\n"]
["Dodatkowe oprogramowanie","Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:\n- Informowanie administratora o otwarciu obudowy\n- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,\n- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,\n- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,\n- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,\n- Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,\n- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS\n- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.\n- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,\n- Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,\nMusi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej\n"]
["Gwarancja\n(wymagane pisemne oświadczenie do oferty)\n"," 3 lata (36 miesięcy), na miejscu u klienta, naprawa w następnym dniu roboczym,\n Naprawa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego, w następnym dniu roboczym.\n Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji (wymagane oświadczenie producenta)\n możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem witryny internetowej lub infolinii producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801)\n możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony lub infolinii producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801)\n"]
[]
["Monitor Nr 1    Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,11,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","o rozdzielczości minimum 24 cale (61cm) o rozdzielczości Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) , maksymalny rozmiar piksela 0.277mm, format ekranu 16:9"]
["Parametry obrazu","Matowa matryca, podświetlenie LED, odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1 (typowy) (12 000 000 : 1 ACR ), jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 2ms, kąty widzenia (CR>10) poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° ( (CR>5) poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89 °), częstotliwość pozioma 30 - 80 KHz , częstotliwość pionowa 55 - 75 Hz, Synchronizacja  Separate sync  (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)."]
["Wejścia wideo","D-Sub, \nDVI-D, HDMI (z HDCP)"]
["Obudowa i regulacja monitora","Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz, zintegrowane głośniki 2x2W stereo, możliwość regulacji parametrów z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock."]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy"]
["Pobór mocy (praca/spoczynek)","24/0,5 Watt\nKlasa efektywności energetycznej: A"]
["Informacje dodatkowe","Kompatybilność z Apple"]
["Gwarancja","Gwarancja 36 miesięcy zawierająca:\nGwarancję rozruchową dla panelu LCD na 30dni - 0 (zero) martwych pikseli. Realizowana od dnia dostawy (podpisania protokołu)."]
["Menu OSD","Regulacja parametrów przy pomocy On-Screen-Display w 10 językach (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, JP, Chiński, RU) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu /Wybierz, + /Głośność, - /ECO, Wyjdź, Auto)\nParametry regulowane autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo startowe), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, HDMI audio)"]
["Spelniane normy bezpieczeństwa wg dokumentacji producenta","  TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, CU"]
[]
["Monitor Nr 2    Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","o rozdzielczości minimum 24 cale (61cm) o rozdzielczości Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) , maksymalny rozmiar piksela 0.277mm, format ekranu 16:9"]
["Parametry obrazu","Matowa matryca, podświetlenie LED, odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1 (typowy) (12 000 000 : 1 ACR ), jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 2ms, kąty widzenia (CR>10) poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° ( (CR>5) poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89 °), częstotliwość pozioma 30 - 80 KHz , częstotliwość pionowa 55 - 75 Hz, Synchronizacja  Separate sync  (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)."]
["Wejścia wideo","D-Sub, \nDVI-D, HDMI (z HDCP)"]
["Obudowa i regulacja monitora","Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22° (tzw. tilt),  Panel posiadający stopę z regulacją wysokości w\nzakresie 130 mm, możliwością obrotu o 90° w pionie do pozycji PIVOT ( 90°; 45° w lewo; 45° w prawo), zintegrowany zasilacz, zintegrowane głośniki 2x2W stereo, możliwość regulacji parametrów z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock."]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy"]
["Pobór mocy (praca/spoczynek)","24/0,5 Watt\nKlasa efektywności energetycznej: A"]
["Informacje dodatkowe","Kompatybilność z Apple"]
["Gwarancja","Gwarancja 36 miesięcy zawierająca:\nGwarancję rozruchową dla panelu LCD na 30dni - 0 (zero) martwych pikseli. Realizowana od dnia dostawy (podpisania protokołu)."]
["Menu OSD","Regulacja parametrów przy pomocy On-Screen-Display w 10 językach (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, JP, Chiński, RU) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu /Wybierz, + /Głośność, - /ECO, Wyjdź, Auto)\nParametry regulowane autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo startowe), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, HDMI audio)"]
["Spelniane normy bezpieczeństwa wg dokumentacji producenta","  TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, CU"]
[]
["Akcesoria i peryferia komputerowe                     (zgodne z opisem pod tabelą)*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Przenośny dysk twardy o pojemności 1TB USB 3.0  /2.5\" Gwarancja min. 24 miesiące.\nnależy wskazać ->",null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Przenośny dysk twardy o pojemności 2TB USB 3.0  /2.5\" Gwarancja min. 24 miesiące.\nnależy wskazać ->",null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Sieciowy Serwer plików typu NAS o parametrach minimalnych zgodnych z modelem WD My Cloud EX2 0TB \nWDBVKW0000NCH-EESN",null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dysk twardy do serwera NAS pozycja wyżej o parametrach minimalnych zgodnych z WD RED 3TB \n WD30EFRX",null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Zewnętrzny Dysk Sieciowy, o parametrach minimalnych zgodnych z WD My Cloud 4 TB\nWDBCTL0040HWT-EESN",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Sieciowy Serwer plików typu NAS, o parametrach minimalnych zgodnych z WD My Cloud EX4 o pojemności min. 12TB \nWDBWWD0120KBK-EESN",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Klawiatura przewodowa wtykiem USB (QWERTY) z wydzieloną sekcją numeryczną. Kolor czarny.\nnależy wskazać ->",null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Klawiatura bezprzedowowa (QWERTY) z wydzieloną sekscją numeryczną, z odbiornikiem USB typu nano, dopuszcza się zestawy bezprzewodowe z myszą. Kolor czarny.\nnależy wskazać ->",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Słuchawki z mikrofonem o parametrach minimalnych zgodnych z A4Tech model T-500-1 \nnależy wskazać ->",null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Głośniki typu 2.0, o parametrach minimalnych zgodnych z Genius SP-HF500A\nnależy wskazać ->",null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Mysz bezprzewodowa optyczna, 3 przyciskowa z rolką, odbiornik USB typu nano. Mysz o parametrach równoważych z Logitech M185.\nnależy wskazać -> ",null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Mysz przewodowa laserowa z wtykiem USB (czarna) - 3 przyciskowa z rolką o czułości 1000dpi\nnależy wskazać ->",null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Klawiatura przewodowa (QWERTY) z wydzieloną sekcją numeryczną, z wtykiem ps2 w kolorze czarnym (nie dopuszcza się rozwiązań z adapterem z innego typu wtyku)\nnależy wskazać ->",null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Podkładka pod mysz materiałowa w kolorze czarnym.\nnależy wskazać ->",null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Mysz przewodowa optyczna z wtykiem ps2 w kolorze czarnym (nie dopuszcza się rozwiązań z adapterem z innego typu wtyku)\nnależy wskazać ->",null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Kabel DKVM-CU dedykowany do przełącznika D-Link DKVM-4U o długości min. 1,8m. Zawierający wtyki: 2xD-Sub-15-M, 1xUSB typ A, 1xUSB typ B x3\nnależy wskazać ->",null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Kabel USB (typ A->B) do drukarki o długości min. 1,8M\nnależy wskazać ->",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Kabel typu Patchcord UTP o długości min. 2m\nnależy wskazać ->",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Oryginalna pamięć operacyjna ram dedykowana do notebooka LENOVO X240 (wraz z uslugą montażu) o pojemności - 4GB.\nnależy wskazać ->",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["bateria do laptopa FUJITSU SIEMENS V6545 (dopuszcza się rozwiązanie zastępcze kompatybilne)\nnależy wskazać ->",null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["bateria do laptopa ASUS K52JC (dopuszcza się rozwiązanie zastępcze kompatybilne)\nnależy wskazać ->",null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Tablet graficznyo parametrach minimalnych zgodnych z modelem Trust Flex Desing \nnależy wskazać ->",null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Pamięć USB typu pendrive o pojemności min.  8GB w standardzie USB 3.0\nnależy wskazać ->",null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Kamera internetowa (USB) o parametrach minimalnych zgodnych z modelem LOGITECH C310\nnależy wskazać ->",null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Słuchawki z mikrofonem do skypa z mikrofonem o parametrach minimalnych zgodnych z modelem Logitech PC860 OEM \nnależy wskazać ->",null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["Oprogramowanie komputerowe                     \n(zgodne z opisem pod tabelą)*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Pakiet Office Licencja zbiorcza przeznaczona dla Edukacji min  Office 2010 Pro Plus (z możliwością instalacji w języku polskim , angielskim i niemieckim)\nOfficeProPlus 2013 SNGL OLP NL Acdmc  79P-04730 lub równoważny\nnależy wskazać ->",null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Pakiet antywirusowy w licencji zbiorczej firmy ESET NOD32 na okres 1rok (z możliwością instalacji w języku polskim i angielskim). Kontunuacja posiadanego rozwiązania.\nnależy wskazać ->",null,null,61,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["System operacyjny z rodziny Microsoft Windows 7 Home w wersji 64 bitowej umożliwiajacy:\n- uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010/13 (instalacja pakietu MS Office 2010/13 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), \n- aktualizację systemu operacyjnego i pakietu MS Office 2010/13 przez Internet.\nnależy wskazać ->",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Odnowienie licencji na posiadane oprogramowanie antyvirusowe SYMANTEC END POINT na okres 12 miesięcy na 50 stanowisk z powiększeniem licecnji o 50 stanowisk. Łączny zakup 100 stanowisk.\nnależy wskazać ->",null,null,100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Licencja BOX na oprogramowanie antyvirusowe Symantec Norton 360 - roczna licencja na 3 komputery\nnależy wskazać ->",null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["SUMA BRUTTO:",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Netto=",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Brutto=",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenia, certyfikaty, deklaracje,dokumentację techniczną bądź wydruki w przypadku, gdy dokumenty te wymienione są w formularzu cenowym.\n* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o równoważnej lub lepszej wydajności  (jak przedmiot wskazany w kolumnie „1”) wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia testów wydajności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu weryfikacji równoważności oferowanego sprzętu.\n\n** Wykonawca jest zobowiązany:\n - w przypadku oferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego - do potwierdzenia tego zapisem „zgodnie z siwz” umieszczonym w kolumnie 2,\n - w przypadku oferowania sprzętu równoważnego - do podania w kolumnie 2 jego typu lub modelu oraz dokładnego opisu z uwzględnieniem wszystkich wymaganych w kolumnie 1 parametrów."]