{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":237,"n_cols":7,"rows_kept":237,"merged":[[3,1,3,5],[4,1,4,5],[9,1,9,5],[15,1,15,5],[21,1,21,5],[22,1,22,5],[30,1,30,5],[31,1,31,5],[37,1,37,5],[38,1,38,5],[45,1,45,5],[46,1,46,5],[53,1,53,5],[54,1,54,5],[62,1,62,5],[68,1,68,5],[69,1,69,5],[74,1,74,5],[81,1,81,5],[82,1,82,5],[93,1,93,5],[100,1,100,5],[104,1,104,5],[110,1,110,5],[116,1,116,5],[122,1,122,5],[128,1,128,5],[130,1,130,5],[135,1,135,5],[141,1,141,5],[147,1,147,5],[153,1,153,5],[161,1,161,5],[162,1,162,5],[169,1,169,5],[175,1,175,5],[176,1,176,5],[182,1,182,5],[187,1,187,5],[195,1,195,5],[196,1,196,5],[201,1,201,5],[203,1,203,5],[212,1,212,5],[217,1,217,5],[229,1,229,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Formularz Cenowy "]
[null,"Część I zamówienia: Meble laboratoryjne"]
["Lp.","Nazwa wyposażenia","Ilość sztuk/kpl.","Cena jednostkowa","Wartość netto","VAT….%","Wartośc brutto"]
[null,"Pomieszczenie 321"]
[null,"Stanowisko do mycia 1"]
[1,"Płyta zlewozmywakowa 1200x750mm, 2 zlewy metalowe (400x400x250) w płycie metalowej, 1 bateria",1]
[2,"Ociekacz",2]
[3,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",1]
[4,"Szafka laminowana zlewozmywakowa",2]
[null,"Stanowisko  do mycia 2"]
[5,"Płyta zlewozmywakowa 1500x750mm z jedną komorą metalową (400x400x250) w płycie metalowej i baterią",1]
[6,"Ociekacz",1]
[7,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",1]
[8,"Szafka laminowana zlewozmywakowa",1]
[9,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",1]
[null,"Stanowisko przyokienne"]
[10,"Blat roboczy z konglomeratu kwarcowo granitowego 1200x600mm",1]
[11,"Blat roboczy z konglomeratu kwarcowo granitowego 1500x600mm",1]
[12,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",1]
[13,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",1]
[14,"Szafka laminowana 600 przejezdna ",2]
[null,"Pomieszczenie 320"]
[null,"Stanowisko laboratoryjne z szafą"]
[15,"Szafa laminowana 900",1]
[16,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",1]
[17,"Blat roboczy laminowany 1500x600mm",2]
[18,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[19,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",2]
[20,"Szafka laminowana 600 przejezdna ",2]
[21,"Blat roboczy laminowany 1350x600mm",1]
[null,"Pomieszczenie 319"]
[null,"Stanowisko laboratoryjne z szafą"]
[22,"Blat roboczy laminowany 1500x600mm",1]
[23,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",1]
[24,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",1]
[25,"Szafa laminowana 1200",1]
[26,"Dygestorium metalowe z komorą metalową i płytą ceramiczną, o gabarytach zewnętrznych 1200x950x2400 (2950) mm, szyby ze szkła bezpiecznego w ramce metalowej, zamykane ręcznie. Z mediami, których pokrętła są umieszczone w panelach z boku komory roboczej dygestorium i są dostępne z przodu dygestorium: 2x woda, 4 gniazda 230V, sygnalizator przepływu powietrza, bez wyłącznika różnicowo-prądowego. W dolnej części szafki metalowe. Dygestorium bez wentylatora. Króciec do wentylacji dygostorium umieszczony do góry.",1]
[null,"Pomieszczenie 318 A"]
[null,"Stanowisko laboratoryjne"]
[27,"Blat roboczy laminowany 1500x600mm",2]
[28,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",2]
[29,"Szafka laminowana 600 przejezdna z 3 szufladami",1]
[30,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",1]
[31,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",1]
[32,"Szafka laminowana 600 przejezdna ",1]
[null,"Pomieszczenie 318"]
[null,"Stanowisko laboratoryjne"]
[33,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",3]
[34,"Blat roboczy laminowany 1180x600mm",1]
[35,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",3]
[36,"Stelaż C do stołu roboczego 900mm (wysoki)",1]
[37,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",3]
[38,"Panel elektryczny 3x230V",2]
[null,"Pomieszczenie 325"]
[null,"Stanowisko przyokienne"]
[39,"Blat roboczy laminowany 1780x600mm",1]
[40,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",1]
[41,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",2]
[42,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",1]
[43,"Blat roboczy laminowany 1480x600mm",1]
[44,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[45,"Panel elektryczny 3x230V",2]
[null,"Stanowisko przyścienne"]
[46,"Blat roboczy laminowany 1500x600mm",1]
[47,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",1]
[48,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",2]
[49,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",2]
[50,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[null,"Pomieszczenie 326"]
[null,"Stanowisko przyokienne"]
[51,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",3]
[52,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",3]
[53,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",2]
[54,"Panel elektryczny 3x230V",2]
[null,"Stanowisko przyścienne"]
[55,"Blat roboczy laminowany 1500x600mm",2]
[56,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",3]
[57,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",2]
[58,"Blat roboczy laminowany 1500x750mm",1]
[59,"Blat roboczy laminowany 1800x750mm z wycięciem",1]
[60,"Stelaż C do stołu roboczego 900mm (wysoki)",2]
[null,"Pomieszczenie 327"]
[null,"Stanowisko laboratoryjne"]
[61,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",4]
[62,"Blat roboczy laminowany 1500x600mm",1]
[63,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",4]
[64,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",1]
[65,"Szafka laminowana 600 przejezdna ",1]
[66,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",1]
[null,"Stanowisko do mycia"]
[67,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",1]
[68,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",1]
[69,"Zlew metalowy 600 1-komorowy z baterią",1]
[null,"Pomieszczenie 328"]
[70,"Dygestorium metalowe (przeszklone - 1500 mm), z płytą ceramiczną (wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych), szyby boczne i przednie ze szkła bezpiecznego, o gabarytach 1500x750x2130 (2300) mm. Wyposażone w: 2 x gniazda elektryczne, 2 x zawór wody, metalową szafkę, oświetlenie, sygnalizator przepływu powietrza i wyłącznik nadprądowy (gałki mediów, gniazda elektryczne i wyłączniki są umieszczone pod blatem). Króciec do wentylacji dygostorium umieszczony do góry.",1]
[null,"Stanowisko przyokienne 1"]
[71,"Blat roboczy ceramiczny 1200x600mm",1]
[72,"Blat roboczy ceramiczny 1500x600mm",1]
[73,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",1]
[74,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",1]
[null,"Stanowisko przyokienne 2"]
[75,"Blat roboczy ceramiczny 1200x600mm",3]
[76,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",3]
[77,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",3]
[null,"Stanowisko wyspowe 1"]
[78,"Przystawka wyspowa 1200 mm, z mediami 2x(2x230V),  4 x półka 1200mm",1]
[79,"Blat roboczy ceramiczny 1200x600mm",2]
[80,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[81,"Osłona tylna 1200",2]
[82,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",2]
[null,"Stanowisko wyspowe 2"]
[83,"Przystawka wyspowa 1200 mm, z mediami 2x(2x230V),  4 x półka 1200mm",1]
[84,"Blat roboczy ceramiczny 1200x600mm",2]
[85,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[86,"Osłona tylna 1200",2]
[87,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",2]
[null,"Stanowisko wyspowe 3"]
[88,"Przystawka wyspowa 1200 mm, z mediami 2x(2x230V),  4 x półka 1200mm",1]
[89,"Blat roboczy ceramiczny 1200x600mm",2]
[90,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[91,"Osłona tylna 1200",2]
[92,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",2]
[null,"Stanowisko do mycia"]
[93,"Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1350x750 2 zlewy metalowe (400x400x250) w płycie metalowej z 2 bateriami",1]
[94,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",1]
[95,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[96,"Szafka laminowana zlewozmywakowa",2]
[97,"Ociekacz",1]
[null,"Pomieszczenie 230"]
[98,"Dygestorium metalowe (przeszklone - 1200 mm), z płytą ceramiczną (wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych), szyby boczne i przednie ze szkła bezpiecznego, o gabarytach 1200x750x2130 (2300) mm. Wyposażone w: 2 x gniazda elektryczne, 2 x zawór wody, metalową szafkę, oświetlenie, sygnalizator przepływu powietrza i wyłącznik nadprądowy (gałki mediów, gniazda elektryczne i wyłączniki są umieszczone pod blatem). Króciec do wentylacji dygostorium umieszczony do góry.",1]
[null,"Stanowisko przyokienne"]
[99,"Blat roboczy ceramiczny 1500x600mm",3]
[100,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",3]
[101,"Szafka laminowana 600 przejezdna z 3 szufladami",3]
[102,"Szafa laminowana 800",1]
[null,"Stanowisko wyspowe 1"]
[103,"Przystawka wyspowa 1200 mm, z mediami 2x(2x230V),  4 x półka 1200mm",1]
[104,"Blat roboczy ceramiczny 1200x600mm",2]
[105,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[106,"Osłona tylna 1200",2]
[107,"Szafka laminowana 600 przejezdna",2]
[null,"Stanowisko wyspowe 2"]
[108,"Przystawka wyspowa 1200 mm, z mediami 2x(2x230V),  4 x półka 1200mm",1]
[109,"Blat roboczy ceramiczny 1200x600mm",2]
[110,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[111,"Osłona tylna 1200",2]
[112,"Szafka laminowana 600 przejezdna",2]
[null,"Stanowisko wyspowe 3"]
[113,"Przystawka wyspowa 1200 mm, z mediami 2x(2x230V),  4 x półka 1200mm",1]
[114,"Blat roboczy ceramiczny 1200x600mm",2]
[115,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[116,"Osłona tylna 1200",2]
[117,"Szafka laminowana 600 przejezdna",2]
[null,"Stanowisko do mycia"]
[118,"Blat roboczy laminowany 900x600mm",1]
[119,"Stelaż C do stołu roboczego 900mm (wysoki)",1]
[120,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",1]
[121,"Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1350x750, 2 zlewy metalowe (400x400x250) w płycie metalowej z 2 bateriami",1]
[122,"Ociekacz 600",1]
[123,"Stelaż C do stołu roboczego 1200 (wysoki)",1]
[124,"Szafka laminowana zlewozmywakowa",2]
[null,"Pomieszczenie 229"]
[null,"Stanowisko przyścienne 1"]
[125,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",3]
[126,"Blat roboczy laminowany 900x600mm",1]
[127,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",1]
[128,"Stelaż A do stołu roboczego 900mm (wysoki)",1]
[129,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",3]
[130,"Panel elektryczny 3x230V",2]
[null,"Stanowisko przyścienne 2"]
[131,"Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x750, 1 zlew metalowy (400x400x250) w płycie metalowej z 1 baterią",1]
[132,"Szafka laminowana zlewozmywakowa",2]
[133,"Blat roboczy ceramiczny 1200x600mm",3]
[134,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",4]
[135,"Szafka laminowana 600 przejezdna z 3 szufladami",2]
[null,"Pomieszczenie 228"]
[null,"Stanowisko przyścienne 1"]
[136,"Blat roboczy laminowany 1480x600mm",1]
[137,"Blat roboczy laminowany 1500x600mm",3]
[138,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",1]
[139,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",3]
[140,"Szafka laminowana 600 przejezdna z 3 szufladami",4]
[null,"Stanowisko do mycia"]
[141,"Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x750mm, 1 zlew metalowy (400x400x250) w płycie metalowej z baterią",1]
[142,"Ociekacz",1]
[143,"Szafka laminowana zlewozmywakowa",1]
[144,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",1]
[null,"Stanowisko przyścienne 2"]
[145,"Szafka laminowana 600 podwieszana z szufladą",1]
[146,"Blat roboczy laminowany 1200x750mm",1]
[147,"Blat roboczy laminowany 1500x750mm",1]
[148,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",1]
[149,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",1]
[150,"Szafka laminowana 600 przejezdna z szufladą",2]
[151,"Szafka laminowana wisząca 600",5]
[null,"Pomieszczenie 225"]
[null,"Stanowisko laboratoryjne"]
[152,"Szafka laminowana 600 przejezdna ",2]
[153,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",2]
[154,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[155,"Szafa laminowana 570",1]
[null,"Pomieszczenie 226"]
[156,"Dygestorium metalowe z komorą metalową i płytą ceramiczną, o gabarytach zewnętrznych 1200x950x2400 (2950) mm, szyby ze szkła bezpiecznego w ramce metalowej, zamykane ręcznie. Z mediami, których pokrętła są umieszczone w panelach z boku komory roboczej dygestorium i są dostępne z przodu dygestorium: 2x woda, 4 gniazda 230V, sygnalizator przepływu powietrza, bez wyłącznika różnicowo-prądowego. W dolnej części szafki metalowe. Dygestorium bez wentylatora. Króciec do wentylacji dygostorium umieszczony do góry.",1]
[null,"Stanowisko laboratoryjne"]
[157,"Blat roboczy laminowany 1500x600mm",3]
[158,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",3]
[159,"Szafka laminowana 600 przejezdna z 3 szufladami",3]
[160,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",2]
[161,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[162,"Blat roboczy laminowany 1820x600mm",1]
[163,"Stelaż C do stołu roboczego 1500mm (wysoki)",1]
[164,"Szafa laminowana 900",1]
[null,"Stanowisko do mycia"]
[165,"Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x750mm 2 zlewy metalowe (400x400x250) w płycie metalowej z 2 bateriami",1]
[166,"Ociekacz 600",1]
[167,"Szafka laminowana zlewozmywakowa",1]
[168,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",1]
[null,"Stanowisko wyspowe 1"]
[169,"Przystawka wyspowa 1200 mm, z mediami 2x(2x230V),  4 x półka 1200mm",1]
[170,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",2]
[171,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[172,"Osłona tylna 1200",2]
[173,"Szafka laminowana 600 przejezdna",2]
[null,"Stanowisko wyspowe 2"]
[174,"Przystawka wyspowa 1200 mm, z mediami 2x(2x230V),  4 x półka 1200mm",1]
[175,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",2]
[176,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[177,"Osłona tylna 1200",2]
[178,"Szafka laminowana 600 przejezdna",2]
[null,"Stanowisko wyspowe 3"]
[179,"Przystawka wyspowa 1200 mm, z mediami 2x(2x230V),  4 x półka 1200mm",1]
[180,"Blat roboczy laminowany 1200x600mm",2]
[181,"Stelaż C do stołu roboczego 1200mm (wysoki)",2]
[182,"Osłona tylna 1200",2]
[183,"Szafka laminowana 600 przejezdna",2]
[]
[null,"RAZEM:",{"$nulls":4},"………….."]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}