{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"merged":[[0,7,0,8],[51,6,51,8],[52,6,52,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 2"]
[null,null,"Formularz cenowy"]
[]
["Lp.","Nazwa artykułu","Opis szczegółowy artykułu","j.m.","Ilość","Cena jednost. netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość brutto"]
[1,"Ubranie robocze","męskie, dwuczęściowe typu szwedzkiego, spodnie ogrodniczki, bluza do pasa, duża odporność na pranie przemysłowe, nogawka od spodni prosta, poliester + bawełna, kolor granat, rozmiary do uzgodnienia","kpl.",40]
[2,"Fartuch roboczy damski","stylon, bez rekawów, duża odporność na pranie przemysłowe bez utraty koloru i wymiaru, zapinany na guziki, dwie kieszenie boczne, długość do kolan, kolor granat w białe groszki, rozmiary do uzgodnienia","szt.",110]
[3,"Fartuch roboczy w kolorze białym  damski","elanobawełna, długość 3/4, zapinany na zatrzaski, 3 kieszenie( 2 boczne naszywane, 1 górna ), duża odporność na pranie przemysłowe bez utraty koloru i wymiaru, dobra spieralność w temp. 60°, rozmiary do uzgodnienia","szt.",190]
[4,"Fartuch roboczy w kolorze białym  męski","elanobawełna, długość 3/4, zapinany na zatrzaski, 3 kieszenie( 2 boczne naszywane, 1 górna ), duża odporność na pranie przemysłowe  bez utraty koloru i wymiaru, dobra spieralność w temp. 60°, rozmiary do uzgodnienia","szt.",45]
[5,"Kamizelka ocieplana ","ortalion, pikowana, długość do bioder, zapinana na zamek błyskawiczny ( patka kryjąca zamek, zapinana na napy ), 2 kieszenie, , duża odporność na pranie przemysłowe bez utraty koloru i wymiaru, kolor i rozmiar do uzgodnienia","szt.",30]
[6,"Fartuch kwasoodporny","przedni, wiązany na szyi i w pasie, wewnątrz z tkaniny bawełnianej, jednostronnie powlekany polichlorkiem winylu, chroni przed stężonymi kwasami, zasadami i roztworami soli, rozmiar i kolor do uzgodnienia","szt.",49]
[7,"Fartuch wodoodporny","przedni, wiązany na szyi i w pasie, wykonany z gumy, wzmocniony od strony wewnętrznej dzianiną poliestrową,  rozmiar i kolor do uzgodnienia","szt.",43]
[8,"Koszula męska krótki rękaw","bawełna, kolor jasno niebieski, zapinana na guziki, z przednią kieszonką","szt.",40]
[9,"Spodnie męskie","poliester, kolor czarny, na kant, zapinane na zamek, z 2 kieszeniami z boku i 1 z tyłu, ze szlufkami na pasek, pranie w automacie do 30°C, prasowanie do 150°C, możliwość profesjonalnego czyszczenia chemicznego, rozmiary do uzgodnienia ","szt.",44]
[10,"Kurtka ocieplana impregnowana całoroczna","100% poliester, wodoodporna, podszewka 100% nylon, przepikowana z ociepliną, ocieplina 100% poliester o gramaturze 180-220g/m2, kołnierz ocieplony polarem, zapięcie na zamek kryty listwą zapinaną na napy, kaptur odpinany, dwie kieszenie dolne, dwie kieszenie piersiowe,spełnia normę EN 340:2003, rozmiary do uzgodnienia","szt.",35]
[11,"Koszula flanelowa","100% bawełna o niskiej kurczliwości i trwałych kolorach, w kratę, długi rękaw, zapinana na guziki, 1 kieszeń górna, rozmiary do uzgodnienia","szt.",30]
[12,"Gumofilce męskie","100% PCV, buty typu kozak, filce, sięgające pod kolana, z dodatkowym wkładem filcowym oraz wkładką , podeszwa urzeźbiona, rozmiary do uzgodnienia","para",38]
[13,"Śniegowce damskie","chroniące przed wilgocią i mrozem, z wkładka ocieplaną, rozmiary do uzgodnienia","para",6]
[14,"Obuwie robocze męskie","cholewka za skóry naturalnej, długość powyżej kostki, wiązane, wzmocniony nosek, podeszwa gumowa antypoślizgowa, kolor czarny,  rozmiary do uzgodnienia","para",50]
[15,"Sandały robocze - profilaktyczne","spody antypoślizgowe, wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji tęgości, kolor biały lub kremowy, rozmiary do uzgodnienia","para",71]
[16,"Półbuty męskie eleganckie","cholewka ze skóry naturalnej, wiązane lub wsuwane, kolor czarny, rozmiary do uzgodnienia","para",37]
[17,"Obuwie robocze białe","klapki zdrowotne, skóra naturalna, spody antypoślizgowe, cholewka perforowana, wkładka wewnętrzna wykonana ze skóry naturalnej","para",40]
[18,"Okulary ochronne","funkcjonalne z poliwęglanu, przezroczyste, o opływowym kształcie","szt.",120]
[19,"Rękawice kwasoodporne","wykonane z PCV zakończone dzianinowym ściągaczem, oblewane PCV wewnątrz i na zewnątrz, elastyczne, odporne na ścieranie, zgodne z normami EN388  i EN420","para",45]
[20,"Rękawice gumowe flekowane","Rękawice ochronne gumowe flokowane, wykonane z kauczuku naturalnego, gramatura 55-65 g, - wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest flokiem (pyłem bawełnianym), na części chwytnej chropowata struktura, odporne na rozciąganie, wysoka odporność na detergenty i środki piorące","para",167]
[21,"Półmaska ochrony dróg oddechowych ","gumowa, wielokrotnego użytku z filtrami przeciwpyłowymi klasy P2","kpl.",43]
[22,"Rękawice ochronne (ocieplane)","rękawice dziane, bawełniano-poliestrowe, po wewnętrznej stronie-frotte, powleczone szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem, grubość wkładu: 10G","para",110]
[23,"Rękawice ochronne (drelichowe)","rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą, drelichowy mankiet, przeszycie na dłoni, na części chwytnej dodatkowo wzmocnione, skóra bydlęca dwoinowa.","para",110]
[24,"Fartuch spawalniczy skórzany","wykonany ze skóry bydlęcej dwoinowej","szt.",2]
[25,"Przyłbica spawalnicza","wykonana z preszpanu o grubości 1,2mm, filtr ochronny 10-11 DIN, spełnia wymagania normy EN175","szt.",2]
[26,"Spodnie ocieplane przeciwdeszczowe","spodnie wykończone w pasie rozciągliwą gumką, regulacja nogawek, wewnętrzna wyściólka ocieplająca, zewnętrzna warstwa wodoodporna","szt.",14]
[27,"Spódnica koloru czarnego","poliester, kolor czarny, pranie w automacie do 30°C, prasowanie do 150°C, mozliwosć profesjonalnego czyszczenia chemicznego, rozmiary do uzgodnienia ","szt.",20]
[28,"Kurtka ochronna ocieplana","powłoka 100 % nylon o gramaturze 36 g/m², podszewka 100% poliester o gramaturze 200 g/m², wyściółka 100% poliester o gramaturze 60 g/m²,kaptur zakończony ściągaczem, zapinana na suwak, dwie kieszenie boczne zapinane na suwak, jedna kieszeń wewnętrzna, rękawy zakończone ściągaczami, rozmiar do uzgodnienia","szt.",7]
[29,"Czapka drelichowa z daszkiem","usztywniany daszek i przód czapki, zapinana na zatrzask z możliwością regulacji","szt. ",27]
[30,"Fartuch roboczy w kolorze ciemnym","wykonany z tkaniny drelichowej","szt.",18]
[31,"Kalosze gumowe ","wykonane z PCV, czarne, rozmiary do uzgodnienia męskie i damskie","szt.",20]
[32,"Rękawice-wampirki","rękawice robocze wykonane z dzianiny nylonowo - poliserowej zakończone ściągaczem, grubość wkładu 13G, oblenie z szorstkowanego lateksu, spełniające normę EN 388:2003, EN 420:2003, ","par",140]
[33,"Nogawice dla pilarzy z wkładką przeciwprzecięciową","norma EN 381-5, klasa 1, nogawice zapinane na zamek błyskawiczny, nogawice można założyć na dowolny rodzaj spodni, regulowana długość nogawic, tkanina: 50% poliamid, 50% bawełna, rozmiar uniwersalny","szt.",3]
[34,"Obuwie robocze ocieplane","cholewka za skóry naturalnej, podeszwa gumowa antypoślizgowa, długość powyżej kostki, wiązane, ocieplane, wzmocniony nosek,  kolor czarny,  rozmiary do uzgodnienia","para",15]
[35,"kask ochronny","kask ochronny z regulacją śrubową, biały, okres gwarancji min. 2 lata, z miękką wyściółką w części czołowej, z tworzywa ABS odpornego na UV, lekki","szt.",5]
[36,"Półbuty damskie","cholewka ze skóry naturalnej, wiązane lub wsuwane, kolor czarny, rozmiary do uzgodnienia","para",66]
[37,"Półmaska filtrująca jednorazowa z zaworkiem","Igłowana włóknina polipropylenowo - poliestrowa, włóknina polipropylenowa typu melt blown, zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa, zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia, uszczelka nosowa z pianki poliuretanowej, zawór wydechowy, klasa P1","szt.",167]
[38,"kamizelka polarowa","Kamizelka polarowa, dwie wszyte kieszenie, zapinana na zamek błyskawiczny","szt.",40]
[39,"filtr przeciwpyłowy","klasa P2, kompatybilny z półmaską (pozycja 21)","kpl.",43]
[40,"Drewniaki","spód drewniany z profilem ortopedycznym, cholewka wykonana z naturalnej skóry z powłoką odporną na mycie, podeszwa przeciwpoślizgowa odporna na oleje i tłuszcze, spód podklejony kopolimerem antypoślizgowym, spełnia wymagania normy EN20347","para",7]
[41,"Bluzka damska","bawełna, kolor biały, długi rękaw, kołnierz wykładany, taliowana, rozmiar do uzgodnienia","szt.",20]
[42,"Rękawice dla pilarzy","wykonane ze skóry naturalnej, w części górnej lewej dłoni podszyte wkładką antyprzecięciową, na wewnętrznej stronie dłoni naszycia antypoślizgowe, zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach ściągacze,  wykonane zgodnie z normą EN381-7","para",3]
[43,"Spodnie spawalnicze","spodnie skórzane w pas, wykonane ze skóry bydlęcej dwoinowej, w pasie zapinane na rzep, zgodne z normą EN470-1\n","szt.",2]
[44,"Bluza spawalnicza","wykonana ze skóry bydlęcej dwoinowej, zapinana na jednolity długi rzep, wykończona pod szyją stójką wewnątrz obszytą delikatną tkaniną, zgodne z normą EN470-1\n","szt.",2]
[{"$nulls":5},"Razem:"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………………………………………………."]
[{"$nulls":6},"Podpis osoby uprawnionej"]