{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":68,"n_cols":11,"rows_kept":68,"merged":[[0,7,0,9],[58,4,58,6],[60,8,60,10],[61,8,61,10],[65,1,65,8],[67,1,67,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 2"]
[]
[{"$nulls":3},"Formularz cenowy - zadanie 1"]
[]
[]
["Lp.","Nazwa artykułu",null,"Opis szczegółowy artykułu","j.m.","Ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość brutto","Producent"]
[null,"Odzież"]
[1,"Fartuch roboczy damski niebieski bawełniany z krótkim rękawem",null,"wykonany z elanobawełny o gramaturze 110-120/m2, 65% poliester/35% bawełna, krój typu kimono, kołnierz wykładany, zapinany na zatrzaski, kolor jednolity granatowy, 3 kieszenie - dwie dolne jadna górna, długość 3/4","szt.",46]
[2,"Fartuch roboczy w kolorze białym  damski",null,"elanobawełna, długość 3/4, zapinany na zatrzaski, 3 kieszenie( 2 boczne naszywane, 1 górna ), duża odporność na pranie przemysłowe bez utraty koloru i wymiaru, dobra spieralność w temp. 60°, rozmiary do uzgodnienia","szt.",135]
[3,"Fartuch roboczy w kolorze białym  męski",null,"elanobawełna, długość 3/4, zapinany na zatrzaski, 3 kieszenie( 2 boczne naszywane, 1 górna ), duza odporność na pranie przemysłowe  bez utraty koloru i  wymiaru, dobra spieralność w temp. 60°, rozmiary do uzgodnienia","szt.",65]
[4,"bezrękawnik ocieplany polarowy",null,"wykonany z polaru, dwie wszyte kieszenie, zapinany na zamek błyskawiczny, kolor granatowy  (LOGO)*","szt.",4]
[5,"Bluza polarowa granatowa",null,"wysokogatunkowa bluza prostego kroju, dwie kieszenie, u dołu bluza regulowana elastycznym sznurkiem, zapinana na zamek błyskawiczny 280 g/m2, 100% poliestru, Fleece (LOGO)*","szt.",168]
[6,"Czapka ocieplana",null,"dwuwarstwowa, wywijana co umożliwia regulację długości,\n100% akryl, 250g/m2, czarna lub granatowa\n","szt.",25]
[7,"Koszula męska długi rękaw",null,"bawełna 35%, poliester 65%, kolor do uzgodnienia, zapinana na guziki, z przednią kieszonką (LOGO)*","szt.",92]
[8,"Bluzka damska",null,"bawełna 65%, poliester 35%, kolor biały, długi rękaw, kołnierz wykładany, taliowana, rozmiar do uzgodnienia (LOGO)*","szt. ",22]
[9,"kurtka ocieplana, impregnowana, całoroczna, granatowa/czarna",null,"100% poliester, wodoodporna, podszewka 100% nylon, przepikowana z ociepliną, ocieplina 100% poliester o gramaturze 180-220g/m2, kołnierz ocieplony polarem, zapięcie na zamek kryty listwą zapinaną na napy, kaptur odpinany, dwie kieszenie dolne, dwie kieszenie piersiowe,spełnia norme EN 340:2003, rozmiary do uzgodnienia(LOGO)*","szt.",5]
[10,"Koszula flanelowa",null,"100% bawełna o niskiej kurczliwosci i trwałych kolorach, w kratę, długi rękaw, zapinana na guziki, 1 kieszeń górna, rozmiary do uzgodnienia","szt.",55]
[11,"Ubranie robocze",null,"męskie, dwuczęściowe typu szwedzkiego, spodnie ogrodniczki, bluza do pasa, duża odporność na pranie przemysłowe, nogawka od spodni prosta, poliester + bawełna, kolor granat, rozmiary do uzgodnienia (LOGO)*","kpl.",50]
[12,"Spodnie ocieplane przeciwdeszczowe",null,"Spodnie wzmocnione na kolanach, w pasie regulacja na rzep, u dołu nogawek zamek oraz rzep, dwie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek, na bokach spodni wywietrzniki z możliwością zapięcia ich na zamek, konstrukcja spodni pozwala w prosty sposób (zamek) odpiąć szelki tworząc spodnie ocieplane do pasa.","para",12]
[13,"T-shirt bawełniany",null,"gramatura 150 g/m2, kolor do uzgodnienia, dustronny ściągacz wokół wykroju szyji,\nwszywane rękawy.","szt.",106]
[14,"Kurtka ochronna ocieplana",null,"powłoka 100 % nylon o gramaturze 36 g/m², podszewka 100% poliester o gramaturze 200 g/m², wyściółka 100% poliester o gramaturze 60 g/m²,kaptur zakończony ściągaczem, zapinana na suwak, dwie kieszenie boczne zapinane na suwak, jedna kieszeń wewnątrzna, rękawy zakończone ściągaczami, rozmiar do uzgodnienia, kolor czarny (LOGO)*","szt.",2]
[15,"Kurtka przeciwdeszczowa granatowa z kapturem",null,"100% poliester, powleczone PCV, minimum dwie kieszenie, wentylacja poprzez oczka z przodu oraz z tyłu,\ntaśmowane szwy, składany kaptur (LOGO)*\n","szt.",25]
[16,"Nakrycie głowy - daszek (biały)",null,"zapięcie plastikowe z regulacją lub na rzep, góra wykończona lamówką, tkanina elanobawełna, gramatura 170-245 g/m²\n   \n","szt.",1]
[17,"Krawat",null,"długość 130-160cm, 100%poliester, kolor granatowy, szerokość w najszerszym miejscu 6 do 7cm","szt.",64]
[18,"Czapka drelichowa z daszkiem",null,"usztywniany daszek i przód czapki, zapinana na plastikowy zatrzask z możliwością regulacji","szt.",15]
[19,"Fartuch roboczy bawełniany ciemny ",null,"fartuch ochronny wykonany z tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna, o gramaturze 250-270 g/m2, zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie","szt. ",15]
[20,"Czapka z daszkiem ratownika wodnego",null,"kolor czerwony, regulacja wielkości za pomocą metalowego zamka, nad daszkiem haftowane, kolorowe logo WOPR","szt. ",1]
[21,"Spodenki ratownika wodnego",null,"wykonane z mikrofibry lux, impregnowane, kolor czerwony, haftowane, kolorowe logo WOPR, tasiemka ściągająca, siatka wewnątrz, kieszenie boczne, kieszeń z tyłu zapinana na rzep","para",1]
[22,"Koszulka polo ratownika wodnego",null,"kolor czerwony, gramatura 180g/m2, 100% bawełna, sinlge jersey, biały nadruk (technika flex/flock) na plecach RATOWNIK WOPR, nadruk na piersi LOGO WOPR ","szt.",1]
[null,"Obuwie robocze"]
[23,"Kalosze męskie",null,"czarne, wykonane z PCV, rozmiary do uzgodnienia","para",2]
[24,"Kalosze damskie",null,"czarne, wykonane z PCV, rozmiary do uzgodnienia","para",2]
[25,"klapki basenowe",null,"podeszwa wykonana z gumy, kolr granatowy, wkładka kolcowana - tzw. fakirki","para",1]
[26,"Drewniaki",null,"spód drewniany z profilem ortopedycznym, cholewka wykonana z naturalnej skóry z powłoką odporną na mycie, podeszwa przeciwpoślizgowa odporna na oleje i tłuszcze, spód podklejonykopolimerem antypoślizgowym, spełnia wymagania normy EN20347","para",5]
[27,"Obuwie robocze (inspektorzy)",null,"kategoria ochrony S1P, zwiększony komfort chodzenia, cholewka wykonana z innowacyjnego materiału FLYNET wspomagająca skuteczną wentylację stopy, podeszwa wykonana z gumy, zwiększającej właściwości antypoślizgowe, stalowy podnosek oraz wkładka antyprzebiciowa w podeszwie, rozmiary do uzgodnienia","para",4]
[28,"Obuwie robocze ocieplane",null,"cholewka za skóry naturalnej, podeszwa gumowa antypoślizgowa, długość powyżej kostki, wiązane, ocieplane, wzmocniony nosek,  kolor czarny,  rozmiary do uzgodnienia","para",2]
[29,"Obuwie robocze męskie",null,"cholewka za skóry naturalnej, długość powyżej kostki, wiązane, wzmocniony nosek, podeszwa gumowa antypoślizgowa, kolor czarny,  rozmiary do uzgodnienia","para",20]
[30,"Obuwie damskie profilaktyczne",null,"Obuwie profilaktyczne damskie\n- Miękkie piankowe wyłożenie kostek i pięty, \n- Elastyczny, oddychający materiał dopasowujący się do kształtu stopy\n- Szwy wewnętrzne  nie powodujące otarć\n- Wysoki, szeroki i miękki czubek\n- Miękkie, nieuciskające wnętrze\n- Naturalna, miękka skóra\n- Lekkie, elastyczne, amortyzujące podeszwy z antypoślizgiem.\n- Wstawki z siateczki, która powoduje dopasowanie się obuwia w newralgicznych miejscach damskich stóp (haluksy, palce młotkowate)\n- Powiększona tęgość\n- wyprofilowana podeszwa\n- Kolor czarny\n- Rozmiar do uzgodnienia\nTypu Kosel 9206 lub równoważny\n","para",5]
[31,"Obuwie damskie profilaktyczne",null,"Obuwie profilaktyczne damskie \n- Miękkie piankowe wyłożenie kostek i pięty\n- Elastyczny, oddychający materiał dopasowujący się do kształtu stopy\n- Szwy wewnętrzne  nie powodujące otarć\n- Wysoki, szeroki i miękki czubek\n- Miękkie, nieuciskające wnętrze\n- Naturalna, miękka skóra\n- Lekkie, elastyczne, amortyzujące podeszwy z antypoślizgiem.\n- Wstawki z siateczki, która powoduje dopasowanie się obuwia w newralgicznych miejscach damskich stóp (haluksy, palce młotkowate)\n- Powiększona tęgość\n- wyprofilowana podeszwa\n- Kolor czarny\n- Rozmiar do uzgodnienia\nTypu Kosel 9330 lub równoważny\n","par.",5]
[32,"Obuwie męskie eleganckie",null,"całoskórzany, zarówno wierzchy, podszewka i wyściólka, wiązane, kolor czarny, bardzo wygodny z ograniczonymi łączeniami i szyciem, podeszwa przeciwślizgowa, rozmiary do uzgodnienia","par",30]
[33,"obuwie białe profilaktycze męskie",null,"Klapki męskie.\n- spód PU z profilem ortopedycznym\n- cholewka z perforacją wykonana z naturalnej skóry z powłoką odporną na mycie\n- pasek dwufunkcyjny przekładany na pietę\n- wyściółka wykonana z naturalnej skóry welurowej\n- protektor antypoślizgowy\n- podeszwa odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce                                  - rozmiar do uzgodnienia\n- spełniają wymagania normy EN20347","par.",5]
[34,"obuwie białe profilaktyczne damskie",null,"Klapki damskie. W rozmiarach od 36 do 42.\nPodeszwa: wyściółka z naturalnej skóry, tworzywo antypoślizgowe.\nCholewka: skóra naturalna, powlekana w kolorze białym, pasek obracany zabezpieczający piętę, cholewka perforowana, wkładka wewnętrzna wykonana ze skóry naturalnej,  wkładki typu fussbett, obuwie posiada atesty wydane przez:\n- Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi\n- Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie.\nprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 20347:2005.","par",70]
[35,"Środki ochrony indywidualnej"]
[36,"Rękawice kwasoodporne",null,"wykonane z PCV zakończone dzianinowym ściągaczem, oblewane PCV wewnątrz i na zewnątrz, elastyczne, odporne na ścieranie, zgodne z normami EN388  i EN420","para",24]
[37,"Rękawice gumowe flokowane",null,"Rękawice ochronne gumowe flokowane, wykonane z kauczuku naturalnego, gramatura 55-65 g, - wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest flokiem (pyłem bawełnianym), na części chwytnej chropowata struktura, odporne na rozciąganie, wysoka odporność na detergenty i środki piorące","para",5]
[38,"Półmaska ochrony dróg oddechowych ",null,"gumowa, wielokrutnego użytku z filtrami przeciwpyłowymi klasy P2","szt.",5]
[39,"Rękawice ochronne (ocieplane)",null,"rękawice dziane, bawełniano-poliestrowe, po wewnętrznej stronie-frotte, powleczone szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem, grubość wkładu: 10G","para",50]
[40,"Rękawice ochronne (drelichowe)",null,"rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą, drelichowy mankiet, przeszycie na dłoni, na części chwytnej dodatkowo wzmocnione, skóra bydlęca dwoinowa.","para",50]
[41,"Rękawice-wampirki",null,"rękawice robocze wykonane z dzianiny nylonowo - poliestrowej zakończone ściągaczem, grubość wkładu 13G, oblenie z szorstkowanego lateksu, spełniające normę EN 388:2003, EN 420:2003, ","para",20]
[42,"Rękawice dziane  ",null,"Rękawice robocze wykonane z dzianiny zakończone ściągaczem, od strony chwytnej rękawicy nakropienie z PCV w kolorze żółtym bądź niebieskim. Zapewnia lepszą chwytność i przedłuża trwałość rękawicy","para",30]
[43,"kask ochronny",null,"kask ochronny z regulacją śrubową, biały, okres gwarancji min. 2 lata, z miękką wyściółką w części czołowej, z tworzywa ABS odpornego na UV, lekki","szt.",1]
[44,"Półmaska P2, filtrująca jednorazowa z zaworkiem",null,"Igłowana włóknina polipropylenowo - poliestrowa, włóknina polipropylenowa typu melt blown, zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa, zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia, taśma nagłowia, uszczelka nosowa z pianki poliuretanowej, zawór wydechowy.\n","szt.",119]
[45,"filtr przeciwpyłowy",null,"klasa P2, kompatybilny z półmaską (pozycja 3)","kpl.",3]
[46,"Okulary ochronne",null,"funkcjonalne z poliwęglanu, przezroczyste, o opływowym kształcie","szt.",30]
[47,"Fartuch kwasoodporny",null,"fartuch z regulacją na pasku szyjnym, chroniący przednią część ciała, wykonany z wodo- i kwasoługoochronnej tkaniny Plavitex Acid odpornej na działanie kwasów, zasad i wodorotlenków, zapewnia skuteczną ochronę przed NaOH, KOH, HNO3 i H2SO4. Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688, EN 343 i EN 14605. Gramatura materiału:520 gram/m²,  Grubość materiału: 0,50 mm ","szt.",11]
[48,"Fartuch wodoodporny",null,"przedni, wiązany na szyi (regulacja) i w pasie, wykonany z wodoochronnej, odpornej na tłuszcze, enzymy, soki trawienne i środki dezynfekujące tkaniny Plavitex, gramatura materiału: 350 gram/m²,  grubość materiału: 0,48 mm, produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343.","szt.",9]
[49,"Okulary przeciwsłoneczne",null,"klasyczne okulary przeznaczone dla kiwrowców, atest CE, filtr UV 400, polaryzacja, kategoria przyciemniania 3,kolor oprawek czarny, kolor soczewek grafitowy, typu POLARISS POL 709 M lub równoważne","szt.",4]
[50,"Szelki bezpieczeństwa z liną 2m i amortyzatorem zestaw",null,"szelki bezpieczeństwa P01S z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar do uzgonienia, amortyzator bezpieczeństwa BW z linką bezpieczeństwa LB 101 i zatrzaskami stalowymi AZ011, worek transportowy","szt.",1]
[{"$nulls":4},"RAZEM:"]
[]
[{"$nulls":8},"................................................"]
[{"$nulls":8},"Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika"]
[]
[]
[]
[null,"*(LOGO) - wykonane metodą flex, zamieszczone z z przodu, w górnej części ubioru, dobrze widoczne,minimalne wymiary: 8cm x 4 cm (kolor biały/srebrny lub granatowy- w zależności od koloru odzieży), układ graficzny logo przedstawia zał. nr 4 do zapytania ofertowego"]
[]
[null,"Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego itp.  jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów."]