{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["DZP"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"DZP","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,1],[2,0,2,7],[5,0,5,1],[7,3,33,3],[7,4,33,4],[7,5,33,5],[7,6,33,6],[7,7,33,7],[18,0,22,0],[23,0,24,0],[36,0,36,2],[37,0,37,2],[39,0,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["....................................................................................\npieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu\n\n\n....................................................................................\nREGON\n\n\n....................................................................................\nNIP"]
[]
["Formularz Cenowy Część nr 32"]
[]
[]
["Serwer\nParametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)*(2)","liczba szt. ","Cena netto za szt. ","Wartość netto ","%VAT","Wartość brutto               "]
["Typ, Zastosowanie","Serwer bazodanowy",null,1]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Min. 6 rdzeni / 6 wątków, 3,3GHz, pamięć cache 12 MB, osiągający w teście PassMark Multi Thread Rating wynik min. 13583 punktów., TDP 80W"]
["Chipset","Zgodny z procesorem"]
["Pamięć RAM","Zainstalowane minimalnie  32 GB RAM (2x16GB) (DIMM DDR4, 2666 MHz) "]
["Karta graficzna","zintegrowana "]
["Kontroler","sprzętowy kontroler RAID 0/1/5/6/10/50/60 (przykładowo h730p)"]
["Dyski twarde","zamontowany 1x 1TB SATA 7200 obr. Hot-Plug 6Gb/s // serwer przygotowany do zainstalowania maksymalnie 8 dysków 3,5''"]
["Wbudowane napędy optyczne","Brak zainstalowanego napędu, z możliwością jego montażu"]
["Wspierana systemy i technologie","Windows, Linux, Vmware, Hyper -V"]
["Łączność"," 2X RJ-45 GbE ( 10/100/1000 Mbps)"]
["Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny","min. VGA (D-sub) - 1 szt."]
[null,"min. USB 2.0 – 4 szt."]
[null,"min. USB 3.0 – 3 szt."]
[null,"1 x RS 232"]
[null,"AC-in (wejście zasilania) – 2 szt."]
["Porty wewnętrzne (wolne)","SATA III – 1 szt."]
[null,"PCI-e 3.0 x16 – 1 szt."]
["Zasilacze","2x 495 W Hot-Plug"]
["Zainstalowany system operacyjny","brak"]
["Dołączone oprogramowanie","brak"]
["Wysokość","210mm – 5U"]
["Szerokość","435mm "]
["Głębokość","max 751mm"]
["Obudowa inne","umożliwiająca montaż w szafie RACK"]
["Dołączone akcesoria","Kabel zasilający,"]
["Gwarancja","Gwarancja min. 36 miesięcy,w trybie Następny dzień roboczy"]
["Uwaga","Zamawiający dopuszcza serwer poleasingowy"]
["Przykładowy model który spełnia  wymagania Zamawiającego:","Serwery DELL PowerEdge T340, po odpowiedniej konfiguracji"]
[{"$nulls":3},"Część 32","SUMA:"]
[]
[null,"Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika:"]
["* Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu/oprogramowania w odniesieniu do wymagań Zamawiajacego zawartych w kolumnie 1. Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej  paramterów oferowanego sprzętu/oprogramowania spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. "]