{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"merged":[[1,0,1,10],[4,0,4,10],[14,1,14,10],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Dane adresowe firmy składającej ofertę"]
[]
["L.P.","Przedmiot zamówienia","J.m.","ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość VAT","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto","Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu"]
["Część 1  Zakład Hydrobiologii"]
[1,"Stół laboratoryjny przyścienny o wym. 4000x600x750 mm:\n- blat z laminatu o gr. 25 mm,\n- stelaż metalowy, malowany proszkowo farbą epoksydową, rama typu „C”,\n- bez zabudowy podblatowej,\n- 5 szafek wiszących 600x400x600 mm.","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[2,"Stół laboratoryjny przyścienny (pod oknem) o wym. 1780x740x900 mm::\n- blat z  żywicy fenolowej o gr. 20 mm,\n- stelaż metalowy, malowany proszkowo farbą epoksydową, rama typu „A”,\n- bez zabudowy.","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[3,"Stół laboratoryjny wyspowy o wym.3600x1500x900 mm:\n- blat z  żywicy fenolowej o gr. 20 mm (podniesione obrzeże),\n- nadstawka kolumnowa, dwupółkowa (12 gniazd 230V),\n- zlew PP 500x400x300, bateria nablatowa c/z woda, ociekacz laboratoryjny wiszący, szafka zlewowa\n- stelaż metalowy, malowany proszkowo farbą epoksydową, rama typu „C”,\n- bez zabudowy podblatowej.","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[4,"Stół laboratoryjny przyścienny o wym. 2250x600x750 mm:\n- blat z laminatu o gr. 25 mm,\n- stelaż metalowy, malowany proszkowo farbą epoksydową, rama typu „C”,\n- bez zabudowy podblatowej,\n- 1 kontenerek mobilny.\n","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[5,"Dygestorium „1500” ceramiczne o wym. 1500x900x2400 mm szczegółowy opis dygestorium; Wymiary: Szerokość (mm) min. 1500 Głębokość (mm) min. 900 Wysokość przy oknie zamkniętym/otwartym (mm) min. 2400 / 2500 Wysokość blatu (mm) 900 Min. wymiary komory roboczej: szerokość (mm) 1450 głębokość (mm) 720 wysokość (mm) 1350 Maksymalne otwarcie okna (mm) 720 Oczekiwany przepływ powietrza przy otwartym oknie (m3/h) 800-1200 Oczekiwany minimalny przepływ powietrza przy zamkniętym oknie (m3/h) 500 Oczekiwana prędkość przepływu powietrza w otworze okna (m/s) 0,5 Średnica króćca wylotowego wentylacji (mm) Ø200 Podłączenie wody G 1/2\" Podłączenie kanalizacji (mm) Ø 50 Wyposażenie Blat - Ceramika lita z zintegrowanym podniesionym obrzeżem Wykładka komory roboczej - Płyta wiórowa laminowana Okno przesuwne ręcznie - Rama z MDF-u z dwoma szybami Oświetlenie - Lampa jarzeniowa z 2 świetlówkami Media - Dwie wylewki wody umieszczone w ścianie tylnej, operowane zaworami z panelu czołowego • Zlewik wykonany z tego samego materiału co blat • Dwa gniazda 230V 16A na panelu czołowym Szafka pod blatem - Wentylowana szafka z płyt wiórowych laminowanych, z drzwiami przesuwnymi, wyłożona PVC, 1 półka Gwarancja • 24 miesiące • 36 miesięcy Opis szczegółowy: Stelaż wykonany ze stali pokrywanej proszkowo farbą epoksydową. Ściany dygestorium wykonane z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze, pokrywanych laminatem wysokociśnieniowym, z brzegami zabezpieczonymi doklejką PVC o grubości min. 2mm. Komora robocza wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze. Zlewik i dwie wylewki wody, sterowane zaworami osadzonymi w ścianie czołowej dygestorium. Szafka wbudowana pod blatem wykonana z płyt laminowanych połączona z układem wentylacji dygestorium do bezpiecznego, krótkotrwałego przechowywania chemikaliów w czasie pracy. Przesuwne okno wyposażone w blokadę podniesienia na wysokości 500 mm. Oświetlenie lampą jarzeniową wyposażoną w dwie świetlówki (2x36W). Dygestoria musi spełniać poniższe normy: EN 14175 2 i 3, certyfikat zgodności z norma PN-EN 1415","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[6,"Stół laboratoryjny przyścienny o wym. 4460x600x900 mm  :\n- blat z laminatu o gr. 25 mm + w części zlewowej blat z żywicy fenolowej.\n- stelaż metalowy, malowany proszkowo farbą epoksydową, rama typu „A”,\n- Szafka zlewowa, zabudowa zmywarki Ariston ELTB6M124,\n- zlew PP 400x400x300 mm, bateria nablatowa c/z woda, ociekacz laboratoryjny wiszący,\n- reszta bez zabudowy podblatowej.","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[7,"Stół laboratoryjny przyścienny o wym. 3800x600x750 mm:\n- blat z laminatu o gr. 25 mm,\nstelaż metalowy, malowany proszkowo farbą epoksydową, rama typu „C”,\n- 3 kontenerki mobilne,\n- 5 szafek wiszących 600x400x600 mm.","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[8,"Taboret standardowy.Średnica taboretu 330 [mm].Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140mm w zakresie 420-560 [mm]\nPodstawa taboretu o średnicy 580mm, wykonana została z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.\nSiedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu.\nMożliwość wymiany kół na stabilne stopy - w zakresie 370-510 [mm]","szt.",3,null,0,null,0,null,0]
[9,"Taboret wysoki Średnica taboretu 330 [mm]\nRegulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260mm w zakresie 540-800 [mm]\nPodstawa taboretu o średnicy 580mm, wykonana została z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.\nRegulowany podnóżek chromowany o średnicy 385mm.\nSiedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu.","szt.",1,null,0,null,0,null,0]
[null,"Uwagi: Kolorystyka: stelaż – popiel RAL7035, zabudowa szafkowa – popiel 0112 (korpus), capri 0121 BS (fronty), blat –żywica fenolowa (popiel z czarnym rdzeniem, laminat – popiel 0112.Prosimy uwzględnić odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2020r.\n\nPrzy stanowiskach do mycia – bateria laboratoryjna stojąca z mieszaczem, z ręcznym prysznicem. Przykładowe zdjęcie baterii: "]
["Razem",{"$nulls":4},0,{"$nulls":3},0]