{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["DZP"],"not_rendered":{"images":180,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"DZP","index":0,"n_rows":90,"n_cols":8,"rows_kept":90,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,7],[12,0,12,1],[14,3,33,3],[14,4,33,4],[14,5,33,5],[14,6,33,6],[14,7,33,7],[24,0,27,0],[36,0,36,1],[38,3,52,3],[38,4,52,4],[38,5,52,5],[38,6,52,6],[38,7,52,7],[55,0,55,1],[57,3,80,3],[57,4,80,4],[57,5,80,5],[57,6,80,6],[57,7,80,7],[67,0,70,0],[86,2,86,3],[89,0,89,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["..............................................."]
["pieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu"]
["..............................................."]
["REGON"]
["......................................."]
["NIP"]
[]
[]
["Formularz Cenowy  "]
[]
[]
["Ekran dotykowy\nParametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. ","Cena netto za szt. ","Wartość Netto ","%VAT","Wartość brutto               "]
["Typ, Zastosowanie.","Praca biurowo-badawcza",null,10]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Typ ekranu","dotykowy, IPS"]
["Panel","Pojemnościowy panel dotykowy z hartowanego szkła, twardość min. 6H"]
["Przekontna","min. 7\""]
["Rozdzielczość","min. rozdzielczość sprzętowa 1024x600, konfigurowalna programowo (do 1920x1080)"]
["Protokoły","Standardowy protokół HID integrujący się z systemem"]
["Wspólpraca z/ze","Rasbperry Pi w wersji 4B, 3B+, 3B 2B i B+ Zero (Powinien działać bezpośrednio z systemem od producenta),\nBeagle Bone Black,\nBanana Pi / Banana Pro\nkomputerem PC z systemem Windows 7/8/8.1/10 (bez konieczności instalacji sterowników)\nwszystkimi innymi urządzeniami HDMI (Jedynie w tym przypadku dopuszczamy brak dostępności funkcja dotykowej)"]
["Kompatybilność","Obsługuje popularne mini PC, takie jak Raspberry Pi, Jetson Nano, BB Black, Banana Pi, a także ogólne komputery stacjonarne\nObsługuje systemy Raspbian / Ubuntu / Kali / Retropie / WIN10 IOT, bez konieczności instalowania sterowników"]
["Kąt pochylenia","opcjonalny, kąt pochylenia z zakresu 30 ° / 50 °"]
["Rodzaje wejść / wyjść ","Złącze mini Jack 3,5 mm"]
[null,"Obsługuje wyjście HDMI z audio"]
[null,"Obsługuje wejście VGA"]
[null,"microUSB"]
["Dołączone akcesoria","4 otwory montażowe (śrubki znajdują się w zestawie),\nKabel HDMI min. 50 cm długości, \nPrzewód USB - microUSB dla interfejsu dotykowego min. 50 cm długości"]
["Menu","Wielojęzyczne menu OSD do zarządzania urządzeniem"]
["Rodzaj obudowy","Ekran dostarczony w zamkniętej, dopasowanej obudowie z przyciskami (dominujący kolor czarny).\nPowinna być wysokiej jakości, zapewniająca sprawne działanie sprzętu, jego ochronę oraz nieprzegrzewanie się."]
["Dodatkowe informacje","Podczas pracy jako monitor komputerowy obsługuje system Windows 10 / 8.1 / 8/7 (bez konieczności instalowania  sterowników), funkcjonuje jako pięciopunktowy ekran dotykowy\nUżądzenie pozwala na podłączenia słuchawek, głośnika."]
["Gwarancja","min. 24 miesiące"]
[]
[]
[]
["Klawiatura Bluetooth + Touchpad\nParametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. ","Cena netto za szt. ","Wartość Netto ","%VAT","Wartość brutto               "]
["Typ, Zastosowanie.","Praca biurowo-badawcza,",null,10]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Typ","bezprzewodowa"]
["Interfejs:","min. Bluetooth 3.0, zasięg min. 10 m"]
["Układ klawiatury:","QWERTY"]
["Touchpad","wbudowany w klawiaturę"]
["Kompatybilność","Windows XP/Vista/7/Android (host)/Linux/MAC oraz Raspbian (Rasbperry Pi)"]
["Rozmiar","min. 7\""]
["Typ klawiszy","niskoprofilowa"]
["Dołączone akcesoria","Przewód USB-microUSB min. 50 cm"]
["Bateria","wbudowana, ładowana za pomocą dołączonego przewodu USB-microUSB"]
["Rodzaj obudowy","metalowa tylna część obudowy, dominujacy kolor czarny"]
["Dodatkowe informacje","Pozwala na  zdalne sterowanie komputerem, tabletem / smartphonem, mikrokomputerem (m.in.. Raspberry Pi) oraz zestawem Smart TV."]
["Gwarancja","min. 24 miesięcy"]
[]
[]
[]
["Mikrokomputer\nParametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. ","Wartość Netto ","%VAT","Wartość brutto               "]
["Typ, Zastosowanie.","Praca biurowo-badawcza",null,10]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Systemy operacyjne","bez systemu,ale możliwość późniejszej pracy z systemami: Raspbian, Openelec, RaspBMC, OSMC Linux, Windows 10 IoT"]
["Procesor","Wydajny procesor z 64-bitowym rdzeniem, taktowany 1,5 GHz, nie gorszy niż Broadcom BCM2711 quad-core 64-bitowy ARM-8 Cortex-A72 1,5 GHz\nPowinien osiągać w teście wydajności EEMBC wynik min 13190"]
["Pamięć RAM","Wbudowane min. 4 GB pamięci, LPDDR4 SDRAM"]
["Ethernet","min. 1000 Mb/s, Gigabit Ethernet"]
["Bluetooth","min. 5.0, BLE (Bluetooth Low Energy), prędkość transmisji do 2 Mb/s."]
["WiFi","Dwuzakresowy moduł sieci WiFi:  2,4 GHz i 5 GHz 802.11b/g/n/ac"]
["Gniazdo jack","Dodatkowe 4-polowe gniazdo jack 3,5 mm umożliwia podłączenie słuchawek, głośników lub wyprowadzenie wideo poprzez standard RCA Composite."]
["GPIO","min. 40 pinów (2x20 pin, raster 2,54), które można wykorzystać do podłączenia np. przełączników, LED-ów czy czujników"]
["Rodzaje wejść / wyjść ","microHDMI x 2 szt."]
[null,"USB 3.0 x 2 szt., typ A"]
[null,"USB 2.0 x 2 szt., typ A"]
[null,"USB C"]
["PoE","tak"]
["Inne złącze","min. złącze CSI (Kamera) i DSI (wyświetlacz dotykowy) oraz slot karty pamięci (microSD)"]
["Komunikacja","UART, SPI, I2C, GPIO"]
["Montaż","4 otwory pozwalają na prosty montaż"]
["Grafika","Grafika OpenGL ES\nStandard kompresjię H265 (4Kp60), H.264 (1080p30)"]
["USB","Umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych, np. myszki, klawiatury, karty WiFi czy pendrive lub dysku twardego."]
["Dodatkowe informacje","Jednoczesne podłączenie dwóch monitorów HDMI w rozdzielczości do 4K. (4K i 60 kl/s dla jednego monitora oraz 4K i 30 kl/s dla dwóch monitorów)."]
["Zasilanie","max. 5V/3A DC przez USB C\nmax. 5 V przez GPIO\nprzez PoE przy pomocy dodatkowej nakładki"]
["Gwarancja","min. 24 miesiące"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Część 3","SUMA:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Podpis Wykonawcy/Pałnomocnika:"]
[]
[]
["* Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do wymagań Zamawiajacego zawartych w kolumnie 1. Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej  paramterów oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. "]