{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["DI"],"not_rendered":{"images":252},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"DI","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,5,0,7],[4,0,4,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,7],[12,0,12,1],[13,3,36,3],[13,4,36,4],[13,5,36,5],[13,6,36,6],[13,7,36,7],[29,0,36,0],[29,1,36,1],[29,2,36,2],[40,5,40,7],[41,5,41,7],[43,1,43,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
["..............................................."]
["pieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu"]
["..............................................."]
["REGON"]
["......................................."]
["NIP"]
[]
[]
["Formularz Cenowy  Część 1"]
[]
[]
["Poz. 1. Serwer\n(zgodne z opisem pod tabelą)*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)* (2)","liczba szt. ","Cena netto za szt. ","Wartość netto ","Podatek od towarów i usług % ","Wartość brutto"]
["Producent","należy wskazać ->",null,1]
["Typ/Model","należy wskazać ->"]
["Obudowa","Obudowa typu tower z możliwością konwersji do rack, wysokość po konwersji nie większa niż 4U, wymagane dostarczenie zestawu do konwersji (szyny i niezbędne uchwyty montażowe)."]
["Płyta główna","Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Zaprojektowana przez producenta serwera.\nMożliwość instalacji procesorów 26-rdzeniowych.\nMożliwość zainstalowania modułu TPM 2.0\n6x PCI Express 3 generacji w tym:\n- 3 fizyczne złącza o prędkości x16 ;\n- 5 fizycznych złącz o prędkości x8\n-możliwość rozbudowy o złącza PCI 32bit;\n12 gniazd dla pamięci RAM;\nobsługa min 1,5TB pamięci RAM;\nWsparcie dla SDDC, Advanced ECC;\nObsługa pamięci RAM o pojemności sumarycznej minimalnej 512GB;\nMinimum 2x sloty dla dysków M.2 lub dedykowanej karcie PCI Express, nie zajmującej slotów dla dysków hot-plug;"]
["Chipset","Dedykowany przez producenta do pracy w serwerach dwuprocesorowych"]
["Procesor","Zainstalowany jeden procesor ośmio rdzeniowy z obsługą wielowątkowości (8-rdzeniowy, 16-wątkowy  – każdy procesor) najnowszej generacji klasy  x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem minimum 2,1 GHz, osiągające wynik minimum 11219 pkt . na stronie https://www.cpubenchmark.net/ Procesory muszą pochodzić z bieżącej oferty producenta."]
["RAM","Minimum 32GB DDR4 RDIMM 2667MT/s, na płycie głównej musi znajdować się minimum 12  slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 32GB pamięci RAM DDR4 registered 2933Mhz. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 16GB każdy, tak aby zostawić wolne sloty w celu przyszłej rozbudowy serwera."]
["Zabezpieczenia pamięci RAM","Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep lub inne zabezpieczenia pamięci RAM, które są równoważne."]
["Dyski twarde i napędy","Minimum 4 zatoki dla dysków twardych hotplug 3,5 cala;\nMożliwość rozbudowy do 8 wnęk;\nZainstalowana wewnętrzna nagrywarka DVD-RW lub BluRay; Zainstalowane 4 dyski SATA HOT-PLUG 2TB każdy;"]
["Interfejsy sieciowe","Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów Pci Express – wyposażona minimum  w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T z obsługą PXE Boot;\n"]
["Kontroler I/O","Możliwość zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe; zainstalowany kontroler RAID 0,1,10,5,50; Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64Gb w konfiguracji RAID-1, rozwiązanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmującego zatok dla dysków HOT-Plug.\n"]
["Porty","Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera;\n2 porty USB 3.0 na przednim panelu;\n2 porty USB wewnętrzne;\n4 porty USB 3.0 z dostępne tyłu serwera;\nIlość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera."]
["Zasilanie, chłodzenie","Zasilacz hot-plug o sprawności 94% (klasa Platinum o mocy min. 450W, możliwość montaży drugiego zasilacza;\nRedundantne wentylatory;"]
["Zarządzanie","Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujący o stanie serwera – system przewidywania, rozpoznawania awarii; \nZintegrowany z płytą główna serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalności:\n- Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;\n- Dedykowana karta LAN 1Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania;\nDostęp przez www, ssh;\nZarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;\nZarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP), możliwość przejęcia konsoli tekstowej;\nMożliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie;\nOpcjonalnie przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowym KVM);\nObsługa serwerów proxy (autentyka);\nObsługa VLAN;\nWsparcie dla protokołu SSDP;\nObsługa protokołu LDAP;\nSynchronizacja czasu przez NTP;\nMożliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; \n"]
["Wspierane OS","MS Windows Serwer 2019, 2016;\nVMWare vSphere 6.5, 6.7, 7.0;\nHyper-V Server;\nLinux;"]
["Gwarancja","Pięć lat gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.\nW przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.\nSerwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji do lat 7."]
["Dokumentacja, inne","Dokumentacja w języku polskim lub angielskim.\nMożliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.\nOferowany serwer jest fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta i pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego.\nDyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej;\n"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":4},"SUMA:"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"......................................................."]
[{"$nulls":5},"Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika"]
[]
[null,"* Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu/oprogramowania w odniesieniu do wymagań Zamawiajacego zawartych w kolumnie 1. Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej  paramterów oferowanego sprzętu/oprogramowania spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. "]