{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["DI"],"not_rendered":{"images":288},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"DI","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"merged":[[0,5,0,7],[4,0,4,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,7],[12,0,12,1],[13,3,36,3],[13,4,36,4],[13,5,36,5],[13,6,36,6],[13,7,36,7],[40,5,40,7],[41,5,41,7],[44,1,44,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Załacznik nr 2 do SIWZ"]
["..............................................."]
["pieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu"]
["..............................................."]
["REGON"]
["......................................."]
["NIP"]
[]
[]
["Formularz Cenowy  Część 2"]
[]
[]
["Poz. 1. Serwer\n(zgodne z opisem pod tabelą)*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)* (2)","liczba szt. ","Cena netto za szt. ","Wartość netto ","Podatek od towarów i usług % ","Wartość brutto"]
["Producent","należy wskazać ->",null,1]
["Typ/Model","należy wskazać ->"]
["Obudowa","Obudowa Rack o wysokości maksymalnej 2U z możliwością instalacji  co najmniej 10 dysków 2.5\" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych bez konieczności odłączania okablowania. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem."]
["Płyta główna","Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. "]
["Chipset","Dedykowany przez producenta do pracy w serwerach dwuprocesorowych"]
["Procesor","Zainstalowany jeden procesor  minimum cztero rdzeniowy z obsługą wielowątkowości (4  rdzenie/8 wątków – każdy procesor) najnowszej generacji klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem minimum 2.6GHz, osiągające wynik minimum 8613 pkt . na stronie https://www.cpubenchmark.net/\nProcesory muszą pochodzić z bieżącej oferty producenta."]
["RAM","Minimum 32GB DDR4 RDIMM 2667MT/s, na płycie głównej musi znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 512GB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 16GB każdy, tak aby zostawić wolne sloty w celu przyszłej rozbudowy serwera."]
["Zabezpieczenia pamięci RAM","Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep lub inne zabezpieczenia pamięci RAM, które są równoważne."]
["Gniazda PCI","Min. dwa sloty PCIe Gen 3  o prędkości min. x16."]
["Interfejsy sieciowe","Serwer musi posiadać minimum 2 wbudowane  porty typu Gigabit Ethernet Base-T,"]
["Dyski twarde","Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.\nZainstalowane:\n2 dysków twardych SSD 2,5 cala SATA 6Gbps o pojemności min. 480GB Hot-plug Hard Drive  każdy,\nCztery dyski 1TB 2,5 cala 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n Hot-plug Hard Drive każdy,\nMożliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne bez nośników typu Flash  32GB, nie zajmujące wymaganych 10 slotów na dyski, oparte np. na dyskach M.2 lub SAS lub SSD."]
["Kontroler RAID","Sprzętowy kontroler dyskowy , możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50."]
["Wbudowane porty","min. 1 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, min. 1 port RS232, 1 port VGA. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci 1x Display Port, pod warunkiem, że wraz z serwerem zostanie dostarczony adapter Display Port -> VGA."]
["Video","Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024"]
["Wentylatory","Redundantne"]
["Zasilacze","Redundantne, Hot-Plug  o mocy minimalnej 550W."]
["Diagnostyka","Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie  technicznym serwera. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w formie panelu LED pozwalającego na informowanie o zdarzeniach dotyczących stanu technicznego serwera."]
["Karta Zarządzania","Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:\nzdalny dostęp do graficnego interfejsu Web karty zarządzającej\nzdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)\nszyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika\nmożliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów\nwirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury\nwsparcie dla IPv6\nwsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH\nmożliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer\nmożliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer\nintegracja z Active Directory\nmożliwość obsługi przez minimum dwóch administratorów jednocześnie\nwsparcie dla dynamic DNS\nwysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej\nmożliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.\nmożliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi.\nAutomatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta.\nAutomatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera.\nMożliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware.\nDodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:\nWsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych\nMożliwość zarządzania dostarczonym serwerem bez udziału dedykowanego agenta\nWsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH\nSzczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów\nMożliwość eksportu raportu\nSzybki podgląd stanu środowiska\nPodsumowanie stanu dla każdego urządzenia\nSzczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu\nGenerowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia\nFiltry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń\nMożliwość przejęcia zdalnego pulpitu\nMożliwość definiowania ról administratorów\nMożliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów\nAktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)\nMożliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta\nModuł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych\nZdalne uruchamianie diagnostyki serwera."]
["Certyfikaty","Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2015.  Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów  Microsoft Windows 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019"]
["Wspierane systemy operacyjne\n","Linux , VMware ESXi(6.5, 6.7) , Microsoft Windows 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019"]
["Wymagany System Operacyjny","Windows Server 2019 STD 16 Core x64\nplus licencja\n10 x MS Windows Server 2019 CAL User (Standard or Datacenter) "]
["Warunki gwarancji","Pięć lat gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.\nW przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. \n Serwis urządzeń  realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta."]
["Dokumentacja użytkownika","Dokumentacja w języku polskim lub angielskim.\nMożliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela."]
["Dodatkowe informacje","Oferowany serwer jest fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta i pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego. "]
[{"$nulls":4},"SUMA:"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"................................................."]
[{"$nulls":5},"Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika"]
[]
[]
[null,"* Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu/oprogramowania w odniesieniu do wymagań Zamawiajacego zawartych w kolumnie 1. Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej  paramterów oferowanego sprzętu/oprogramowania spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. "]