{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":11,"rows_kept":106,"merged":[[2,0,2,10],[9,0,9,4],[16,0,16,10],[23,0,23,4],[28,0,28,10],[30,0,30,4],[35,0,35,10],[52,0,52,4],[58,0,58,10],[62,0,62,4],[68,0,68,10],[74,0,74,4],[79,0,79,10],[81,0,81,4],[87,0,87,10],[89,0,89,4],[93,0,93,10],[95,0,95,4],[100,0,100,10],[103,0,103,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Przedmiot zamówienia","J.m.","ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość VAT","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto","Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu"]
["Cz. 1 Wydział Mechatroniki  VAT Fundusze Europejskie"]
[1,"komplet 2 przewodów pomiarowych banan czerwony + czarny\nprzewód połączeniowy banan - banan o średnicy ø4mm\nczerwony kolor izolacji - 1szt.\nczarny kolor izolacji - 1szt.\nwtyk banan prosty z współosiowym gniazdem lamelowym\ndo połączenia z innym wtykiem banan\ndługość całkowita ok.: 100cm \nmaksymalny prąd: 3A\nnapięcie: 30Vac\nopakowanie typu blister\nizolacja: PVC\n zastosowanie: do mierników uniwersalnych, multimetrów, do zasilaczy laboratoryjnych\"\nnr kat. TLM8B + TLM8R geotronik lub równoważne","kpl.",5,null,0,null,0,0,0]
[2,"Przewód banan - banan  0,35mm2 długość 50cm czarny\nprzewód pomiarowy banan - banan\nwtyk banan o standardowej średnicy 4mm\nwtyk banan prosty z współosiowym gniazdem lamelowym\ndo połączenia z innym wtykiem banan\nkolor izolacji: CZARNY\npole przekroju przewodu: 0,35mm2\ndługość ok. 50cm\nnr kat. P-038 geotronik lub równoważne","szt. ",10,null,0,null,0,0,0]
[3,"Przewód pomiarowy banan, 4mm czerwony 100cm\nprzewód połączeniowy banan - banan o średnicy ø4mm\nczerwony kolor izolacji - 1szt.\nwtyk banan prosty z współosiowym gniazdem lamelowym\ndo połączenia z innym wtykiem banan\ndługość całkowita ok. 100cm\nmaksymalny prąd: 3A\nnapięcie: 30Vac\nopakowanie typu blister\nizolacja: PVC\"\n nr kat TLM8R geotronik lub równoważne\n","szt.",5,null,0,null,0,0,0]
[4," Adapter wtyk banan 2mm na wtyk banan 4mm czarny, \n\nrodzaj złącza: adapter wtyk banan 2mm na wtyk banan 4mm\nkolor izolacji: CZARNY\nmateriał izolacji: PA\nmateriał styku: mosiądz pozłacany\nznamionowy prąd: 36A\nznamionowe napięcie: 30Vac lub 60Vdc\ndługość całkowita ok.  44,5mm\"\nnr kat.  26.452.2 geotronik lub rwnoważne","szt.",5,null,0,null,0,0,0]
[5,"Adapter wtyk banan 4mm na wtyk banan 2mm czerwony,\n\nRodzaj złącza: adapter wtyk banan 4mm na wtyk banan 2mm\nkolor izolacji: CZERWONY\nmateriał izolacji: PA\nmateriał styku: mosiądz niklowany\nznamionowy prąd: 10A\nznamionowe napięcie: 30Vac lub 60Vdc\ndługość całkowita: 51,5mm\nnr kat. : 26.455.1 geotronik lub równoważne\n","szt.",15,null,0,null,0,0,0]
[6,"Adapter wtyk banan 4mm na wtyk banan 2mm czarny, \n\nrodzaj złącza: adapter wtyk banan 4mm na wtyk banan 2mm\nkolor izolacji: CZARNY\nmateriał izolacji: PA\nmateriał styku: mosiądz niklowany\nznamionowy prąd: 10A\nznamionowe napięcie: 30Vac lub 60Vdc\ndługość całkowita: 51,5mm\"\nParametry ww. spełnia: Adapter wtyk banan 4mm na wtyk banan 2mm czarny\n nr kat. 26.455.2 geotronik lub równoważne\n","szt.",15,null,0,null,0,0,0]
[" ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":3},0]
[null,"Gwarancja 12 mcy"]
[null,"Termin realizacji14 dni kalendarzowych"]
[]
[]
[]
["L.P.","Przedmiot zamówienia","J.m.","ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość VAT","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto","Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu"]
[" cz. 2 Wydział mechatroniki ; Fundusze Europejskie"]
[1,"Przewody gniazdo żeńskie - krokodyl, \nKable gniazdo żeńskie - krokodyl\nZestaw 10 przewodów\nZ jednej strony znajduje się standardowe gniazdo żeńskie (na goldpin), z drugiej złącze krokodylkowe\n10szt./op. \nBotland lub równoważne\n","op.",1,null,0,null,0,0,0]
[2,"Przewody połączeniowe żeńsko-męskie 20cm czerwone\nPrzewody połączeniowe żeńsko-męskie\nZestaw 100 miedzianych przewodów połączeniowych 26AWG\nDługości ok. 20 cm w kolorze czerwonym\nKolor: czerwony\nop. 100 szt.\nnr art.. DNG-11908 botland lub równoważne","op.",1,null,0,null,0,0,0]
[3," Przewody połączeniowe żeńsko-męskie 20cm czarne\nZestaw 100 miedzianych przewodów połączeniowych 26AWG\nDługości ok. 20 cm \nkolor: czarny\n Przewody połączeniowe żeńsko-męskie 20cm czarne - 100szt./op.\nNr art.. DNG-11904 botland lub równoważne","op.",1,null,0,null,0,0,0]
[4,"Przewody wtyk męski - krokodyl\nZestaw 10 przewodów\nZ jednej strony znajduje się standardowe wtyk Męski (wtyk goldpin) z drugiej złącze krokodylkowe\nKolor: czerwony\nPrzewody wtyk męski - krokodyl \n10szt./op.\nNr kat. KAB-01245 botland lub równoważne\n","op.",1,null,0,null,0,0,0]
[5,"Przewody montażowe męskie (zestaw 65 szt.)\n65 różnokolorowych elastycznych przewodów zakończonych sztywnymi szpilkami (męski-męski). Przewody do łączenia pól na płytkach stykowych i zestawach uruchomieniowych.\nZestaw zawiera:\n80 mm x 49 szt.\n125 mm x 8 szt.\n175 mm x 4 szt.\n215 mm x 4 szt.\nprzewody montażowe męskie\n (zestaw 65 szt.)/op.\nnr kat. KAB-01022 65,04/80,00 botland lub równoważne\n","op.",10,null,0,null,0,0,0]
[6,"Przewody połączeniowe męsko-męskie \n65 różnokolorowych elastycznych przewodów zakończonych sztywnymi szpilkami (męski-męski). Przewody do łączenia pól na płytkach stykowych i zestawach uruchomieniowych.\nZestaw zawiera przewody o długości:\n80 mm x 49 szt.\n125 mm x 8 szt.\n175 mm x 4 szt.\n215 mm x 4 szt.\nPrzewody połączeniowe męsko-męskie - 65szt./op.\nnr kat.  KAB-01022 btland lub równoważne","op.",10,null,0,null,0,0,0]
[" ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":3},0]
[null,"Gwarancja 12 mcy"]
[null,"Termin realizacji14 dni  kalendarzowych"]
[]
[null,"Przedmiot zamówienia","J.m.","ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość VAT","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto","Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu"]
["Cz. 3 Wydział Mechatroniki  Fundusze Europejskie"]
[1,"Tester przewodów UTP\nTestowane kable: \n- UTP i STP LAN, zakończone złączami męskimi RJ-45 (EIA/TIA 568); \n-  RJ-11 ze złączami męskimi, zainstalowane od 2 do 6 przewodów; \n- USB z płaską wtyczka typu A na jednym końcu i typu B na drugim końcu; \n- BNC ze złączami męskimi\n- Maksymalna długość testowanego kabla (min.) 180 m\n- Diody LED sygnalizujące połączenie oraz wszelkie błędy\n- LAN w wersji ekranowanej oraz nieekranowanej\n- test uruchamiany jednym przyciskiem\n- Testowanie patch kabli oraz kabli zainstalowanych w sieci\n- Wskazane usterki: brak połączeń, zwarcie, przerwa\nSygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii, wskaźnik: diody LED \n- automatyczne rozpoznawanie wartości impedancji terminatora dla standardów Ethernet 10Base-2 i 10Base-5\n- zasilanie: 1 x bateria\n- w zestawie: tester, etui, adapter do terminatorów BNC\n- 1 x zdalne gniazdo dalekiego zasięgu dołączone do jednostki głównej - USB RJ45 RJ11\n- 1 x zdalne gniazdo BNC\n- wymiary max.:  130x115x45\n Intellinet Tester okablowania RJ11 /RJ45/USB/BNC nr kat. AKITLKSAT351911 zadowolenie.pl lub rownoważny","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[" ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":3},0]
[null,"Gwarancja  24 mce"]
[null,"Termin realizacji 14 dni"]
[]
["L.P.","Przedmiot zamówienia","J.m.","ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość VAT","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto","Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu"]
[" cz.4 Wydział mechatroniki; Fundusze Europejskie"]
[1,"Klon Arduino MEGA2560 R3 Atmel ATMega2560 AVR USB\n54 piny cyfrowe wejść/wyjść (z których 15 może być używanych jako wyjścia PWM, 16 jako wejścia analogowe i 4 UARTs).\nnapięcie zasilania 7-12V\nRezonator kwarcowy 16MHz, Złącze USB, Gniazdo zasilania, Złącze ICSP (programowania ISP),\nPrzycisk RESET. Pamięć SRAM 8kB, Pamięć EEPROM 4kB, Pamięć Flash 256kB (8kB bootloader)\nWydajność prądowa 40mA Napięcie pracy 5V, Kabel USB \nMEGA2560 R3 Atmel ATMega2560 AVR USB lub równoważne","szt.",12,null,0,null,0,0,0]
[2,"Moduł Bluetooth  pozwalający  na bezprzewodowe połączenie dowolnego urządzenia z komputerem, smartfonem, tabletem itp. \nłączność do 10m.\nModuł fabrycznie nowy\nBluetooth V2.0+EDR, Napięcie zasilania 3,6 - 5V\nPobór prądu 80mA (parowanie) i 8mA (transmisja)\nZasięg ok. 10m 6. Chip BC417, Sygnalizacja LED, Wymiary 16 x 37 mm\nModuł Bluetooth Master/Slave HC05 Arduino AVR ARM lub równoważny","szt.",24,null,0,null,0,0,0]
[3,"ARDUINO Moduł Ethernet LAN W5100\numożliwia podłączenie kontrolera do sieci Ethernet. złącze karty micro SD.\n- Napięcie zasilania: 5V\n- Zastosowany kontroler: W5100\n- Prędkość połączenia: 10/100Mbps\n- wymiary: 74x54x29mm\n- Gniazdo karty pamięci micro SD\n- Interfejs SPI","szt.",12,null,0,null,0,0,0]
[4,"Moduł do  ARDUINO\nDziała na sterownikach arduino, wyciągana ATmega328,  kabel w zestawie,   od razu gotowy do użycia\nArduino UNO R3 to moduł który wprowadzi Ciebie w świat cyfrowej zabawy. \n• napięcie pracy 5V • napięcie wejściowe przez złącze DC 7-12V\n• wejścia IN-OUT 14 w tym aż 6 PWM\n• wejścia analogowe 6 • wydajność prądowa pojedyńczegi pinu 40mA\n• FLASH 32kB • SRAM 2KB • EEPROM 1kB • kwarc 16MHz • w zestawie kabel USB\n• moduł w większości kompatybilny z shieldami przeznaczonymi dla Duemilanowe oraz Diecimila\n• fabrycznie nowy • standadowo w moduł wgrany jest program BLINK LED 13 oraz bootloader\n oparty o  licencje OPEN-SOURCE\n Arduino UNO ATmega328 R3 AVR + USB Arduino UNO R3 Atmel ATMega328 klon AVR lub równoważny","szt.",12,null,0,null,0,0,0]
[5,"Arduino Nano\nhttps://abc-rc.pl/product-pol-6294-NANO-V3-0-16MHz-USB-ATmega328P-CH340-Klon-kompatybilny-z-Arduino-1-8.html lub równoważne dostęp 9.10.20","szt.",12,null,0,null,0,0,0]
[6,"Czujnik odległości\n HC-SR04 lub równoważny","szt.",30,null,0,null,0,null,0]
[7,"Moduł Arduino \nDANE TECHNICZNE NADAJNIKA:\n• STAN: NOWY • Napięcie pracy: 4,8 – 7,2V • Prędkość przekładni: 0,12 s/60° (4,8 V)\n• Moment: 1,2 – 1,8kg/cm (4,8 V) • Długość przewodów zasilania: 23,5cmWaga: 9g!\n• Czas reakcji: 7 usTemperatura pracy: -30 do +60 stopni\n• KOD PRODUKTU 0023\nSG90 9g SERVO SERWO Tower Pro ARDUINO AVR PIC ARM lub równoważny","szt.",18,null,0,null,0,null,0]
[8,"Silnik kątowy z podwójnym, przedłużonym wałem - 2 szt./op.\nDC Dagu DG02S-L 48:1 4,5V  lub brównoważny","op.",12,null,0,null,0,null,0]
[9,"Podwójny sterownik silnika\nModuł sterownika silnika krokowego DC oparty na układach HG7881.\nMożliwość pracy z 1 silnikiem krokowym lub 2 silnikami prądu stałego\nChip: HG7881CP, zasilanie 3,3-12V\nmaksymalny prąd na kanał 800mA\nwymiary 30x22mm\nzłącza ARK do podłączenia silników\nModuł do zastosowań w projektach Arduino, AVR,ARM,PIC.\n DC HG7881 L9110 lub równoważny","szt.",12,null,0,null,0,null,0]
[10,"Płytka uniwersalna dwustronna\n 30x70mm\n• Wymiary: 30 x 70 mm\n• Kolor soldermaski: zielony\n• Montaż: przewlekany THT\n• Raster otworów: 2,54 mm","szt.",24,null,0,null,0,null,0]
[11,"zworki do płytki stykowej Arduino\nZestaw 140szt/op.\nhttps://allegro.pl/oferta/zestaw-140szt-zworki-do-plytki-stykowej-arduino-8270710339 lub równoważne, dostęp 9.10.20","op.",8,null,0,null,0,null,0]
[12,"akumulatorki typu R6/AA \n• oznaczenia: R6 / AA / MIGNON / BK-3MCCE\n• opis: akumulator niklowo-wodorkowy\n• pojemność typowa: 2000 mAh • pojemność minimalna: 1900 mAh\n• napięcie [V]: 1.2• średnica [mm]: 14.5\nPANASONIC ENELOOP R6/AA SLIDING PACK lub równoważne","op.",12,null,0,null,0,null,0]
[13,"zestaw Ładowarka + akumulatorki\nŁADOWARKA LCD USB (1 szt.)  \n• Ładuje do 8 ogniw AA, AAA – czas ładowania: 4 h • Pojedyncze kanały ładowania\n• Inteligentny system finalizacji ładowania • wyświetlacz LCD y\n• czułośći wykrywania uszkodzonych ogniw\n• Rozbudowane funkcje bezpieczeństwa: metoda Minus Delta V, wyłącznik czasowy, ochrona przed zwarciem, wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych ogniw\n• Zasilacz AC (100-240V)\nVARTA lub równoważne\n\nAKUMULATOR AA R6 8 szt. VARTA lub równoważne","kpl",8,null,0,null,0,null,0]
[14,"PRZEWODY KABLE STYKOWE \n40. SZT / op.\n 20CM Męsko-Żeński\nhttps://allegro.pl/oferta/przewody-kable-stykowe-40szt-20cm-mesko-zenskie-7119980222 lub równowazny, dostęp 9.10.20","op.",18,null,0,null,0,null,0]
[15,"PRZEWODY KABLE STYKOWE\n 40SZT / op. 20CM \nŻeńsko-Żeńskie\nhttps://allegro.pl/oferta/przewody-kable-stykowe-40szt-20cm-zensko-zenskie-7119980270 lub równowazny, dostęp 9.10.20\n","szt.",18,null,0,null,0,null,0]
[16,"PRZEWODY KABLE STYKOWE\n 40SZT/ op. \n 20CM Męsko-Męskie\nhttps://allegro.pl/oferta/przewody-kable-stykowe-40szt-20cm-mesko-meskie-7119987195  lub równowazny, dostęp 9.10.20","szt.",18,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":3},0]
[null,"Gwarancja 12 mcy"]
[null,"Termin realizacji 14 dni kalendarzowe"]
[]
[]
["L.P.","Przedmiot zamówienia","J.m.","ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość VAT","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto","Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu"]
[" cz.5 Katedra Fizjologii i Toksykologii"]
[1,"Kolumna Hypersil Gold 3um, 150mmx2,1mm, \nnr kat. 25003-152130 lub równoważne","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[2,"Przedkolumny Hypersil GOLD 3um, 10x2.1mm, \nnr kat. 25003-012101 lub równoważne","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[3,"Uchwyt do przedkolumn 2.1x10mm, \nnr kat. 852-00 lub równoważne","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":3},0]
[null,"Gwarancja brak"]
[null,"Termin realizacji 28 dni kalendarzowych"]
[]
[]
["L.P.","Przedmiot zamówienia","J.m.","ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość VAT","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto","Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu"]
[" cz.6 Katedra Fizjologii i Toksykologii "]
[1,"Kolumna NUCLEODUR C18 Gravity-SB, 3 µm, 150x2 mm,  nr kat. 760608.20 lub równoważne","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[2,"Przedkolumny NUCLEODUR C18 Gravity-SB, 3 µm, 4x2 mm, nr kat. 761991.20 lub równoważne","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[3,"System do mocowania przedkolumn 4x2 mm, nr kat. 718966 lub równoważne\n","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[4,"Karuzela na 12 probówek o śr 16-32mm i dłg. 120mm do wytrząsarki Heidolph Multi Reax, nr kat. 549-03000-00 lub równoważne","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[5,"Karuzela na 26 probówek o śr 10-16mm i dłg. 160mm do wytrząsarki Heidolph Multi Reax, nr kat. 549-01600-00 lub równoważne","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":3},0]
[null,"Gwarancja brak"]
[null,"Termin realizacji 28 dni kalendarzowych"]
[]
[null,"Przedmiot zamówienia","J.m.","ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość VAT","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto","Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu"]
["cz. 7 Katedra Genetykii "]
[1,"Ultrazamrażarka o pojemności 570 litrów z akcesoriami\n- Zakres temperatury pracy od -50°C do -86°C, nastawianie temperatury z dokładnością, co 1°C\n- Wnętrze podzielone na 5 oddzielnych części, każda z nich wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne\n- Warstwa izolacyjna komory wykonana z pianki poliuretanowej oraz panelu próżniowego - Komora i półki wykonane ze stali nierdzewnej typ 304 2B - Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz\n- Główny włącznik/wyłącznik zasilania zamykany na klucz (zabezpieczenie przed przypadkowym/niepowołanym odcięciem zasilania)\n- Automatyczny, podgrzewany port wentylacyjny w przednich drzwiach zmniejszający zużycie energii i poprawiający jednolitość temperatury, a także zapewniający łatwy dostęp do środka\n- Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system chłodzenia gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia do +32°C\n- Zamknięcie magnetyczne drzwi wewnętrznych - Szerokie, płaskie i nieprzymarzające uszczelki bez systemu podgrzewania \n- Panel kontrolny, zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LED, port wentylacyjny, klawiaturę oraz lampki wskaźnikowe umieszczony na drzwiach frontowych na wysokości wzroku operatora.\n- Lampki wskaźnikowe na panelu kontrolnym oraz alarm akustyczny informujące o następujących warunkach:\n    - spadek energii zasilania     - awaria systemu    - przekroczenie zadanych wartości temperatury min. i max.    - niski poziom baterii         - konieczność wymiany filtra - Zabezpieczenie ustawionych parametrów za pomocą hasła\n- Ergonomiczna rączka pokrywy wymaga użycia niewielkiej siły podczas otwierania, rączka po lewej stronie\n- Łatwo dostępny filtr powietrza zamontowany na przedniej ścianie - Wyposażona w 2 kaskadowe kompresory o cichej pracy\n- Dodatkowe, wykręcane nóżki zapewniające stabilne ustawienie zamrażarki\n- Czas schładzania od temperatury pokojowej do -80°C nie dłuższy niż 4,3 godziny - Możliwość regulacji wysokości półek\n- Oprogramowanie pozwalające na identyfikację usterek w pracy zamrażarki - Maksymalna liczba próbek w zamrażarce: 40 000\n- Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys)  nie większe niż 102,5 x 85,2 x 194,0 cm - Wymiary wewnętrzne (szer x głęb x wys)  nie większe niż 76,5 x 57,5 x 126,5 cm\n- Poziom hałasu nie większy niż 59,1 dB- Pobór mocy nie większy niż 7,6 kWh/dzień- Waga nie większa niż 296 kg- Wydzielanie ciepła: 316 W\n- Przyjazne środowisku czynniki chłodzące: R-290 (propan) oraz R- 170 (etan)\n- W 95% wykonanie z materiałów, pozwalających na wtórne wykorzystanie- Zasilanie 230V/50Hz\nDodatkowo w zestawie: - statywy szufladowe wykonane ze stali nierdzewnej, komplet na 2 półki, ilość 10 szt., każdy statyw mieszczący 16 pudełek na probówki 1,5ml.\n- pudełka polipropylenowe, autoklawowalne, z drukowanym laserowo kodem alfanumerycznym na pokrywie, wysokość 53mm, pojemność na 64 szt. probówki 1,5ml (8x8), ilość 150 szt","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[" ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":3},0]
[null," Gwarancja: 5 lat na kompresor, 12 lat na panele izolacji próżniowej"]
[null,"Termin realizacji 42 dni kalendarzowe"]
[]
[]
[null,"Przedmiot zamówienia","J.m.","ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość VAT","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto","Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu"]
["cz. 8 Katedra Biotechnologii "]
[1,"Termostat laboratoryjny\npoj. Maks 7,3 l\nwanna tłoczona ze stali nierdzewnej (nr kat. H00200344 lub równowazne)\nobieg wewnętrzny  (do TIP nr kat. H00028885 lub równowazne)\nstatyw ( B 100 do TIP, nr kat. H00200344 lub  równoważne)\npokrywa  z krążkami redukcyjnymi (nr kat. H00200345 lub równoważne)","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[" ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":3},0]
[null," Gwarancja: 24 mce"]
[null,"Termin realizacji  21 dni kalendarzowych"]
[]
["cz. 9 Katedra Genetyki  BioRid"]
[1,"Autoklaw - W pełni automatyczny sterylizator do skutecznej i szybkiej sterylizacji w gabinetach stomatologicznych, chirurgicznych, laryngologicznych, ginekologicznych, kosmetycznych i innych.\nWybór programu przez naciśnięcie jednego przycisku. Automatyczny przebieg wszystkich procesów od napełniania komory wodą poprzez usunięcie powietrza, sterylizację, usunięcie pary, dekompresję i suszenie. Sterylność i suchość wsadu po zakończonym cyklu. Natychmiastowa gotowość do dalszej pracy. program testujący. Program testujący po uruchomieniu autoklawu . Kontrola przebiegu procesu sterylizacji przez drugi, niezależny mikroprocesor. Automatyczny zamek z czujnikiem szczelności do zabezpieczenia przed przypadkową próbą otwarcia drzwi i uruchomieniem autoklawu.\nPANEL TEROWANIA Z WYŚWIETLACZEM do Informowania o czasie trwania cyklu sterylizacji, temperaturze wewnątrz komory, wyświetlania komunikatu błędów.\nWYBÓR PROGRAMU\nProgram 1: 134C/4 min (narzędzia nieopakowane)/4 minuty, 134C/30-minutowe suszenie\nProgram 2: 134C/18 min (narzędzia opakowane)/18 minut, 134C/30-minutowe suszenie\nProgram 3: 121C/30 min (płyny)/30 minut, 121C/bez suszenia\nProgram 4: 121C/30 min (narzędzia i mat. opakowane, obniżona temperatura)/30 minut, 121C/30-minutowe suszenie\nSYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA\n1. Czujnik temperatury do kontroli nagrzewania wewnątrz komory oraz zabezpiecza przed przegrzaniem.\n2. Zawór bezpieczeństwa do ochrony przed wzrostem ciśnienia ponad ustalony poziom.\n3. Komunikaty błędów pokazywane na wyświetlaczu LCD. 4. Automatyczne przerwanie sterylizacji w przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków.\n5. Autokontrola autoklawu podczas włączenia. 6. Podwójny, bezpieczny zamek drzwi autoklawu.\nWYPOSAŻENIE:\n1. Tacki (30 x 17 x 2.2 cm): 4 szt. /2. Tacka mała plastikowa : 1 szt. /3. WęŻyk do spuszczania wody z szybkozłączką: 1 szt. /4. Klucz do poziomowania: 1 szt.\nSPECYFIKACJA TECHNICZNA:\nTyp: klasa S, rozszerzalna do klasy B/Pojemność komory: max 17 litrów/Waga wsadu: maz 1.5 kg/Temperatura sterylizacji (opcje): 121C / 134C\nCzas sterylizacji: 4 min / 18 min / 30 min/Ciśnienie: 15 PSI / 121C lub 30 PSI / 134C\nŚrednica komory: max 240 mm/Głębokość komory: 360 mm/Maksymalna długość wsadu: 300 mm/Wymiary zewnętrzne: max. W390 x H420 x D530 (mm)\nPojemność zbiornika na wodę destylowaną: max. 4,5 litrów\nwaga brutto: max. 41 kg\nNewClave Autohouse AD7, typ S lub równoważny","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
[" ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":3},0]
[null," Gwarancja: 12 mcy"]
[null,"Termin realizacji 28 dni kalendarzowych"]
[]
[null,"Przedmiot zamówienia","J.m.","ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość VAT","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto","Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu"]
["cz. 10 Katedra Materiałów Konstrukcyjnych i Biomateriałów "]
[1,"Stoliki do SEM Ø25.4, standardowa nóżka, aluminium - Stoliki o średnicy od 25 do 26 mm  z mocowaniem na pin do mikroskopu skaningowego kompatybilne ze stołowym skaningowym mikroskopem elektronowym Phenom XL z przystawką EDS. Wykonane z aluminium.(10szt./op.)","op.",1,null,0,null,0,0,0]
[2,"Krążki węglowe do stolików do mikroskopu skaningowego. Krążki węglowe o średnicy 25 mm ultra cienkie, mocowanie próbek (klej przewodzący dwustronnie). (50 szt./op.) Agar Scientific lub równoważne","op.",1,null,0,null,0,0,0]
[" ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":3},0]
[null," Gwarancja: brak"]
[null,"Termin realizacji 21 dni kalendarzowych"]