{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SIWZ_"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SIWZ_","index":0,"n_rows":373,"n_cols":8,"rows_kept":373,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[3,0,3,7],[6,0,6,1],[8,3,41,7],[33,0,34,0],[43,0,43,1],[45,3,74,7],[58,0,59,0],[60,0,61,0],[77,0,77,1],[79,3,107,7],[98,0,100,0],[103,0,107,0],[109,0,109,1],[111,3,141,7],[115,0,116,0],[134,0,136,0],[139,0,140,0],[143,0,143,1],[145,3,234,7],[150,0,151,0],[155,0,156,0],[158,0,161,0],[163,0,164,0],[175,0,176,0],[181,0,183,0],[187,0,192,0],[193,0,195,0],[197,0,199,0],[200,0,212,0],[220,0,221,0],[223,0,227,0],[228,0,233,0],[236,0,236,1],[238,3,268,7],[243,0,244,0],[270,0,270,1],[272,3,312,7],[279,0,280,0],[294,0,298,0],[304,0,307,0],[314,0,314,1],[316,3,347,7],[324,0,325,0],[330,0,331,0],[349,0,349,1],[351,3,366,7],[368,0,368,5],[368,6,368,7],[370,0,370,2],[370,3,370,7],[371,0,371,2],[371,3,371,7],[372,0,372,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["....................................................................................\npieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu\n\n\n....................................................................................\nREGON\n\n\n....................................................................................\nNIP"]
[]
["Formularz Cenowy  Zadanie nr 3"]
[]
[]
["Drukarka laser mono  1  +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia Druku","Laserowa"]
["Rozdzielczość","1200x1200 dpi"]
["Procesor","540 MHz"]
["Prędkość druku w rozdzielczości 1200x1200 dpi","40 str./min."]
["Czas wydruku pierwszej strony","≤ 7,5 sek."]
["Pamięć","128MB z możliwością rozszerzenia do 640MB"]
["Porty","Hi-Speed USB 2.0; Port USB do druku dokumentów bezpośrednio z pamięci USB"]
["Karta sieciowa","Wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX"]
["Moduł druku dwustronnego","Tak"]
["Języki drukowania (lub emulacje)","PCL6, PCL5e, Postscript 3, bezpośredni druk pdf (v1.4)"]
["Czcionki w urządzeniu","PCL – min100 czcionek; PS – min. 90 czcionek"]
["Zarządzanie","Wbudowany serwer www"]
["Format wydruku","A4"]
["Marginesy","Górny/dolny: 6 mm, prawy/lewy: 5 mm"]
["Obsługa nośników","A4, A5, B5 (JIS), koperty, Letter, Legal, Executive, od 76 x 127 do 216 x 356 mm"]
["Gramatura nośników","60-195 g/m2"]
["Podajniki papieru","1 x 100 arkuszy + 1 x 500 arkuszy (opcjonalnie możliwość dołączenia dodatkowego podajnika na 500 arkuszy)"]
["Odbiornik papieru","250 arkuszy"]
["Wydajność miesięczna","100 000 stron"]
["Obsługiwane systemy operacyjne","Windows 2000/XP/Vista/7/2003 Server/ 2008 Server/ Linux/Unix/IBM AIX/Novell/MacOS X/ Citrix/ Windows Terminal Services"]
["Materiały eksploatacyjne","Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridż"]
["Druk w trybie ekonomicznym","Tak"]
["Możliwość druku kilku stron dokumentu na jednej stronie nośnika","Tak"]
["Bezpieczeństwo","SNMP 3, SSL/TLS, 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP przez TLS, IPsec/Firewall z uwierzytelnianiem za pomocą wspólnego klucza (PSK) oraz mechanizmu Kerberos"]
["Panel urządzenia","4-wierszowy wyświetlacz LCD, diody LED (Gotowość, Dane, Uwaga), przyciski (min 10 przycisków numerycznych, Informacja, Powrót, Stop/Anuluj, OK,"]
[null,"Przełączanie w górę/w dół)"]
["Zużycie energii (maks.):","Urządzenie aktywne/druk:  780W; tryb gotowości 14,5W; tryb oszczędzania energii 8,5W"]
["Tygodniowe średnie zużycie energii:","≤ 3,3 kWh"]
["Wymiary maks. (szer./gł./wys.)","45/42/32 cm"]
["Waga (maks.)","≤ 16 kg"]
["Głośność","Poziom szumów wg ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd 6,8B(A). Ciśnienie dźwięku: LpAm 54 dB(A)"]
["Materiały eksploatacyjne dostarczone z urządzeniem","Kartridż o wydajności min 6000 stron (wydajność zgodnie z normą ISO/IEC 1972)"]
["Materiały eksploatacyjne dostępne w ofercie producenta drukarki","Kartridż o wydajności min 6000 stron, oraz kartridż o podwyższonej wydajności na min 12500 stron(wydajność zgodnie z normą ISO/IEC 1972)"]
[]
["Drukarka laser mono  2 +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Technologia Druku","Laserowa"]
["Rozdzielczość","1200x1200 dpi"]
["Procesor","800 MHz"]
["Prędkość druku w rozdzielczości 1200x1200 dpi","33 str./min."]
["Czas wydruku pierwszej strony ","poniżej 8 sek."]
["Pamięć","256 MB"]
["Porty","Hi-Speed USB 2.0; "]
["Karta sieciowa","Wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX"]
["Moduł druku dwustronnego","Tak"]
["Języki drukowania","PCL6, PCL5e, emulacja Postscript 3; direct PDF (v1.7)"]
["Wbudowane czcionki","84 skalowalne czcionki TrueType "]
["Zarządzanie","Wbudowany serwer www"]
["Format wydruku","A4"]
["Obsługiwana gramatura nośnika","Podajnik 1: 60 do 163 g/m2"]
[null,"Podajnik 2: 60 do 120 g/m2"]
["Obsługiwane formaty nośnika","Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, DL); 76 x 127 do 216 x 356 mm"]
[null,"Podajnik 2:  A4, A5, A6, B5, koperty (C5, DL); 105 x 148 do 216 x 356 mm"]
["Podajniki papieru","1 x 50 arkuszy + 1 x 250 arkuszy"]
["Dodatkowe podajniki papieru","Opcjonalnie możliwość późniejszej rozbudowy o podajnik na 500 arkuszy nośnika (nie dopuszcza się możliwośći zastosowania zamienne dwóch podajników o pojemności 250 arkuszy każdy)"]
["Odbiornik papieru","150 arkuszy"]
["Wydajność miesięczna","50 000 stron"]
["Rekomendowana wydajność miesięczna","750 – 3000 stron"]
["Obsługiwane systemy operacyjne","do następujących systemów operacyjnych: Windows  , 2003 server, 2008 server,  7, Vista, XP, Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Linux: 9.4, 9.5; RED HAT Enterprise Linux: 5.0, 6.0; OpenSuSE: 11.3, 11.4; Fedora™: 14, 15; Ubuntu®: 10.04, 10.10, 11.04; Debian: 5.0, 6.0, HPUX11i"]
["Panel Sterowania","Ekran LCD, 2 wiersze (tekst. i graficzny)"]
["Wymiary","≤ 370 x 370 x 270 mm;"]
["Waga","≤ 11 kg"]
["Materiały eksploatacyjne","Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedyńczy kartridż"]
["Bezpieczeństwo, Zarządzanie","Zabezpieczenie dostępu do wbudowanego serwera www hasłem, SNMPv3, SSL, (HTTPS); uwierzytelnianie 802.1x, ACL"]
["Zużycie energii","Podczas druku: poniżej 580 W, w trybie gotowości: poniżej 7,5W; tryb uśpienia: poniżej 6,5W; drukarka wyłączona: poniżej 0,5 W"]
["Typowy tygodniowy pobór prądu (TEC)","Poniżej 2,1 kWh"]
[]
[]
["Drukarka laser mono  3  +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia Druku","Laserowa"]
["Rozdzielczość","600x600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200dpi)"]
["Procesor","266 MHz"]
["Prędkość druku","18 str./min."]
["Czas wydruku pierwszej strony ","8,5 sek."]
["Pamięć","2 MB"]
["Komunikacja","1 port Hi-Speed USB 2.0\n1 interfejs Wi-Fi 802.11b/g\n\n"]
["Druk dwustronny","Ręczny (z obsługą przez sterownik)"]
["Języki drukowania","Przetwarzanie wydruku na komputerze"]
["Format wydruku","A4"]
["Wydajność miesięczna (normatywny cykl pracy)","5 000 stron"]
["Zalecana ilość stron  drukowanych miesięcznie","250 – 1500"]
["Obsługa nośników","1 podajnik, 150 arkuszy, 60-160g/m2"]
["Formaty obsługiwanych nośników","A4; A5; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5), od 147 x 211 do 216 x 356 mm"]
["Odbiór nośników","Taca odbiorcza 100 arkuszy,  wydrukiem do dołu"]
["Ciężar","Maksimum 5,5 kg"]
["Sterowniki","do następujących systemów operacyjnych: Microsoft® Windows® XP,  Server 2003, Server 2008, Vista, 7 oraz Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux"]
["Materiały eksploatacyjne","Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedyńczy kartridż"]
["Zuzycie energii","360W podczas wydruku, "]
[null,"W trybie gotowości (standby): poniżej 1,5W"]
[null,"Tryb automatycznego wyłączenia – poniżej 1W"]
["Średnie zużycie energii: ","≤38  kWh/rok"]
["Wymiary max (sz gł wys)","350 x 240 x 200 mm"]
["Środowisko pracy","Temperatura pracy: Od 15 do 32,5°C. "]
[null,"Zalecana temperatura pracy: 17,5-25°C."]
[null,"Wilgotność podczas pracy: względna od 10 do 80%."]
[null,"Zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 30-70%."]
[null,"Poziom szumów wg ISO 9296: Moc dźwięku : LwAd 6,4 B(A)"]
[]
["Drukarka laser kolor  1  +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia Druku","Laserowa, kolorowa, jednoprzebiegowa, druk z użyciem tonera proszkowego"]
["Rozdzielczość","600x600 dpi"]
["Procesor","≥750 MHz"]
["Prędkość druku","czarny: ≥ 14 str.A4/min."]
[null,"kolor: ≥ 14 str. A4/min."]
["Czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości)","19 sek."]
["Pamięć","≥ 128 MB "]
["Porty","USB 2.0, RJ-45, USB do wydruku bezpośrednio z pen drive’a"]
["Karta sieciowa","Wewnętrzna, 10/100Base-TX"]
["Języki drukowania","PCL6, PCL5e, emulacja Postscript 3,"]
["Czcionki","Min 80 skalowalnych czcionek TrueType"]
["Druk dwustronny","Ręczny"]
["Format wydruku","A4"]
["Obsługiwane formaty papieru","A4, A5, A6, B5 (JIS); 10 x 15 cm, kartki pocztowe (pojedynczy i podwójny format JIS); koperty (DL, C5, B5)"]
["Obsługiwana gramatura nośnika","60 do 220 g/m²"]
["Podajniki papieru","≥150 arkuszy"]
["Odbiornik papieru","≥120 arkuszy"]
["Wydajność miesięczna","Minimum 30 000 stron"]
["Zalecana ilość drukowanych stron miesięcznie","250-1500"]
["Obsługiwane systemy operacyjne","Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (z dodatkiem SP2 lub nowszym); Microsoft® Windows® Server 2008 w wersji 32- i 64-bitowej, Windows® Server 2003 w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP3 lub nowszym); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux, RED HAT Enterprise Linux 5.0; SUSE Linux, Fedora, Ubuntu, Debian "]
["Panel sterowania","Kolorowy ekran graficzny, dotykowy o przekątnej min 8,5 cala"]
["Funkcje bezpieczeństwa","SNMPv1/2; SNMPv3; 802.1x; SSL/TLS, zarządzanie certyfikatem SSL; Firewall; Lista kontroli dostępu, Wireless WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise (802.1x), WEP, (WPA2-PSK)"]
["Zużycie energii","≤ 320 W (druk)"]
[null,"≤  12 W (gotowość)"]
[null,"≤ 6 W (uśpienie)"]
["Wymiary maks. (sz/gł/wys) w mm","405 x 455 x 270"]
["Waga","≤ 20 kg"]
["Głośność","Poziom mocy akustycznej: ≤6,1 B(A)"]
[null,"Ciśnienia emisji akustycznych: ≤ 47 dB (A)"]
["Materiały eksploatacyjne","Dostarczone materiały eksploatacyjne (tonery zintegrowane z bębnem) muszą być nowe, tego samego producenta co urządzenie."]
[]
["Urządzenie wielofuncyjne  laser kolor  2  +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,8,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Szybkość drukowania","Maks. 20 str./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4)"]
["Metoda drukowania","Kolorowe drukowanie laserowe"]
["Jakość wydruku","Do 1200x1200 dpi"]
["Rozdzielczość drukowania","600 x 600 dpi"]
["Czas pierwszego wydruku","Tryb kolorowy: około 14,5 s lub mniej"]
[null,"Tryb monochromatyczny: około 14,5 s lub mniej"]
["Drukowanie dwustronne","Automatyczne"]
["Języki obsługi drukarki","UFRII-LT, PCL 5c/6"]
["Czcionki","45 skalowalnych czcionek"]
["Marginesy wydruku","5 mm od góry, dołu, lewej i prawej"]
[null,"10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperta)"]
["Tryb oszczędzania toneru","Tak"]
["Druk z nośnika pamięci","Obsługiwane nośniki pamięci"]
[null,"Pamięć USB"]
[null,"Obsługiwane typy plików:"]
[null,"JPEG, TIFF"]
["Szybkość kopiowania","Maks. 20 kopii/min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4)"]
["Czas druku pierwszej kopii","Tryb czarno-biały: około 15,5 s lub mniej"]
[null,"Tryb kolorowy: około 16,2 s lub mniej"]
["Rozdzielczość kopiowania","Maks. 600 x 600 dpi"]
["Tryby kopiowania","Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), Tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst"]
["Kopiowanie dwustronne","Dwustronny-dwustronny (automatycznie)"]
["Kopiowanie wielokrotne","Do 99 kopii"]
["Pomniejszanie/powiększanie","25–400% ze zmianą co 1%"]
["Inne funkcje","Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie małych dokumentów"]
["Skanowanie do serwera plików","JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF"]
["Skanowanie do wiadomości e-mail i faksu internetowego","PDF, Compact PDF¹"]
["Skanowanie do pamięci USB","JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF"]
["Typ skanera","Kolorowy Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (DADF) "]
["Rozdzielczość skanowania","Optyczna: maks. 600 x 600 dpi"]
[null,"Poprawiona: maks. 9600 x 9600 dpi"]
["Głębia koloru skanowania","24 bity/24 bity (wejście/wyjście)"]
["Skala szarości","256 poziomów"]
["Zgodność","TWAIN, WIA"]
["Maks. szerokość skanowania","216 mm"]
["Podajnik papieru (standardowy)","Kaseta o pojemności 250 arkuszy"]
[null,"Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy"]
[null,"Podajnik DADF na 50 arkuszy"]
["Podajnik papieru (opcjonalny)","Kaseta o pojemności 250 arkuszy"]
["Odbiornik papieru","125 arkuszy"]
["Typy nośników","Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia, papier powlekany, etykiety, karty katalogowe, koperty"]
["Rozmiary nośników","Kaseta:"]
[null,"A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pocztówka, Foolscap, koperta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5); formaty niestandardowe: min. 100 x 148 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm"]
[null,"Podajnik uniwersalny:"]
[null,"A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pocztówka, Foolscap, koperta (Monarch, ISO-C5, ISO-B5); formaty niestandardowe: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm"]
[null,"Automatyczny podajnik dokumentów ADF:"]
[null,"A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement; formaty niestandardowe (szer. x dł.): min. 128 x 139,7 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm"]
["Gramatura nośników","Kaseta: 60 do 220 g/m² (opcjonalne i standardowe)"]
[null,"Podajnik uniwersalny: od 60 do 220 g/m²"]
[null,"Podajnik ADF: od 50 do 105 g/m²"]
["Typ interfejsu","USB 2.0 Hi-speed,10BASE-T/100BASE-TX"]
["Zgodność z systemami operacyjnymi","Windows 8/Windows 7/Server 2012¹/Server 2008¹ R2/Server 2008¹/Server 2003¹/XP/Vista/2000"]
[null,"Mac OS X wersja 10.5.8 i nowsze²"]
[null,"Linux³"]
["Protokół sieciowy","Drukowanie:"]
[null,"LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)"]
[null,"Skanowanie:"]
[null,"Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)"]
[null,"TCP/IP Usługi aplikacji:"]
[null,"Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4,IPv6)"]
[null,"DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)"]
[null,"DHCPv6 (IPv6)"]
[null,"Zarządzanie:"]
[null,"SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)"]
[null,"Bezpieczeństwo:"]
[null,"IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC"]
[null,"LDAP"]
["Cykl pracy","Maks. 40 000 stron miesięcznie¹"]
["Czas rozgrzewania","Około 23 s po włączeniu zasilania"]
["Pamięć","512 MB (wspólna)"]
["Panel sterowania","7-wierszowy kolorowy wyświetlacz LCD"]
["Wymiary z tacami (szer. x dł. x wys.)","430 x 484 x 479 mm"]
["Przestrzeń instalacyjna (szer. x dł. x wys.)","674 x 1327 x 851 mm"]
["Masa","Około 31 kg"]
["Środowisko pracy","Temperatura: od 10 do 30ºC"]
[null,"Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)"]
["Zasilanie","220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)"]
["Pobór mocy","Maks.: około 1200 W"]
[null,"Tryb gotowości: około 23 W"]
[null,"Tryb uśpienia: około 1,0 W"]
[null,"Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC):"]
[null,"0,9 kWh/tydzień (230V)"]
["Poziom hałasu","Ciśnienie akustyczne¹:"]
[null,"Praca: 50,3 dB(A) lub mniej"]
[null,"Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności"]
[null,"Moc akustyczna¹:"]
[null,"Praca: 64,9 dB lub mniej"]
[null,"Tryb gotowości: 36,5 dB lub mniej"]
["Gwarancja","12 miesięcy"]
[]
["Urządzenie wielofuncyjne  laser kolor  1  +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia Druku","Kolorowy druk laserowy"]
["Procesor","Minimum 600 MHz"]
["Rozdzielczość","600x600 dpi"]
["Pamięć","128 MB"]
["Prędkość druku minimum","czarny: 16 str.A4/min."]
[null,"kolor: 4 str. A4/min."]
["Wydruk pierwszej strony kolor","Poniżej 30 sekund"]
["Języki drukowania (dopuszcza się emulację)","PCL6, Postscript poziom 3"]
["Druk dwustronny","Ręczny (obsługa druku dwustronnego w sterowniku drukarki)"]
["Skaner","Płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów, skanowanie kolorowe"]
["Automatyczny podajnik dokumentów","Tak, na minimum 35 arkuszy"]
["Optyczna rozdzielczość skanowania","Minimum 1200 dpi"]
["Głębia bitowa","30 bit"]
["Poziomy odcieni szarości",256]
["Sterownik ","Zgodny z TWAIN v 1.9"]
["Maksymalny rozmiar skanowanych dokumentów","216 x 297 mm"]
["Prędkość kopiowania/drukowania minimum:","Kolor: 4 kopii/min, Czarna: 16 kopii/min"]
["Powiększenie/zmniejszenie","25 – 400%"]
["Ilość kopii ","do 99"]
["Porty wbudowane","Minimum: USB 2.0"]
["Format wydruku","A4"]
["Podajniki papieru","Podajnik: 150 arkuszy"]
["Nośniki","Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty, kartony"]
["Gramatura nośników","do 220g/m2"]
["Wydajność miesięczna","20 000 stron"]
["Pobór mocy","Maksymalnie: 310 W"]
["Obsługiwane systemy operacyjne","Windows Server 2003/ Serwer 2008/ XP/Vista/ Windows 7 Mac OS X; Novell; Linux, Unix - również dla wersji 64 bitowych"]
["Gwarancja","12 miesięcy"]
["Wymiary  urządzenia gotowego do obsługi dokumentów formatu A4 (sz. x gł. x wys.)","Poniżej 441 x 480 x 441 mm"]
["Waga","Poniżej 17 kg"]
[]
["Urządzenie wielofunkcyjne Laserowe Mono nr 1         \n+kabel USB \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia Druku","Monochromatyczny druk laserowy"]
["Procesor","500 MHz. "]
["Języki druku","HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript poziom 3, "]
["Cykl pracy","8 000 stron miesięcznie"]
["Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie","Od 500 do 2000"]
["Rozdzielczość druku","600x600 dpi (efektywna rozdzielczość do 1200 dpi)"]
["Panel sterowania","Dwuwierszowy wyświetlacz tekstowy LCD; Przyciski (alfanumeryczne, nawigacyjne); Przyciski kopiowania (Start, Zmniejszenie/Powiększenie, Jaśniej/Ciemniej, Menu, Liczba kopii); Przyciski faksu (Start, Książka"]
[null,"telefoniczna, Menu, Ponowne wybieranie numeru, Szybkie wybieranie numerów); Wskaźniki LED "]
["Pamięć","128 MB "]
["Prędkość druku","25 str. A4/min."]
["Dupleks","Automatyczny"]
["Prędkość skanowania","Do 15 str./min; Czarny (tryb normalny): Do 15 str./min; ADF: Do 15 str./min"]
["Czas wydruku pierwszej strony","8,5 sekundy"]
["Skaner","Stolikowy z podajnikiem dokumentów na 35 arkuszy"]
["Format pliku skanowania","JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG"]
["Rozdzielczość skanowania","1200 dpi optymalizowana do 19200 dpi"]
["Maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu","216 x 297 mm"]
["Ilośc kopii","do 99"]
["Powiększenie/zmniejszenie","25 - 400% "]
["Faks","33,6 Kbps (3 sekundy na stronę)"]
["Pamięć faksu","do 400 stron "]
["Funkcje faksowania","Obsługiwana automatyczna redukcja faksu; Automatyczne powtarzanie numeru; Opóźnione wysyłanie"]
[null,"faksów; Obsługiwana usługa DRPD; Obsługiwane"]
[null,"przekazywanie faksów; Obsługiwany interfejs"]
[null,"faksu/telefonu/automatycznej sekretarki; Obsługiwane odpytywanie faksu -tylko odbieranie; Obsługiwany tryb telefonu z faksem; Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów; Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania: Do 120 (119 numerów"]
[null,"grupowych); Obsługiwany interfejs PC;"]
["Porty","USB 2.0, RJ-45"]
["Format wydruku","A4"]
["Podajniki papieru","Podajnik papieru na 250 ark., podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 1 ark.,"]
["Odbiór papieru","100 arkuszy"]
["Formaty nośników","A4, A5, B5"]
["Pobór mocy","< 450 W (drukowanie)"]
[null,"< 5 W (tryb oszczędzania energii)"]
[null,"< 0,3 W wyłączony"]
[null,"Średnie tygodniowe zużycie energii poniżej 1,4 kWh"]
["Sterowniki","Windows®, XP Home, XP Professional, Vista, 7, Server 2003; 2008;  Mac OS "]
["Akustyka","6,5 B(A)"]
["Gwarancja","12 miesięcy"]
["Waga","Maks. 12 kg"]
["Wymiary maks (sz. gł. wys.)","445 x 345 x 375 mm."]
[]
["Urządzenie wielofunkcyjne Laserowe Mono nr 2         \n+kabel USB \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Technologia Druku","Kolorowy druk laserowy"]
["Technologia Druku","druk laserowy, monochromatyczny"]
["Szybkość druku","18 str/min"]
["Czas wydruku pierwszej strony","Maks. 8,5 sekundy"]
["Rozdzielczość rzeczywista druku","600x600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi)"]
["Języku druku","Druk przetwarzany w komputerze"]
["Procesor","400 MHz"]
["Podajnik papieru","150 arkuszy;"]
["Obsługiwane formaty papieru","A4, A5, A6, pocztówki, koperty (B5, C5, DL), "]
[null,"od 76 x 127 do 216 x 356 mm"]
["Odbiornik papieru","100 arkuszy, wydrukiem do dołu"]
["Gramatura nośnika obsługiwana przez drukarkę","60- 163g/m2"]
["Pamięć","64 MB"]
["Dopuszczalne obciążenie miesięczne","nie mniej niż 8000 stron/miesiąc"]
["Interfejsy","Port Ethernet 10/100Base-T, Hi-Speed USB (zgodny ze"]
[null,"specyfikacją USB 2.0), port faksu"]
["Skaner","skaner kolorowy, płaski o rozdzielczości optycznej minimum 1200 dpi, rozdzielczość interpolowana minimum 19 200 dpi; 256 odcieni szarości, 24-bit"]
["Automatyczny podajnik dokumentów","Tak, o pojemności min 35 arkuszy, obsługujący gramaturę nośnika 60-90 g/m2"]
["Format plików ze skanera","PDF; TIF; BMP; GIF; JPG"]
["Szybkość skanowania","Zdjęcie kolorowe w formacie 10x15 cm do pliku: mniej niż 7 s w przypadku skanowania jednego obrazu; Czarny (tryb normalny): Do 6 str./min; Kolorowy (tryb normalny): Do 3 str./min; ADF: Do 7,4 str./min w czerni, do 3 str./min w kolorze"]
["Prędkość kopiowania","do 18 kopii na min"]
["Rozdzielczość kopiowania","600 x 600 dpi"]
["Ilość kopii","do 99"]
["Powiększanie zmniejszanie","25-400 %"]
["Dołączone oprogramowanie","I.R.I.S. Readiris PRO 11, TWAIN 1.9, WIA"]
["Pamięć faksu","Do 500 stron"]
["Faks – funkcja zdalnego wysyłania","Tak"]
["Wymiary (sz. x gł. x wys.)","435 x 365 x 310 mm"]
["Waga","Poniżej 8,5 kg"]
["Zużycie energii","Maksymalnie 375 W (aktywność), 245W (kopiowanie lub skanowanie), 2W Tryb Auto-Off, 4,7W Tryb Power-safe"]
["Gwarancja","12 miesięcy"]
["Technologia tonera","Toner zintegrowany z bębnem"]
[]
["Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 1             +kabel USB \nParametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia druku","kolorowy druk atramentowy"]
["Szybkość druku","12 Str./min. Monochromatyczny, 9 Str./min. Kolor"]
["Szybkość drukowania w trybie\nroboczym","32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły 75 g/m²), 32 Str./min. Kolor (papier zwykły 75\ng/m²), 12 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo\nPaper)"]
["Kolory zasobników","Czarny, Czerń fotograficzna, Cyjan, Żółty, Magenta"]
["Liczba przegródek do papieru",2]
["Formaty papieru","A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x\n20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 0.6729166666666666, Użytkownika, Legal"]
["Margines drukowania","0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W\nprzeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny)."]
["Pojemność podajnika papieru","100 Arkusze W standardzie, 20 Arkusze fotograficzne"]
["Przetwarzanie nośników\nwydruku","Automatyczny druk dwustronny, Drukowanie bez marginesów, Drukowanie na płytach CD/DVD,\nTylny podajnik na nośniki specjalne"]
["Rozdzielczość skanowania","2.400 DPI x 4.800 DPI (poziomo x pionowo)"]
["Typ skanera","czujnik kontaktowy obrazu (CIS)"]
["Zużycie energii","19 W , 1,7 W (tryb uśpienia)"]
["Wymiary produktu","390 x 341 x 141 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)"]
["Waga produktu","7,3kg"]
["Gwarancja","12 miesięcy"]
[]
["SUMA BRUTTO:",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Netto=",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Brutto=",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia, certyfikaty i deklaracje w przypadku, gdy owe dokumenty wymienione są w formularzu ofertowym razem z ofertą.\n* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o równoważnej lub lepszej wydajności  (jak przedmiot wskazany w kolumnie „1”) wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia testów wydajności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu weryfikacji równoważności oferowanego sprzętu.\n\n** Wykonawca jest zobowiązany:\n - w przypadku oferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego - do potwierdzenia tego zapisem „zgodnie z siwz” umieszczonym w kolumnie 3,\n - w przypadku oferowania sprzętu równoważnego - do podania w kolumnie 3 jego typu lub modelu oraz dokładnego opisu z uwzględnieniem wszystkich wymaganych w kolumnie 2 parametrów."]