{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SIWZ"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SIWZ","index":0,"n_rows":119,"n_cols":8,"rows_kept":119,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,1],[2,0,2,7],[4,0,4,1],[6,3,25,3],[6,4,25,4],[6,5,25,5],[6,6,25,6],[6,7,25,7],[27,0,27,1],[29,3,48,3],[29,4,48,4],[29,5,48,5],[29,6,48,6],[29,7,48,7],[50,0,50,1],[52,3,62,3],[52,4,62,4],[52,5,62,5],[52,6,62,6],[52,7,62,7],[64,0,64,1],[66,3,76,3],[66,4,76,4],[66,5,76,5],[66,6,76,6],[66,7,76,7],[78,0,78,1],[80,3,90,3],[80,4,90,4],[80,5,90,5],[80,6,90,6],[80,7,90,7],[93,0,93,1],[94,0,94,1],[95,0,95,1],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[99,0,99,1],[100,0,100,1],[101,0,101,1],[102,0,102,1],[103,0,103,1],[104,0,104,1],[105,0,105,1],[106,0,106,1],[108,0,108,1],[109,0,109,1],[110,0,110,1],[111,0,111,1],[112,0,112,1],[113,0,113,7],[114,0,114,5],[114,6,114,7],[116,0,116,2],[116,3,116,7],[117,0,117,2],[117,3,117,7],[118,0,118,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["....................................................................................\npieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu\n\n\n....................................................................................\nREGON\n\n\n....................................................................................\nNIP"]
[]
["Formularz Cenowy  Zadanie nr 1"]
[]
["Komputer Nr 1 Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ, Zastosowanie","Komputer stacjonarny, wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, przeglądania internetu, oraz przetwarzania grafiki.",null,16,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Płyta główna"," - w standardzie μATX\n - chipset rekomendowany przez producenta procesora\n"]
["Procesor","Min. 2-rdzeniowy, min 2.50GHz, min 2 MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4220 punktów. Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ"]
["Pamięć RAM","1 x 4GB DDR3 1333MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę"]
["Dysk twardy","Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min."]
["Karta graficzna","Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 oraz rozdzielczości 2560x1600@60Hz"]
["Karta dźwiękowa","Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; "]
["Karta sieciowa","10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą."]
["Obudowa","1. Obudowa typu microtower, posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” i 1 wewnętrzną półkę 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. \n2. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) \n3. Zasilacz o mocy min. 300W Active PFC \n"]
["Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami","Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)"]
["BIOS","Możliwość odczytania z BIOS: \n1. Wersji BIOS\n2. Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3\n3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach \n4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware oraz numer seryjny\n5. Informacji o napędzie optycznym: modelu oraz wersja firmwarre\n6. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB oraz poszczególnych slotów PCIe z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.\n7. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.\n8. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. \n"]
["Bezpieczeństwo","1. BIOS musi posiadać możliwość\n- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, \n- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;\n- blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe\n- kontroli sekwencji boot-ącej;\n- startu systemu z urządzenia USB\n- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń\n- blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB\n2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington\n"]
["Zarządzanie","Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników"]
["System operacyjny","Zainstalowany system operacyjny z rodziny Microsoft Windows (7 lub nowszy) w wersji 64 bitowej umożliwiajacy:\n- uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010/13 (instalacja pakietu MS Office 2010/13 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), \n- aktualizację systemu operacyjnego i pakietu MS Office 2010/13 przez Internet.\n- system operacyjny nie wymagający aktywacji przez internet lub telefon.\n- bazowy system preinstalowany, z dołączonymi nośnikami instalacyjnymi zawierającymi kopię systemu operacyjnego i sterowniki (dla wersji 32 i 64Bit).\n\nlub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny\n"]
["Certyfikaty i standardy","1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)\n2. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)\n"]
["Warunki gwarancji","3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta \nFirma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.\nOświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się \nz obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.\n"]
["Wsparcie techniczne producenta","1. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:\n- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)\n- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji\n2. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera\n3. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera\n"]
["Inne","-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera."]
["Wymagania dodatkowe","1. Wbudowane porty i złącza:\n- porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DVI-D\n- min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: minimum 2 porty USB 2.0 z przodu i 4 portów USB z tyłu, \n- port sieciowy RJ-45, \n- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy oraz dodatkowe wyjście liniowe z tyłu obudowy – możliwośc podłączenia systemu audio 5.1\n- Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..\n- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, ASF 2.0, ACPI\n2. Płyta główna z chipsetem maksymalnie wykorzystującym zaproponowany procesor, wyposażona w:\n- 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB pamięci RAM DDR3 1333MHz\n- sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3, 3 szt PCIe x1, 1 szt miniPCIe\n- 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III\n3. Klawiatura USB w układzie polski programisty \n4. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)\n5. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x16 SuperMulti\n"]
[]
["Komputer Nr 2 Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ, Zastosowanie","Komputer stacjonarny, wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, przeglądania internetu, oraz przetwarzania grafiki.",null,5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Płyta główna"," - w standardzie μATX\n - chipset rekomendowany przez producenta procesora"]
["Procesor","Min. 2-rdzeniowy, min 2.50GHz, min 2 MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6600 punktów. Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ"]
["Pamięć RAM","2 x 4GB DDR3 1333MHz"]
["Dysk twardy","Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min."]
["Karta graficzna","Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 oraz rozdzielczości 2560x1600@60Hz"]
["Karta dźwiękowa","Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; "]
["Karta sieciowa","10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą."]
["Obudowa","1. Obudowa typu microtower, posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” i 1 wewnętrzną półkę 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. \n2. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) \n3. Zasilacz o mocy min. 300W Active PFC \n"]
["Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami","Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)"]
["BIOS","Możliwość odczytania z BIOS: \n1. Wersji BIOS\n2. Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3\n3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach \n4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware oraz numer seryjny\n5. Informacji o napędzie optycznym: modelu oraz wersja firmwarre\n6. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB oraz poszczególnych slotów PCIe z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.\n7. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.\n8. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. \n"]
["Bezpieczeństwo","1. BIOS musi posiadać możliwość\n- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, \n- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;\n- blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe\n- kontroli sekwencji boot-ącej;\n- startu systemu z urządzenia USB\n- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń\n- blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB\n2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington\n"]
["Zarządzanie","Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników"]
["System operacyjny","Zainstalowany system operacyjny z rodziny Microsoft Windows (7 lub nowszy) w wersji 64 bitowej umożliwiajacy:\n- uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010/13 (instalacja pakietu MS Office 2010/13 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), \n- aktualizację systemu operacyjnego i pakietu MS Office 2010/13 przez Internet.\n- system operacyjny nie wymagający aktywacji przez internet lub telefon.\n- bazowy system preinstalowany, z dołączonymi nośnikami instalacyjnymi zawierającymi kopię systemu operacyjnego i sterowniki (dla wersji 32 i 64Bit).\n\nlub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny\n"]
["Certyfikaty i standardy","1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)\n2. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)\n"]
["Warunki gwarancji","3-roczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta \nFirma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.\nOświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się \nz obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.\n"]
["Wsparcie techniczne producenta","1. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:\n- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)\n- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji\n2. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera\n3. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera\n"]
["Inne","-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera."]
["Wymagania dodatkowe","1. Wbudowane porty i złącza:\n- porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DVI-D\n- min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: minimum 2 porty USB 2.0 z przodu i 4 portów USB z tyłu, \n- port sieciowy RJ-45, \n- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy oraz dodatkowe wyjście liniowe z tyłu obudowy – możliwośc podłączenia systemu audio 5.1\n- Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..\n- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, ASF 2.0, ACPI\n2. Płyta główna z chipsetem maksymalnie wykorzystującym zaproponowany procesor, wyposażona w:\n- 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB pamięci RAM DDR3 1333MHz\n- sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3, 3 szt PCIe x1, 1 szt miniPCIe\n- 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III\n3. Klawiatura USB w układzie polski programisty \n4. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)\n5. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x16 SuperMulti\n"]
[]
["Monitor Nr 1    Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","minimum 21,5 cali o rozdzielczości Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) , maksymalny rozmiar piksela 0.2482mm, format ekranu 16:9"]
["Parametry obrazu","Matowa matryca, podświetlenie LED, odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1 (typowy) (5 000 000 : 1 ACR ), jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia poziomo/pionowo: 160°/ 160°; prawo/lewo: 80°/ 80°; góra/dół: 80°/ 80° (poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89 °), częstotliwość pozioma 24 - 80 KHz , częstotliwość pionowa 56 - 75 Hz, Synchronizacja  Separate sync  (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)"]
["Wejścia wideo","D-Sub, \nDVI-D, HDMI (z HDCP)"]
["Obudowa i regulacja monitora","Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22° (tzw. tilt), regulowana płynnie wysokość ekranu, pivot, zintegrowany zasilacz, zintegrowane głośniki 2x1W stereo, możliwość regulacji parametrów z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock."]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy"]
["Pobór mocy (praca/spoczynek)","21/0,5 Watt"]
["Gwarancja","Gwarancja 36 miesięcy zaiwrająca:\nGwarancję rozruchową dla panelu LCD na 30dni - 0 (zero) martwych pikseli. Realizowana od dnia dostawy (podpisania protokołu)."]
["Menu OSD","Regulacja dla parametrów: jasność (janość, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma, temperatura kolorów, sRGB), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), różne (przywróć, wybór wejścia sygnału, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autokonfiguracja )"]
["Spelniane normy","CE, TUV-GS, CU, TCO 6, ENERGY STAR® , EPEAT SILVER"]
[]
["Monitor Nr 2    Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,6,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","minimum 21,5 cali o rozdzielczości 1920 x 1080 pixeli, maksymalny rozmiar piksela 0.248 mm,"]
["Parametry obrazu","Matowa matryca, podświetlenie LED, odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1 (typowy), jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia poziom 170 stopni, pion 160 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 56-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)"]
["Wejścia wideo","1x D-Sub, 1xHDMI (HDCP)"]
["Obudowa i regulacja monitora","Pochylenie ekranu w zakresie -4° / +18° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 2 W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100x100 mm"]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy"]
["Pobór mocy (praca/spoczynek)","22,7/0.39 Watt (weryfikowane na podstawie dostępnej dokumentacji producenta)"]
["Gwarancja","Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door "]
["Menu OSD","Menu w języku polskim. Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K "]
["Spelniane normy","ENERGY STAR® 5.0, ISO9241-307 (Pixel fault class I), EPEAT Silver, CE, TCO Displays 5.2"]
[]
["Monitor Nr 3    Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","minimum 4 cale o rozdzielczości 1920 x 1080 pixeli, maksymalny rozmiar piksela 0.277 mm,"]
["Parametry obrazu","Matowa matryca, podświetlenie LED, odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1 (typowy), jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia poziom 170 stopni, pion 160 stopni, częstotliwość pozioma 30-83 kHz, częstotliwość pionowa 56-75 Hz "]
["Wejścia wideo","1x D-Sub, 1xDVI (HDCP)"]
["Obudowa i regulacja monitora","Pochylenie ekranu (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100x100 mm"]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m"]
["Pobór mocy (praca/spoczynek)","18/0.2 Watt "]
["Gwarancja","Gwarancja 36 miesięcy "]
["Menu OSD","Menu w języku polskim. Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K "]
["Spelniane normy ","CE, RoHS, WEEE, ENERGY STAR® 6.0, ISO9241-307 (Pixel fault class II), "]
[]
[]
["Akcesoria i peryferia komputerowe                     (zgodne z opisem pod tabelą)*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Pamięć RAM DDR 400Mhz",null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4-portowy hub w standardzie USB 3.0  do podłączania nowej generacji urządzeń USB 3.0, takich jak drukarki, kamery i dyski twarde USB do komputera. Wyposażony we własne zasilanie, aby zapewnić zasilanie także podłączonych urządzeń USB i jest kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.0\nwymagania:\n4 porty USB 3.0 typu A\n1 port USB 3.0 Micro-B do podłączenia do komputera\nMoże pracować bez zewnętrznego zasilania lub z zewnętrznym zasilaczem, aby zapewnić zasilanie podłączonych urządzeń USB\nKompatybilny z każdym standardem USB\nKompatybilny z Windows, Mac OS i Linux - nie wymaga sterowników\n",null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Skaner:\nRozdzielczość optyczna [dpi]: 2400 x 4800\nRozdzielczość interpolowana [dpi]: 19200\nPrędkość skanowania - kolor [s]: 14\nInne: Skan wstępny 9 sekund\nUkład optyczny: CIS\nMaksymalny format dokumentu: A4\nKodowanie koloru [bit]: 48\nPrzyciski: 4 przyciski, skanuj do PDF, skanuj do E-maila, kopiuj, skanuj\nPodajnik na dokumenty: NIE\nSkanowanie dwustronne: NIE\nPrzystawka do slajdów: NIE\nZastosowane technologie:LiDE , QARE level 3\nZasilanie przez złącze USB\nSkanowanie w pionie\nWspierane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.2.8 - 10.4\nGwarancja: 12mc",null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Liniowy, ręczny, kolorowy skaner dokumentów A4 i mniejszych, rozdzielczość 900 dpi, zapis skanów na karcie T-Flash, zasilanie z 2 baterii AA, Maksymalna szerokość skanowania: 216mm\nFormat pliku wyjściowego: JPG lub PDF\nDołączony pakiet z oprogramowaniem OCR\nDołaczona karta pamięci: micro SD 32GB\nWybudowany port USB 2.0\nZasilanie: 2 baterie alkaliczne typu AA\nZgodność z: Windows XP / Vista / Win 7 32/64-bit oraz Mac OS\nKompaktowe wymiary: 255x30x30 mm\nWaga: 156g",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Obudowa do twardych dysków 3,5\" SATA, z dwoma interfejsami zewnętrznymi: USB 2.0 i eSATA.  Wbudowany 2 portowy hub USB, pozwala podłączyć do niej inne urządzenia USB . Obudowa o solidnej aluminiowej konstrukcji posiada unikalny mechanizm EZSwap pozwalający na szybką i łatwą wymianę twardego dysku bez konieczności przykręcania go śrubkami.  \nSpecjalne sprężyny dociskające zabezpieczają twardy dysk przed niepożądanymi wibracjami.  Urządzenie przystosowano do hot-swapowej wymiany twardego dysku.  Obudowa ma obsługiwać dyski SATA I/II co umożliwia transfer do 3GB/s.\n\nW zestawie znajduje się: obudowa, kabel USB, kabel eSATA-eSATA, zasilacz, podstawka i płytka z oprogramowaniem OTB do archiwizacji. \n\nObudowa współpracuje z systemami:  Windows 2000/XP/Vista/7, oraz Mac OS 9.x i wyżej.",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Wewnętrzny 3.5-calowy dysk twardy HDD o pojemności 2 TB, wykorzystujący interfejs SATA III z transferem danych 6 GB/s. Wyposażony w 64 MB pamięci podręcznej. Prędkość obrotowa wynosi 7200 obr./min. a średni czas dostępu to 5.08 ms. Możliwość montażu w obudowie opisanej powyżej.",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["PenDrive, parametry min.\nPojemność pamięci (flash) -  32 GB\nInterfejs pamięci  - USB 3.0\nSzybkość odczytu min 28 MB/s\nSzybkość zapisu min 6,5 MB/s\nMateriał: aluminium\nObsługa Hi-Speed USB 2.0v (współpracuje z USB 1.0 i 1.1)",null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Karta Grafiki do komputera nr2",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Pamięc 4Gb do Komputera nr1",null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Pamięc 4Gb do Komputera nr2",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Uniwersalny czytnik kart Flash, obsługa min 26 rodzajów kart. Czytnik obsługuje karty o wysokiej pojemności SDHC 6GB i 8GB. Czytnik obsługuje 26 rodzajów kart pamięci: CompactFlash, CompactFlash II, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Micro SecureDigital, mini SecureDigital, MultiMediaCard, MultiMediaCard Plus, RS MultiMedia Card, SecureDigital, xD-Picture Card. Wspiera Hot-Swapping i Mas Storage, możliwa jest wymiana danych pomiędzy dwoma kartami. Dioda sygnalizuje pracę urządzenia. W zestawie wyposażeniu kabel USB.",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dysk zewnętrzny USB 3.0, Pojemność min. 1TB, wielkość 2,5\", 2lata gwarancji",null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dysk Zew. Interfajs USB 3.0, 3,5\" pojemność 2TB min 2 letnia gwarancja producenta.",null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Oprogramowanie komputerowe                     \n(zgodne z opisem pod tabelą)*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Pakiet Office Licencja zbiorcza przeznaczona dla Edukacji min  Office 2010 Pro Plus (z możliwością instalacji w języku polskim , angielskim i niemieckim)\nOfficeProPlus 2013 SNGL OLP NL Acdmc  79P-04730 lub równoważny\nnależy wskazać ->",null,null,24,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Pakiet antywirusowy w licencji zbiorczej firmy ESET NOD32 na okres 1rok (z możliwością instalacji w języku polskim i angielskim). Kontunuacja posiadanego rozwiązania.\nnależy wskazać ->",null,null,49,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Oprogramowanie OCR Finereader 11",null,null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Windows 7 Home OEM 64Bit",null,null,3,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["SUMA BRUTTO:",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Netto=",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Brutto=",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia, certyfikaty i deklaracje w przypadku, gdy owe dokumenty wymienione są w formularzu ofertowym razem z ofertą.\n* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o równoważnej lub lepszej wydajności  (jak przedmiot wskazany w kolumnie „1”) wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia testów wydajności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu weryfikacji równoważności oferowanego sprzętu.\n\n** Wykonawca jest zobowiązany:\n - w przypadku oferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego - do potwierdzenia tego zapisem „zgodnie z siwz” umieszczonym w kolumnie 3,\n - w przypadku oferowania sprzętu równoważnego - do podania w kolumnie 3 jego typu lub modelu oraz dokładnego opisu z uwzględnieniem wszystkich wymaganych w kolumnie 2 parametrów."]