{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SIWZ_"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SIWZ_","index":0,"n_rows":229,"n_cols":8,"rows_kept":229,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[3,0,3,7],[7,0,7,1],[9,3,39,7],[13,0,14,0],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[30,0,32,0],[43,0,43,1],[45,3,75,7],[49,0,50,0],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[66,0,68,0],[79,0,79,1],[81,3,111,7],[85,0,86,0],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[102,0,104,0],[115,0,115,1],[117,3,134,7],[138,0,138,1],[140,3,156,7],[160,0,160,1],[162,3,181,7],[183,0,183,1],[185,3,200,7],[202,0,202,1],[204,3,218,7],[221,0,221,5],[221,6,221,7],[223,0,223,2],[223,3,223,7],[224,0,224,2],[224,3,224,7],[226,2,226,6],[228,0,228,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Zał. nr 2 do SIWZ"]
["....................................................................................\npieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu\n\n\n....................................................................................\nREGON\n\n\n....................................................................................\nNIP"]
[]
["Formularz Cenowy  Zadanie nr 2"]
[]
[]
[]
["Urzadzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 z automatycznym drukiem dwustronnym nr 1 +materiały esploatacyjne  +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia Druku","atramentowa"]
["Rodzaj atramentów","Pigmentowy, zgodny z normą ISO 11798:2000"]
["Rozdzielczość","2400x1200 dpi lub wyższa"]
["Podajniki papieru","Co najmniej 330 str. w standardzie; "]
[null,"wymagany jest  tylny podajnik na niestandardowe formaty "]
["Budowa","Nabiurkowa"]
["Szybkość drukowania zgodnie z normą ISO/IEC 24734","Co najmniej 20 str./min. w trybie monochromatycznym i kolorze w trybie jednostronnym"]
["Szykość kopiowania (simplex 600x600dpi) zgdona z normą i (ISO/ IEC 24735)","Co najmiej 18 str./min. w trybie mono i kolor"]
["Obciążenie miesięczne","Co najmniej 34000 str."]
["Obsługiwane formaty papieru","A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Legal"]
["Gramatura papieru","64-256 g/m2"]
["duplex","automatyczny"]
["ADF","Wymagana jest funkcja skanowania dwustronnego"]
["Rozdzielczość skanowania","Wymagana jest funkcja skanowania dwustronnego"]
["Możliwość skanowania do","E-maila; FTP-a; folderów sieciowych; pamięci USB; komputera; Microsoft SharePointa (Dopuszczona  jest możliwość korzystania z oprogramowania do obiegu dokumentów w pełnej wersji zaakceptowanego przez producenta urządzenia. W/w oprogramowanie musi być ujęte w cenie urządzenia )"]
[]
["Funkcje faksu","PC Fax, Fax to E-mail, Memory Reception, Auto Redial, Speed Dial"]
["Szybkie wybieranie","Co najmniej 200 numerów lub nazw "]
["Pamięć faxu","Co najmniej 6 MB"]
["Współpraca z LDAP","wymagana"]
["Interfejsy","USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, "]
[null,"Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, "]
[null,"Wi-Fi Direct"]
["Protokoły zarządzania ","SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X"]
["Gwarancja producenta","min. 3lata"]
["eksploatacja","urządzenie musi być dostarczone wraz z kompletem dodatkowych oryginalnych tuszy (poza tuszami startowymi) o wydajności co najmniej 4000 str. dla druku kolorowego i co najmniej 12000 str. dla druku w czerni będących w ofercie producenta urządzenia"]
["Pobór prądu","Max. 24 W "]
["Kompatibilne systemy operacyjne","Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)"]
["Wyświetlacz LCD","Co najmniej o przekątnej 8,8 cm"]
["Wydruk poufny","Tak"]
[]
[]
[]
["Urzadzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 z automatycznym drukiem dwustronnym nr 2 +materiały esploatacyjne  +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia Druku","atramentowa"]
["Rodzaj atramentów","Pigmentowy, zgodny z normą ISO 11798:2000"]
["Rozdzielczość","2400x1200 dpi lub wyższa"]
["Podajniki papieru","Co najmniej 330 str. w standardzie; "]
[null,"wymagany jest  tylny podajnik na niestandardowe formaty "]
["Budowa","Nabiurkowa"]
["Szybkość drukowania zgodnie z normą ISO/IEC 24734","Co najmniej 20 str./min. w trybie monochromatycznym i kolorze w trybie jednostronnym"]
["Szykość kopiowania (simplex 600x600dpi) zgdona z normą i (ISO/ IEC 24735)","Co najmiej 18 str./min. w trybie mono i kolor"]
["Obciążenie miesięczne","Co najmniej 34000 str."]
["Obsługiwane formaty papieru","A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Legal"]
["Gramatura papieru","64-256 g/m2"]
["duplex","automatyczny"]
["ADF","Wymagana jest funkcja skanowania dwustronnego"]
["Rozdzielczość skanowania","Wymagana jest funkcja skanowania dwustronnego"]
["Możliwość skanowania do","E-maila; FTP-a; folderów sieciowych; pamięci USB; komputera; Microsoft SharePointa (Dopuszczona  jest możliwość korzystania z oprogramowania do obiegu dokumentów w pełnej wersji zaakceptowanego przez producenta urządzenia. W/w oprogramowanie musi być ujęte w cenie urządzenia )"]
[]
["Funkcje faksu","PC Fax, Fax to E-mail, Memory Reception, Auto Redial, Speed Dial"]
["Szybkie wybieranie","Co najmniej 200 numerów lub nazw "]
["Pamięć faxu","Co najmniej 6 MB"]
["Współpraca z LDAP","wymagana"]
["Interfejsy","USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, "]
[null,"Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, "]
[null,"Wi-Fi Direct"]
["Protokoły zarządzania ","SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X"]
["Gwarancja producenta","min. 3lata"]
["eksploatacja","urządzenie musi być dostarczone wraz z kompletem dodatkowych oryginalnych tuszy (poza tuszami startowymi) o wydajności co najmniej 4000 str. dla druku kolorowego i co najmniej 4000 str. dla druku w czerni będących w ofercie producenta urządzenia"]
["Pobór prądu","Max. 24 W "]
["Kompatibilne systemy operacyjne","Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)"]
["Wyświetlacz LCD","Co najmniej o przekątnej 8,8 cm"]
["Wydruk poufny","Tak"]
[]
[]
[]
["Urzadzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 z automatycznym drukiem dwustronnym nr 3 +materiały esploatacyjne  +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia Druku","atramentowa"]
["Rodzaj atramentów","Pigmentowy, zgodny z normą ISO 11798:2000"]
["Rozdzielczość","2400x1200 dpi lub wyższa"]
["Podajniki papieru","Co najmniej 330 str. w standardzie; "]
[null,"wymagany jest  tylny podajnik na niestandardowe formaty "]
["Budowa","Nabiurkowa"]
["Szybkość drukowania zgodnie z normą ISO/IEC 24734","Co najmniej 20 str./min. w trybie monochromatycznym i kolorze w trybie jednostronnym"]
["Szykość kopiowania (simplex 600x600dpi) zgdona z normą i (ISO/ IEC 24735)","Co najmiej 18 str./min. w trybie mono i kolor"]
["Obciążenie miesięczne","Co najmniej 34000 str."]
["Obsługiwane formaty papieru","A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Legal"]
["Gramatura papieru","64-256 g/m2"]
["duplex","automatyczny"]
["ADF","Wymagana jest funkcja skanowania dwustronnego"]
["Rozdzielczość skanowania","Wymagana jest funkcja skanowania dwustronnego"]
["Możliwość skanowania do","E-maila; FTP-a; folderów sieciowych; pamięci USB; komputera; Microsoft SharePointa (Dopuszczona  jest możliwość korzystania z oprogramowania do obiegu dokumentów w pełnej wersji zaakceptowanego przez producenta urządzenia. W/w oprogramowanie musi być ujęte w cenie urządzenia )"]
[]
["Funkcje faksu","PC Fax, Fax to E-mail, Memory Reception, Auto Redial, Speed Dial"]
["Szybkie wybieranie","Co najmniej 200 numerów lub nazw "]
["Pamięć faxu","Co najmniej 6 MB"]
["Współpraca z LDAP","wymagana"]
["Interfejsy","USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, "]
[null,"Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, "]
[null,"Wi-Fi Direct"]
["Protokoły zarządzania ","SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X"]
["Gwarancja producenta","min. 3lata"]
["eksploatacja","urządzenie musi być dostarczone wraz z kompletem  tuszy startowych oraz z czarnym tuszem o wydajności co najmniej 4000 str. dla druku w czerni będących w ofercie producenta urządzenia"]
["Pobór prądu","Max. 24 W "]
["Kompatibilne systemy operacyjne","Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)"]
["Wyświetlacz LCD","Co najmniej o przekątnej 8,8 cm"]
["Wydruk poufny","Tak"]
[]
[]
[]
["Drukarka laser mono  nr4 z automatycznych drukiem dwustronnym +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia Druku","Laserowa"]
["Rozdzielczość","min. 1200x1200 dpi"]
["Prędkość druku w rozdzielczości 1200x1200 dpi","min. 35 str./min."]
["Czas wydruku pierwszej strony","≤ 6 sek."]
["Pamięć","min. 128MB z możliwością rozszerzenia do min. 768 MB"]
["Podajnik Papieru standardowy","na min. 300 stron"]
["Podajnik papieru wielofuncyjny","na min. 50 stron"]
["Obsługiwane formaty papieru"," A4, A5, A6, B5, C6"]
["Minimalna gramatura papieru","60g/m2"]
["Maksymalna gramatura papieru","200g/m2"]
["Obciążenie miesięczne","min. 100 000 str"]
["Drukowanie dwustronne"," Automatyczny druk dwustronny"]
["Interfejs sieciowy","Gigabit Ethernet"]
["Sterowniki dla systemów","Windows: XP/Vista/7/Windows Server 2008"]
["Gwarancja","min. 1 rok realizowana na miejscu ONSITE"]
["Materiały eksploatacyjne dostarczone z urządzeniem","do zestawu musi być dołączony dodatkowy toner o wydajności co najmniej 10 000 stron"]
["Eksploatacja","Zamawiający wymaga, dostarzenia zapasu bębnów lub elementów (wkładów) światłoczułych o wydajności co najmniej 100 000 stron przy 5% pokryciu strony zgodnie z normą ISO / IEC 19752"]
[]
[]
[]
["Drukarka laser mono  nr5 z automatycznych drukiem dwustronnym +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia Druku","Laserowa"]
["Rozdzielczość","min. 1200x1200 dpi"]
["Prędkość druku w rozdzielczości 1200x1200 dpi","min. 35 str./min."]
["Czas wydruku pierwszej strony","≤ 6 sek."]
["Pamięć","min. 128MB z możliwością rozszerzenia do min. 768 MB"]
["Podajnik Papieru standardowy","na min. 300 stron"]
["Podajnik papieru wielofuncyjny","na min. 50 stron"]
["Obsługiwane formaty papieru"," A4, A5, A6, B5, C6"]
["Minimalna gramatura papieru","60g/m2"]
["Maksymalna gramatura papieru","200g/m2"]
["Obciążenie miesięczne","min. 100 000 str"]
["Drukowanie dwustronne"," Automatyczny druk dwustronny"]
["Interfejs sieciowy","Gigabit Ethernet"]
["Sterowniki dla systemów","Windows: XP/Vista/7/Windows Server 2008"]
["Gwaran cja","min. 1 rok realizowana na miejscu ONSITE"]
["Eksploatacja","Zamawiający wymaga, dostarzenia zapasu bębnów lub elementów (wkładów) światłoczułych o wydajności co najmniej 100 000 stron przy 5% pokryciu strony zgodnie z normą ISO / IEC 19752"]
[]
[]
[]
["Urządzenie wielofuncyjne  laser mono 6  +kabel USB                      \nParametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Metoda drukowania","Drukowanie laserowe mono"]
["urz.wielofunkcyjne","Drukowanie, Skanowanie, Kopia"]
["Maksymalny rozmiar papieru","A4"]
["zybkość drukowania 2-stronnego A4","Do 13 obrazy na minutę"]
["Standardowa szybkość drukowania A4","Do 26 strony na minutę"]
["Rozdzielczość","600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi)"]
["Automatyczne drukowanie 2-stronne","Tak"]
["Emulacje","GDI"]
["Czas wykonania pierwszego wydruku","Mniej niż 8.5 sekundy"]
["Podajnik Papieru","Standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy, Podajnik ręczny na 1 arkusz"]
["Obsługiwane systemy operacyjne","Windows® 8(32 i 64 bit), Windows® 7 (32 i 64 bit), Windows Vista® (32 i 64 bit), Windows® XP Professional (32 i 64 bit), Windows® XP Home Edition. OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)"]
["Lokalny interfejs","Hi-Speed USB 2.0"]
["Pamięć","min. 32MB"]
["Kopiowanie 2-stronne","Nie"]
["Rozdzielczość kopiowania","min. 600 x 600dpi"]
["Szybkość","min. 26 str./min."]
["Typy i gramatury obsługiwane","Standardowy podajnik papieru - zwykły i papier z recyklingu (między 60 - 105 g / m2);Podajnik ręczny - zwykły, papier z recyklingu i obligacji (między 60 - 163g / m2);"]
["Rozmiary obsługiwane","Standardowy podajnik papieru - A4, Letter, B5 (ISO / JIS), A5, A5 (Długa krawędź), B6 (ISO), A6, Executive Legal, Folio (w trybie automatycznego druku dwustronnego obsługiwane tylko A4). Podajnik uniwersalny - szerokość: 76,2 mm do 215.9mm x długość: 127mm do 355.6mm (w trybie automatycznego druku dwustronnego obsługiwane tylko A4)"]
["Gwarancja ","min. 3 lata"]
[]
["SKANER A4 nr1",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ skanera","skaner płaski"]
["Rozdzielczość skanowania","min. 4.800 DPI (pozioma / pionowa)"]
["Rozdzielczość optyczna","min. Main 4.800 DPI x Sub 9.600 DPI"]
["Formaty papieru","A4"]
["Głębia kolorów","Wej/wyj: 48 Bit Color"]
["Rodzaj matrycy","CCD"]
["Źródło światła"," LED "]
["Rozdzielczość wyjściowa","50~6400 (1 dpi skok), 9600, 12800 DPI"]
["Rozmiar dokumentu — układanie na płasko","A4"]
["Funkcje skanowania","RGB colour dropout, Automatic area segmentation, RGB colour enhance, Text enhancement, Unsharp Mask (USM)"]
["Przyłącza","USB 2.0 Type B"]
["Waga produktu","max 2,5 kg"]
["Kompatybilne systemy operacyjne","Mac OS 10.3+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64"]
["Standardy elektryczne","Energy Star Compliant"]
["Gwarancja","min. 12 miesięcy"]
[]
["SKANER A4 nr2",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Technologia skanowania","LED"]
["Rozdzielczość skanowania"," min. 1200x2400 dpi"]
["Głębia kolorów"," 48bit – kolor;\n 16 bit - monochromatyczny"]
["Szybkość skanowania"," co najmniej 18 str./min. w trybie monochromatycznym"]
["Rodzaj skanowania","Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe"]
["Dzienna wydajność","co najmniej 400 str."]
["sterowniki "," TWAIN,WIA, ISIS "]
["ADF "," co najmniej na 40 str."]
[" Gramatura papieru na ADF"," 50-120 g/m2"]
["Obsługiwane formaty papieru","  A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal"]
["Formaty edycji","JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF,PDF / partia, do szukanego PDF, zabezpieczonego PDF"]
["Interfejs","USB"]
["Funkcje","One keypress, Spadek gęstości kolorów RGB, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Poprawa tekstu."]
["Gwarancja","min. 12 miesięcy onsite"]
[]
[]
["SUMA BRUTTO:",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Netto=",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Brutto=",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:"]
[]
["Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą oświadczenia, certyfikaty i deklaracje w przypadku, gdy owe dokumenty wymienione są w formularzu cenowym.\n* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o równoważnej lub lepszej wydajności  (jak przedmiot wskazany w kolumnie „1”) wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia testów wydajności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu weryfikacji równoważności oferowanego sprzętu.\n\n** Wykonawca jest zobowiązany:\n - w przypadku oferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego - do potwierdzenia tego zapisem „zgodnie z siwz” umieszczonym w kolumnie 3,\n - w przypadku oferowania sprzętu równoważnego - do podania w kolumnie 3 jego typu lub modelu oraz dokładnego opisu z uwzględnieniem wszystkich wymaganych w kolumnie 2 parametrów."]