{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":11,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,1,9],[4,0,4,10],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Dane adresowe firmy składającej ofertę "]
[]
["L.P.","Przedmiot zamówienia","J.m.","ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT","Wartość VAT","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto","Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu"]
["Katedra Biologii Ewolucyjnej "]
[1,"Mikroskop biologiczny binokularowy  zadanie 1 \n1. Głowica binokularowa typu Siedentopf o pochyleniu 30º\n2. Okulary WF10x o polu widzenia minimum 18 mm\n3. Zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 48 mm - 75 mm\n4. Regulacja dioptryjna na lewym torze optycznym +/- 5D\n5. Obiektywy  minimum achromatyczne o powiększeniu 4x, 10x, 20x, 40x (amortyzowany, w tym obiektyw 20x planachromat), 100x (immersyjny, amortyzowany) \n6. Współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i drobnego z obydwu stron statywu, ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna) \n7. Działka elementarna ruchu drobnego (mikroruchów) - 4µm \n8. Kondensor Abbego N.A. 1,25 z irysową przysłoną aperturową i odchylanym gniazdem filtrów, zmiana wysokości kondensora poprzez obrót pokrętła znajdującego się z lewej strony mikroskopu\n9. Stolik mechaniczny umożliwiający mocowanie dwóch preparatów\n10. Wymiary stolika minimum 142mm x 132mm (XY), zakres ruchu XY  minimum 75mm x 40mm \n11 Oświetlacz diodowy (LED), z płynną regulacją jasności\n12. Pokrętło zmiany jasności z prawej strony w podstawie mikroskopu, przy wyłączniku\n13. Zasilanie sieciowe 230V\n14. Olejek immersyjny\n15. Instrukcja drukowana w języku polskim\n16. Dwa pokrowce przeciwkurzowe (w tym jeden mocny, szyty z tkaniny poliestrowej impregnowanej od wewnętrznej strony)\n17. Możliwość rozbudowy o przysłonę polową, ciemne pole, prostą polaryzację i kontrast fazowy\n18. Montaż i szkolenie z obsługi mikroskopu w siedzibie zamawiającego\n19. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu potwierdzającą spełnienie wymagań\n\n","szt.",3,null,0,null,0,0,0]
[2,"Mikroskop biologiczny trinokularowy  zadanie 2\n1. Głowica trinokularowa typu Siedentopf o pochyleniu 30º\n2. Okulary WF10x o polu widzenia minimum 18 mm\n3. Zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 48 mm - 75 mm\n4. Regulacja dioptryjna na lewym torze optycznym +/- 5D\n5. Obiektywy  minimum achromatyczne o powiększeniu 4x, 10x, 20x, 40x (amortyzowany, w tym obiektyw 20x planachromat), 100x (immersyjny, amortyzowany) \n6. Współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i drobnego z obydwu stron statywu, ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna) \n7. Działka elementarna ruchu drobnego (mikroruchów) - 4µm \n8. Kondensor Abbego N.A. 1,25 z irysową przysłoną aperturową i odchylanym gniazdem filtrów, zmiana wysokości kondensora poprzez obrót pokrętła znajdującego się z lewej strony mikroskopu\n9. Stolik mechaniczny umożliwiający mocowanie dwóch preparatów\n10. Wymiary stolika minimum 142mm x 132mm (XY), zakres ruchu XY  minimum 75mm x 40mm \n11 Oświetlacz diodowy (LED), z płynną regulacją jasności\n12. Pokrętło zmiany jasności z prawej strony w podstawie mikroskopu, przy wyłączniku\n13. Zasilanie sieciowe 230V\n14. Olejek immersyjny\n15. Instrukcja drukowana w języku polskim\n16. Dwa pokrowce przeciwkurzowe (w tym jeden mocny, szyty z tkaniny poliestrowej impregnowanej od wewnętrznej strony)\n17. Możliwość rozbudowy o przysłonę polową, ciemne pole, prostą polaryzację i kontrast fazowy\n18. Montaż i szkolenie z obsługi mikroskopu w siedzibie zamawiającego\n19. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu potwierdzającą spełnienie wymagań\n","szt.",1,null,0,null,0,0,0]
["Razem",{"$nulls":4},0,{"$nulls":3},0]
[null,"termin dostawy 60 dni kalendarzowych"]
[null,"gwarancja 24 mce"]