{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":708,"n_cols":8,"rows_kept":708,"merged":[[3,0,3,1],[7,0,7,7],[10,0,10,7],[11,0,11,1],[12,0,12,2],[12,3,30,3],[12,4,30,4],[12,5,30,5],[12,6,30,6],[12,7,30,7],[32,0,32,1],[33,0,33,2],[33,3,51,3],[33,4,51,4],[33,5,51,5],[33,6,51,6],[33,7,51,7],[53,0,53,1],[54,0,54,2],[54,3,110,3],[54,4,110,4],[54,5,110,5],[54,6,110,6],[54,7,110,7],[56,0,62,0],[67,0,68,0],[67,1,68,1],[67,2,68,2],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,71,2],[76,0,79,0],[82,0,91,0],[84,1,85,1],[84,2,85,2],[102,0,106,0],[107,0,109,0],[112,0,112,1],[113,3,122,3],[113,4,122,4],[113,5,122,5],[113,6,122,6],[113,7,122,7],[124,0,124,1],[125,3,134,3],[125,4,134,4],[125,5,134,5],[125,6,134,6],[125,7,134,7],[136,0,136,1],[137,3,147,3],[137,4,147,4],[137,5,147,5],[137,6,147,6],[137,7,147,7],[149,0,149,1],[150,3,157,3],[150,4,157,4],[150,5,157,5],[150,6,157,6],[150,7,157,7],[159,0,159,1],[160,3,174,3],[160,4,174,4],[160,5,174,5],[160,6,174,6],[160,7,174,7],[168,0,174,0],[177,0,177,1],[178,3,198,3],[178,4,198,4],[178,5,198,5],[178,6,198,6],[178,7,198,7],[192,0,193,0],[200,0,200,1],[201,3,253,3],[201,4,253,4],[201,5,253,5],[201,6,253,6],[201,7,253,7],[205,0,208,0],[212,0,214,0],[215,0,223,0],[228,0,232,0],[233,0,234,0],[237,0,244,0],[245,0,249,0],[245,2,246,2],[251,0,252,0],[255,0,255,1],[256,3,304,3],[256,4,304,4],[256,5,304,5],[256,6,304,6],[256,7,304,7],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[259,2,260,2],[261,0,264,0],[268,0,271,0],[272,0,285,0],[291,0,296,0],[306,0,306,1],[307,3,349,3],[307,4,349,4],[307,5,349,5],[307,6,349,6],[307,7,349,7],[310,0,311,0],[312,0,315,0],[319,0,322,0],[323,0,330,0],[337,0,340,0],[341,0,342,0],[351,0,351,1],[352,3,388,3],[352,4,388,4],[352,5,388,5],[352,6,388,6],[352,7,388,7],[356,0,359,0],[363,0,365,0],[366,0,373,0],[379,0,382,0],[390,0,390,1],[391,3,435,3],[391,4,435,4],[391,5,435,5],[391,6,435,6],[391,7,435,7],[394,0,395,0],[394,1,395,1],[394,2,395,2],[396,0,399,0],[403,0,405,0],[406,0,417,0],[423,0,426,0],[427,0,428,0],[437,0,437,1],[438,3,475,3],[438,4,475,4],[438,5,475,5],[438,6,475,6],[438,7,475,7],[442,0,445,0],[449,0,451,0],[452,0,458,0],[464,0,467,0],[468,0,469,0],[477,0,477,1],[478,3,496,3],[478,4,496,4],[478,5,496,5],[478,6,496,6],[478,7,496,7],[498,0,498,1],[499,3,516,3],[499,4,516,4],[499,5,516,5],[499,6,516,6],[499,7,516,7],[518,0,518,1],[519,3,543,3],[519,4,543,4],[519,5,543,5],[519,6,543,6],[519,7,543,7],[545,0,545,1],[546,3,560,3],[546,4,560,4],[546,5,560,5],[546,6,560,6],[546,7,560,7],[562,0,562,1],[563,3,587,3],[563,4,587,4],[563,5,587,5],[563,6,587,6],[563,7,587,7],[577,0,580,0],[589,0,589,1],[590,3,611,3],[590,4,611,4],[590,5,611,5],[590,6,611,6],[590,7,611,7],[613,0,613,1],[614,3,637,3],[614,4,637,4],[614,5,637,5],[614,6,637,6],[614,7,637,7],[632,0,634,0],[639,0,639,1],[640,3,658,3],[640,4,658,4],[640,5,658,5],[640,6,658,6],[640,7,658,7],[644,0,645,0],[661,0,661,1],[681,0,681,1],[689,0,689,7],[690,0,690,2],[690,3,690,7],[698,0,698,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["..............................................."]
["pieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu"]
["..............................................."]
["REGON"]
["......................................."]
["NIP"]
[]
["Formularz Cenowy Zadanie NR1"]
[]
[]
[]
["Komputer Nr1 Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
[{"$nulls":3},9,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Jeden  procesor wykonany w architekturze  x86,  wielordzeniowy, osiągający w teście SysMark 2007 Preview Rating minimum 156 punktów.\nPotwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. \nTesty muszą być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce.\n"]
["Pamięć RAM","4 GB DDR3 w trybie dwukanałowym (możliwość rozbudowy do 8 GB)"]
["Dysk twardy","500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)"]
["Napęd optyczny","DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD w języku polskim"]
["Płyta główna i BIOS","Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera\n-wsparcie producenta komputera dla procesorów czterordzeniowych\n-oznaczenie modelu płyty głównej i logo producenta komputera trwale naniesione na etapie produkcji\n- w standardzie μATX\n- zintegrowany kontroler 4 x SATA II\n- min. 1x PCI Express o szybkości x16\n- min. 1x PCI Express o szybkości x1\n- min. 2x PCI 32bit\n-Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie\n-Możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera\n-Możliwość wyłączenia/włączenia karty muzycznej z BIOS\n-Możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkość rzeczywista, ilość pamięci cache, \n-Możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego oraz innych urządzeń zewnętrznych,\n-Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia.\n"]
["Karta dźwiękowa","Zintegrowana\n-w standardzie High Definition\n-oparta o układ sprzętowy ALC663"]
["Karta sieciowa","10/100/1000 Mbps WoL, PXE, \n-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera"]
["Karta graficzna","zintegrowana wspierająca DirectX 10, OpenGL 2.0, pamięć współdzielona do min. 1000 MB"]
["Porty I/O","min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim, w części górnej obudowy, min. 4 w tylnej części obudowy)\n-min. 1x RS-232\n-2x porty PS2\n-1x VGA\n-1x wejście audio, 2x wyjście audio, 2x wejście mikrofonowe (wejścia mikrofonowe i audio zdublowane na panelu przednim i tylnym obudowy)\n-nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera"]
["System operacyjny","Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej\n-Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej,\n-Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32/64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon\n-Dostarczony nośnik Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, płyta przygotowana przez producenta komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon"]
["Obudowa","Typu „Microtower”\n-obudowa w kolorze czarnym\n-w standardzie µATX\n-zasilacz o mocy maksymalnej 300W z filtrem PFC\n-minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala\n-minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala\n-minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala \n-nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy.\n-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera\n-mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby widoczne z bocznej strony obudowy (możliwość weryfikacji obecności śrub zabezpieczających bez konieczności dostępu do tylnej ściany obudowy)\n-obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera, na etapie produkcji\n-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy\n-slot Kensington\n-oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką"]
["Klawiatura","Klawiatura USB lub PS/2 w układzie US\n-trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera"]
["Mysz","Mysz optyczna 800 dpi, USB\n-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego\n-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera"]
["Gwarancja","Gwarancja 24 miesiące"]
["Inwentarzyacja i diagnostyka","Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:\n- praca w środowisku Windows 7, Vista, XP\n- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację\n-odczyt informacji o systemie: numer seryjny,numer inwentarzowy\n-eksport informacji do plików danych\n-automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych komputera dla systemów Windows 7, Vista i XP (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika)\n-automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego)"]
["Certyfikaty i normy","1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)\n2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy\n3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001\n4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu\n"]
["Inne","Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu)  dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:\n• weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)\n• czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji\n-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera\n-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera."]
[]
["Komputer Nr2 Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
[{"$nulls":3},1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Jeden  procesor wykonany w architekturze  x86,  wielordzeniowy, osiągający w teście SysMark 2007 Preview Rating minimum 254 punktów.\nPotwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. \nTesty muszą być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce.\n"]
["Pamięć RAM","8 GB DDR3 w trybie dwukanałowym (możliwość rozbudowy do 32 GB)"]
["Dysk twardy","500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)"]
["Napęd optyczny","DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD w języku polskim"]
["Płyta główna i BIOS","Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera\n-wsparcie producenta komputera dla procesorów czterordzeniowych\n-oznaczenie modelu płyty głównej i logo producenta komputera trwale naniesione na etapie produkcji\n- w standardzie μATX\n- zintegrowany kontroler 4 x SATA II\n- min. 1x PCI Express 2.0 o szybkości x16\n- min. 1x PCI Express 2.0 o szybkości x1\n- min. 1x PCI Express 2.0 o szybkości x4 (mechanicznie x16)\n- min. 1x PCI 32bit\n-Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie\n-Możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera\n-Możliwość wyłączenia/włączenia karty muzycznej z BIOS\n-Możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkość rzeczywista, ilość pamięci cache, \n-Możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego oraz innych urządzeń zewnętrznych,\n-Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia."]
["Karta dźwiękowa","Zintegrowana\n-w standardzie High Definition\n-oparta o układ sprzętowy CX20642"]
["Karta sieciowa","10/100/1000 Mbps \n-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera"]
["Karta graficzna","zintegrowana wspierająca DirectX 10.1, OpenGL 2.1, pamięć współdzielona do min. 1000 MB, HDCP Support"]
["Porty I/O","min. 12 portów USB 2.0 (w tym 4 na panelu przednim, w części górnej obudowy, min. 8 w tylnej części obudowy)\n-min. 1x RS-232\n-1x LPT\n-2x porty PS2\n-1x VGA\n-1x DisplayPort\n-1x DVI\n-1x wejście audio, 2x wyjście audio, 2x wejście mikrofonowe (wejścia mikrofonowe i audio zdublowane na panelu przednim i tylnym obudowy)\n-nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera\n"]
["System operacyjny","Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej\n-Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej,\n-Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32/64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon"]
["Obudowa","Typu „Microtower”\n-obudowa w kolorze czarnym\n-w standardzie µATX\n-zasilacz o mocy maksymalnej 280W z filtrem PFC\n-minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala\n-minimum dwie zewnętrzne zatoka 3,5 cala\n-minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala \n-nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy.\n-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera\n-obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera, na etapie produkcji\n-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy\n-slot Kensington"]
["Klawiatura","Klawiatura USB lub PS/2 w układzie US\n-trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera"]
["Mysz","Mysz optyczna 800 dpi, USB\n-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego\n-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera"]
["Gwarancja","Gwarancja 24 miesiące"]
["Inwentarzyacja i diagnostyka","Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:\n- praca w środowisku Windows 7, Vista, XP\n- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację\n-odczyt informacji o systemie: numer seryjny,numer inwentarzowy\n-eksport informacji do plików danych\n-automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych notebooka dla systemów Windows 7, Vista i XP (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika)\n-automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego)"]
["Certyfikaty i normy","1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)\n2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy\n3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 w języku polskim (należy załączyć do oferty).\n4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu\n"]
["Inne","Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu)  dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:\n• weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)\n• czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji\n-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera\n-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera."]
[]
["Komputer Nr3 Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
[{"$nulls":3},2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Płyta główna","Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 złącza PCI, 1 złącze PCI Express x4 (wszystkie porty wolne), 4 złącza DIMM, obsługa do 16 GB DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA; zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i 1 . Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz  niedostępny dla lokalnego systemu OS i  lokalnych  aplikacji,  a  także umożliwiająca: "]
[null,"a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej; "]
[null,"b) zdalną konfigurację ustawień BIOS;"]
[null,"c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;"]
[null,"d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania   i   zdalny   odczyt   tych   informacji   (wersja,   zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, rtp.) z wbudowanej pamięci nielotnej; "]
[null,"e) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna   być   zgodna   z   otwartymi   standardami   DMTF   WS-MAN   1.0.0 (http://www.dmtf.ora/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0"]
[null,"(http://www.dmtf.ora/standards/mami/dash)"]
["Chipset","Rekomendowany przez producenta procesora, min.Q57"]
["Procesor","Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osiągający: • w teście SysMark2007 Preview Rating wynik minimum 160 punkty. Potwierdzeniem     spełnienia     tego     wymogu     powinien     być     załączony przez Wykonawcę     do     oferty     oraz     dostarczonego     sprzętu,     wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający,  że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce."]
["Pamięć RAM","4 GB DDR3 1066MHz (2x2048 MB) Dual Channel."]
["Dysk twardy","250 GB SATAII 7200 obr./min., 8 MB pamięci cache."]
["Karta graficzna","Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256 MB, osiągająca w teście 3DMark Vantage (GPU Score, Entry)nie mniej niż 1380 pkt."]
[]
["Karta dźwiękowa","Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera."]
["Karta sieciowa","10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco–diagnostycznej producenta  komputera."]
[]
["Porty","Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, DVI (dołączony adapter na VGA), eSATA, DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów  wyprowadzonych   na  zewnątrz  komputera:   min. 2 z przodu   obudowy i 7 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu  obudowy.  Wymagana  ilość  i rozmieszczenie (na  zewnątrz obudowy komputera)   portów   USB   nie   może   być   osiągnięta  w  wyniku   stosowania konwerterów, przejściówek itp."]
["Klawiatura","Klawiatura USB w układzie US QWERTY."]
["Mysz","Mysz optyczna 800 dpi, USB\n-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego\n-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera"]
["Napęd optyczny","Nagrywarka DVD +/-RW. \nDołączone oprogramowanie do nagrywania płyt \n"]
["Obudowa","-Typu Mini Tower (2 x 5,25' zewnętrzne, 1 x 3,5\" zewnętrzne i 2 x 3,5\" wewnętrzne);"]
[null,"Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi;"]
[null,"Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki);"]
[null," - Zasilacz o mocy max. 250 W i wydajności 88%, w trybie spoczynku pobierający 0 Watt"]
["System operacyjny","Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 umożliwiajacy:\n- uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), \n- aktualizację systemu operacyjnego i pakietu MS Office 2010 przez Internet."]
["Bezpieczeństwo","Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania     wygenerowanymi     przez    komputer    kluczami     szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami."]
["BIOS","- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)."]
[null,"- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń."]
[null,"- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora."]
[]
[null,"-Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe."]
[null," - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM."]
[null," - Możliwość   włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych."]
[null,"- Możliwość ustawienia portów USB w trybie .no BOOT\", czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne."]
[null,"-Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy."]
[null,"- Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki"]
["oprogramowanie","Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:"]
[null,"- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB;"]
[null,"- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie;"]
[null,"- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej;"]
[null,"- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci;"]
[null,"- Otrzymywanie informacji WMI - Windows Management Interface;"]
[null,"- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS;"]
[null,"- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych;"]
[null,"- Monitorowanie startu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym;"]
[null,"- Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym; Mus) umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej."]
["Certyfikaty","- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);"]
[null,"- Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL);"]
[null,"- Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 18 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę);"]
[null,"- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);"]
[null,"- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0; Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  intemetowym katalogu http://www.eu- nerQvstar.org  - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej."]
["Gwarancja","3-łetnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta."]
[null,"Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego."]
[null,"Firma   serwisująca   musi   posiadać   ISO   9001:2000   na   świadczenie   usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty."]
["Wsparcie techniczne producenta","Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela."]
[]
["Monitor Nr1    Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,7,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","minimum 18,5 cali o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.3 mm, format ekranu 16:9"]
["Parametry obrazu","Podświetlenie LED, odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1 (typowy), jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia poziom 176 stopni, pion 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-83 kHz, częstotliwość pionowa 55-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)"]
["Wejścia wideo","1x D-Sub,"]
["Obudowa i regulacja monitora","Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +15° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1 W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100x100 mm"]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy"]
["Pobór mocy (praca/spoczynek)","16/0.5 Watt"]
["Gwarancja","Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door "]
["Menu OSD","Menu w języku polskim. Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,"]
["Spelniane normy","Energy Star 5.0, TCO 5.0\n-ISO9241-307 (klasa I)\n"]
[]
["Monitor Nr2    Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","minimum 22 cale o rozdzielczości 1680 x 1050 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.282 mm, format ekranu 16:10"]
["Parametry obrazu","Podświetlenie LED, odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 20000:1 (dynamiczny), jasność min. 300 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia poziom 170 stopni, pion 170 stopni, częstotliwość pozioma 31,5-83 kHz, częstotliwość pionowa 50-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)"]
["Wejścia wideo","1 x DVI (HDCP), 1 x D-SUB"]
["Obudowa i regulacja monitora","Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +15° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1,5 W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100x100 mm"]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy"]
["Pobór mocy (praca/spoczynek)","41/1 Wat"]
["Gwarancja","Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door "]
["Menu OSD","Menu w języku polskim. Regulacja palety barw z menu OSD z możliwością zapisu ustawień użytkownika,"]
["Spelniane normy","ISO13406-2 (Pixel fault class II), IT-Eco-Declaration, RoHS, WEEE\n(weryfikowane na podstawie dokumentacji technicznej producenta), Certyfikat CE (dołaczony do oferty) "]
[]
["Monitor Nr3    Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","minimum 27 cali o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.311 mm, format ekranu 16:9"]
["Parametry obrazu","Podświetlenie LED, odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1 (typowy), jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia poziom 176 stopni, pion 170 stopni, częstotliwość pozioma 31-82 kHz, częstotliwość pionowa 15-82 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)"]
["Wejścia wideo","D-Sub, 2xHDMI"]
["Wejścia Audio","S/PDIF (optical), 3.5 mm stereo phone jack"]
["Obudowa i regulacja monitora","Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +15° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 2x3W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100x100 mm"]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy"]
["Pobór mocy (praca/spoczynek)","40/0,33W"]
["Gwarancja","3 lata"]
["Menu OSD","Menu w języku polskim. Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,"]
["Spelniane normy","TCO Displays 5.1, ENERGY STAR® 5.0, ISO9241-307 (Pixel fault class I)"]
[]
["Monitor Nr4    Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","minimum 23 cale o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, format ekranu 16:9"]
["Parametry obrazu","Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy  2ms, kąty widzenia minimum 170/160st, częstotliwość pozioma 30-81 kHz, częstotliwość pionowa 56-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)"]
["Wejścia wideo","D-Sub, HDMI"]
["Obudowa i regulacja monitora","Pochylenie ekranu w zakresie 0° / +21° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz, złącze Kensington Lock,"]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m"]
["Pobór mocy (praca/spoczynek)","29/0,3 Wat"]
["Gwarancja","3 lata"]
[]
["Monitor Nr5   Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm. Nie dopuszcza się matryc typu wide - panoramicznych"]
["Parametry obrazu","Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 800:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-83 kHz, częstotliwość pionowa 55-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)"]
["Wejścia wideo","1x VGA, 1 x DVI"]
["Obudowa i  regulacja monitora","Obudowa ekranu w kolorze ciemnym, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm)"]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy"]
["Gwarancja","Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door "]
["Menu OSD","W języku polskim. Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,"]
["Spełniane normy","TCO 5.0"]
[null,"-Energy Star (EPA 5.0), zużycie energii max. 18,1 W wg standardów EPA"]
[null,"-EN60950, CE"]
[null,"-ISO 92401-37 (klasa II)"]
[null,"-Epeat Silver"]
[null,"-RoHS, WEEE"]
[null,"-Instrukcja obsługi monitora"]
[]
[]
["Netbook Nr1     Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, dwurdzeniowy, niskonapięciowy. Wydajność procesora wg testu Passmark Software, osiągający mimimum wynik 975 pkt.w Passmark CPU Mark  "]
["Płyta główna","Wspomagająca technologię dwurdzeniowości; szyna systemowa minimum 800 MHz; z obsługą pamięci DDR2-SDRAM 800 MHz."]
["Chipset","Rekomendowany przez producenta procesora"]
["Przekątna ekranu LCD","przekątna do 29.5 cm (11.6-cala) LED, 1366x768 pixeli, 16:9"]
["Pamięć RAM","2 GB DDR2, 800 MHz"]
["Dysk HDD","320 GB, 5400 rpm, SATA, 2.5-inch, HDD cache: 8 MB, S.M.A.R.T."]
["Karta grafiki","zintegrowana Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD                                                                               "]
["Karta dźwiękowa","Realtek ALC269Q-GR"]
["Karta sieciowa","Intel 802.11 b/g/n Wireless LAN, Karta sieciowa 10/100 Mbps"]
["Bluetooth","Zintegrowany Bluetooth 2.1"]
["Złącza zewnętrzne","3x USB 2.0, 1x VGA, czytnik kart 4-w-1, wbudowany mikrofon, 1 x złącze wejścia audio, 1 x złącze wyjścia audio, wsparcie dla blokady Kensington"]
["Urządzenie wskazujące","Wbudowany panel dotykowy (TouchPad)"]
[null,"Minimum dwa przyciski funkcyjne"]
["Kamera","Zintegrowana kamera 1.3 Mpikseli"]
["Zasilanie ","Bateria litowo-jonowa 6 cell 5200 mAh "]
["Oprogramowanie","minimum Microsoft Windows 7 Home Premium PL"]
["Gwarancja","24 miesiące"]
["Waga","do 1,62 kg (z baterią)"]
[]
["Notebook Nr1     Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość Netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,5,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych,wielordzeniowy. Wydajność procesora wg testu Passmark Software, osiągający mimimum wynik 2310 pkt.w Passmark CPU Mark  "]
["Płyta główna, BIOS","Zaprojektowana przez producenta komputera"]
[null,"Chipset rekomendowany przez producenta procesora"]
[null,"-Zabezpieczenie dostępu do BIOS i do systemu operacyjnego za pomocą niezależnych haseł użytkownika i administratora, na poziomie sprzętowym"]
[null,"-Możliwość trwałego wyłączenia interfejsów WLAN,Bluetooth z poziomu BIOS "]
["Pamięć RAM","Min 4GB  DDR3 1066 MHz, możliwość rozbudowy do 8G,"]
["Dysk twardy","minimum 320GB 5400 obr/min SATA"]
["Wyświetlacz ","TFT 15,6\", rozdzielczość HD (1366x768), wykonany w technologii LED"]
["Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe)","zintegrowana karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card), -możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Zintegrowany moduł  Bluetooh v2.1, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card, możliwość, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Możliwość sprzętowego włączenia/wyłączenia modułów komunikacji bezprzewodowej, diodowa lub ciekłokrystaliczna sygnalizacja aktywności modułów komunikacji bezprzewodowej"]
["Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe)","zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s"]
[null,"wbudowana kamera 1,3 megapixela"]
[null,"1 x VGA"]
[null,"1 x Experss Card  34/54"]
[null,"1 x HDMI"]
[null,"1 x Audio-Line In/Out"]
[null,"1 x wbudowany mikrofon"]
[null,"3 x USB 2.0"]
[null,"Czytnik kart SD 4 in 1"]
["Napędy optyczny","napęd optyczny  DVD+R/RW / DVD-R/RW, zintegrowany trwale"]
["Bateria, zasilanie","zintegrowany akumulator Li-Ion, minumum 6 komorowy (6cell), o pojemności znamionowej minimum 4400mAh, pozwalający na czas pracy min 5 godz. (weryfikowane na podstwaie dokumentacji technicznej producenta sprzętu)"]
["Karta graficzna","Zintegrowana, oparta o układ Intel Media Akcelerator HD lub równoważny, obsługa DirectX10. Z dynamicznym przydziałem pamięci."]
["Karta muzyczna","zintegrowana karta muzyczna z wbudowanymi głośnikami stereo, układ zgodny z HD Audio, zintegrowane złącza audio typu minijack: mikrofonowe (line-in) i słuchawkowe (line-out)"]
["Obudowa","wyposażona w złącze Kensington lock"]
[null,"-wyposażona w fabryczne dystanse gumowe wokół matrycy komputera zabezpieczające wyświetlacz w przypadku podwyższonego nacisku (np. przenoszenie w ciasnej torbie itp.)"]
[null,"-możliwość regulacji głośności zintegrowanych głośników za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"-możliwość regulacji jasności matrycy za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null," - wyposażona w diody LED lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący co najmniej o statusie: zasilania, pracy dysku twardego, capslock, numlock status baterii (zasilanie zewnętrzne/praca na baterii/niski stan naładowania baterii), aktywność modułów WLAN/Bluetooth"]
["Urządzenie wskazujące","Wbudowany panel dotykowy (TouchPad)"]
[null,"Minimum dwa przyciski funkcyjne"]
["Klawiatura","Zintegrowana klawiatura qwerty - układ US (polski programisty, bez dodatkowych oznaczeń znaków specjalnych), 85 klawiszy, "]
["System operacyjny","minimum Windows 7 Home Premium w polskiej wersji językowej."]
["Oprogramowanie dodatkowe","1.Licencjonowany program do nagrywania płyt CD/DVD w polskiej wersji językowej"]
[null,"2.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:"]
[null,"- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację"]
[null,"-odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy"]
[null,"-eksport informacji do plików danych"]
[null," -praca w środowisku Windows XP i Windows 7"]
[null," - automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych notebooka dla systemów Windows XP, Vista oraz 7 (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika)"]
[null,"-automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego)"]
["Certyfikaty i dokumentacja","1.Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List dla wymaganej platformy systemowej (wydruk ze strony)"]
[null,"2.Deklaracja zgodności CE."]
[null,"3.Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 (dołączone do oferty)"]
[null,"4.Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego oferty ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta )."]
[null,"5.Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta )"]
["Masa brutto","Do 2,6 kg wraz z baterią"]
["Inne","Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu i oferowanych systemów operacyjnych komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera"]
[null,"Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera"]
["Gwarancja ","24 miesiące"]
[]
["Notebook Nr2     Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość Netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych,wielordzeniowy. Wydajność procesora wg testu Passmark Software, osiągający mimimum wynik 3940 pkt.w Passmark CPU Mark  "]
[]
["Płyta główna, BIOS","Zaprojektowana przez producenta komputera"]
[null,"Chipset rekomendowany przez producenta procesora"]
[null,"-Zabezpieczenie dostępu do BIOS i do systemu operacyjnego za pomocą niezależnych haseł użytkownika i administratora, na poziomie sprzętowym"]
[null,"-Możliwość trwałego wyłączenia interfejsów WLAN,Bluetooth z poziomu BIOS "]
["Pamięć RAM","4 GB DDR3 1066 MHz (2 x 2048 MB) z możliwością rozbudowy do 16 GB.     "]
["Dysk twardy","500 GB Serial ATA,  7200 obr/min z czujnikiem spadania -parkowania głowicy."]
["Wyświetlacz ","TFT 15,6\" LED HD+  z powłoką antyrefleksyjną (min 1600x900)"]
["Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe)","zintegrowana karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card), -możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Zintegrowany moduł  Bluetooh v2.1, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card, możliwość, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Możliwość sprzętowego włączenia/wyłączenia modułów komunikacji bezprzewodowej, diodowa lub ciekłokrystaliczna sygnalizacja aktywności modułów komunikacji bezprzewodowej"]
[null,"Modem szerokopasmowy HSPA+ do urządzeń przenośnych"]
["Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe)","zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s"]
[null,"wbudowana Kamera internetowa 720p HD"]
[null,"slot karty SIM "]
[null,"2 porty USB 2.0 (w tym 1 z funkcją ładowania); "]
[null,"2 porty USB 3.0"]
[null,"1 port eSATA/USB 2.0 (combo); "]
[null,"1 port 1394a;"]
[null,"1 wejście mikrofonu stereo;"]
[null,"1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio;"]
[null,"1 gniazdo zasilania;"]
[null,"1 RJ-11; 1 RJ-45;"]
[null,"1 RS232"]
[null,"1 złącze dokowania;"]
[null,"1 złącze akumulatora dodatkowego"]
["Porty Video","1x VGA (15 pin D-Sub); 1x DisplayPort"]
["Napędy optyczny","DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania płyt."]
["Bateria, zasilanie","zintegrowany akumulator Li-Ion, minumum 6 komorowy (6cell),  55 WHr"]
["Karta graficzna","Dedykowany układ graficzny dla platform mobilnych z własną pamięcią min 1GB. "]
["Karta muzyczna","System SRS Premium Sound, wbudowane głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), wejście mikrofonu stereo, wbudowany mikrofon (zespół dwóch mikrofonów z opcjonalna kamerą internetową)"]
["Obudowa","Usztywniona, wykonana ze stopu metali lekkich, zastosowane zawiasy pozwalają na otwarcie obudowy o kont 180 st"]
[null,"Możliwość demontażu dolnej pokrywy obudowy bez użycia narzędzi."]
[null,"wyposażona w złącze Kensington lock"]
[null,"-możliwość regulacji głośności zintegrowanych głośników za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"-możliwość regulacji jasności matrycy za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null," -wyposażona w diody LED lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący co najmniej o statusie: zasilania, pracy dysku twardego, capslock, numlock, status baterii (zasilanie zewnętrzne/praca na baterii/niski stan naładowania baterii), aktywność modułów WLAN"]
["Urządzenie wskazujące","Tabliczka dotykowa z przewijaniem dwukierunkowym, obsługą gestów i dwoma przyciskami wyboru\nWskaźnik trackpoint z dwoma dodatkowymi przyciskami"]
["Klawiatura","Pełnowymiarowa, odporna na zalanie klawiatura z kanalikami odpływowymi i osobna klawiatura numeryczna (układ US -QWERTY)"]
["System operacyjny","Przeinstalowany fabrycznie Microsoft Windows 7 Professional PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Intemetu w firmie Microsoft. Dołączone nośniki z wersją instalacyjną systemu w języku polskim i angielskim w wersji 32 i 64 bit. Dołączony nośnik z oprogramowaniem i sterownikami."]
["Bezpieczeństwo","Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Złącze typu Kensington Lock."]
["Certyfikaty i standardy","Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 w języku polskim (należy załączyć do oferty)."]
["Waga","Waga z baterią 6 komorową max 2.85 kg."]
["Inne","Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dedykowane przyciski, umożliwiające: odtwarzanie/pauza, odtwarzanie poprzedniego utworu, odtwarzanie następnego utworu, stop, zwiększenie siły dźwięku, zmniejszenie siły dźwięku. Dołączony nośnik ze sterownikami."]
["Gwarancja ","36 miesięcy"]
[]
["Notebook Nr3    Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość Netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Jeden   procesor   wykonany   w   architekturze   x86,   wielordzeniowy, osiągający w teście MobileMark 2007 Performance Qualification 260 punktów."]
[null,"Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony przez Wykonawcę    do    oferty    oraz    dostarczonego    sprzętu,    wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający,  że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce."]
["Płyta główna, BIOS","Zaprojektowana przez producenta komputera"]
[null,"Chipset rekomendowany przez producenta procesora"]
[null,"-Zabezpieczenie dostępu do BIOS i do systemu operacyjnego za pomocą niezależnych haseł użytkownika i administratora, na poziomie sprzętowym"]
[null,"-Możliwość trwałego wyłączenia interfejsów WLAN,Bluetooth z poziomu BIOS "]
["Pamięć RAM","4 GB DDR3 1066 MHz (2 x 2048 MB) z możliwością rozbudowy do 8 GB.     "]
["Dysk twardy","320 GB Serial ATA,  z czujnikiem spadania -parkowania głowicy."]
["Wyświetlacz ","LED HD o przekątnej max 13,3\" i rozdzielczosci 1366 x 768"]
["Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe)","zintegrowana karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card), -możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Zintegrowany moduł  Bluetooh v2.1, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card, możliwość, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Możliwość sprzętowego włączenia/wyłączenia modułów komunikacji bezprzewodowej, diodowa lub ciekłokrystaliczna sygnalizacja aktywności modułów komunikacji bezprzewodowej"]
[null,"Modem szerokopasmowy HSPA do urządzeń przenośnych(nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card)"]
["Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe)","zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s"]
[null,"3 porty USB 2.0;"]
[null,"1 Slot karty SIM"]
[null,"1 wejście mikrofonu stereo;"]
[null,"1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio;"]
[null,"1 gniazdo zasilania;"]
[null,"1 RJ-11; 1 RJ-45;"]
[null,"1 złącze dokowania;"]
["Porty Video","1x VGA (15 pin D-Sub); 1x HDMI"]
["Napęd optyczny","Tak, DVD-RW ( z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD ), wewnętrzny, typu hot-plug, instalowany w zatoce modularnej"]
["Zatoka modularna","Możliwość instalacji jednego urządzenia – typu hot-plug. Druga bateria, drugi dysk twardy, napęd dvd lub moduł oszczędzania wagi, nie przekraczającej obrysu obudowy notebooka."]
["Bateria, zasilanie","Bateria litowo-jonowa ( 5200mAh ) - czas pracy min 4h 50 min, potwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty wydruk z testu MobileMark 2007  Baterry Life Rating w którym oferowany model komputera osiąga minimum 289  minut"]
["Karta graficzna","Zintegrowana, oparta o układ Intel Media Akcelerator HD lub równoważny, obsługa DirectX10. Z dynamicznym przydziałem pamięci."]
["Karta muzyczna","zintegrowana karta muzyczna z wbudowanymi głośnikami stereo, układ zgodny z HD Audio, zintegrowane złącza audio typu minijack: mikrofonowe (line-in) i słuchawkowe (line-out)"]
["Obudowa","wyposażona w złącze Kensington lock"]
[null,"-możliwość regulacji głośności zintegrowanych głośników za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"-możliwość regulacji jasności matrycy za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"-wyposażona w diody LED lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący co najmniej o statusie: zasilania, pracy dysku twardego, capslock, numlock, status baterii (zasilanie zewnętrzne/praca na baterii/niski stan naładowania baterii), aktywność modułów WLAN/Bluetooth"]
["Urządzenie wskazujące","Wbudowany panel dotykowy (TouchPad)"]
[null,"Minimum dwa przyciski funkcyjne"]
["Klawiatura","Klawiatura min. 84 klawisze (układ US -QWERTY), odporna na zachlapania"]
["System operacyjny","Przeinstalowany fabrycznie Microsoft Windows 7 Professional PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Intemetu w firmie Microsoft. Dołączone nośniki w wersją instalacyjną systemu w języku polskim i angielskim w wersji 32 i 64 bit. Dołączony nośnik z oprogramowaniem i sterownikami."]
["Bezpieczeństwo","Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Złącze typu Kensington Lock."]
["Certyfikaty i standardy","Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 w języku polskim (należy załączyć do oferty)."]
["Waga","Waga z baterią max 1,9 kg."]
["Inne","Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami."]
["Gwarancja ","24 miesiące"]
[]
["Notebook Nr4     Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość Netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych,wielordzeniowy,(min układ i5). Wydajność procesora wg testu Passmark Software, osiągający mimimum wynik 3580 pkt.w Passmark CPU Mark  "]
["Płyta główna, BIOS","Zaprojektowana przez producenta komputera"]
[null,"Chipset zalecany przez producenta"]
[null,"-Zabezpieczenie dostępu do BIOS i do systemu operacyjnego za pomocą niezależnych haseł użytkownika i administratora, na poziomie sprzętowym"]
[null,"-Możliwość trwałego wyłączenia interfejsów WLAN,Bluetooth z poziomu BIOS "]
["Pamięć RAM","min 8 GB DDR3 1333 MHz     "]
["Dysk twardy","min 500 GB Serial ATA,  7200 obr/min"]
["Wyświetlacz ","40 cm (15,6\") panoramiczny wyświetlacz High Definition (1366 x 768) z powłoką antyodblaskową"]
["Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe)","zintegrowana karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card), -możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Zintegrowany moduł  Bluetooh v3.0, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card, możliwość, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Możliwość sprzętowego włączenia/wyłączenia modułów komunikacji bezprzewodowej, diodowa lub ciekłokrystaliczna sygnalizacja aktywności modułów komunikacji bezprzewodowej"]
["Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe)","Złącze sieciowe (RJ45)"]
[null,"Złącze USB 3.0 (2)"]
[null,"Złącze USB 2.0 (1)"]
[null,"Złącze combo USB 2.0/eSATA (1)"]
[null,"Gniazdo mikrofonu"]
[null,"Wyjście słuchawkowe/głośnikowe"]
[null,"Czytnik kart pamięci 8 w 1"]
[null,"Gniazdo ExpressCard 34 mm"]
["Porty Video","1x VGA (15 pin D-Sub); 1x HDMI"]
["Napędy optyczny","Napęd DVD+/-RW 8x z tacką z możliwością zapisu dysków dwuwarstwowych DVD+/-R"]
["Bateria, zasilanie","min 9-ogniwowa bateria litowo-jonowa "]
["Karta graficzna","Zintegrowana, oparta o układ Intel Media Akcelerator HD lub równoważny, obsługa DirectX10. Dodatkowo dedykowany układ graficzny dla platform mobilnych z własną pamięcią min 1GB.  "]
["Karta muzyczna","Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, głośniki stereo, wbudowany mikrofon."]
["Obudowa","wyposażona w złącze Kensington lock"]
[null,"-możliwość regulacji głośności zintegrowanych głośników za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"-możliwość regulacji jasności matrycy za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"wyposażona w diody LED lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący co najmniej o statusie: zasilania, pracy dysku twardego, status baterii (zasilanie zewnętrzne/praca na baterii/niski stan naładowania baterii), aktywność modułów WLAN/Bluetooth"]
["Urządzenie wskazujące","Standardowy panel wielodotykowy z obsługą gestów"]
["Klawiatura","Pełnowymiarowa klawiatura odporna na zalanie, "]
["System operacyjny","Preinstalowany fabrycznie Microsoft Windows 7 Professional PL - niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Intemetu w firmie Microsoft. "]
["Masa brutto","max 2,6kg"]
["Inne","czytnik linii papilarnych"]
["Gwarancja ","3lata, czas reakcji NBD, onsite"]
[]
["Notebook Nr5     Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość Netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych,wielordzeniowy,(min układ i5). Wydajność procesora wg testu Passmark Software, osiągający mimimum wynik 3580 pkt.w Passmark CPU Mark  "]
[]
["Płyta główna, BIOS","Zaprojektowana przez producenta komputera"]
[null,"Chipset rekomendowany przez producenta procesora"]
[null,"-Zabezpieczenie dostępu do BIOS i do systemu operacyjnego za pomocą niezależnych haseł użytkownika i administratora, na poziomie sprzętowym"]
[null,"-Możliwość trwałego wyłączenia interfejsów WLAN,Bluetooth z poziomu BIOS "]
["Pamięć RAM","min 8 GB DDR3 1066 MHz "]
["Dysk twardy","320 GB Serial ATA,  7200 obr/min z czujnikiem spadania -parkowania głowicy."]
["Wyświetlacz ","TFT 15,6\" LED HD  z powłoką antyrefleksyjną (min 1366x768)"]
["Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe)","zintegrowana karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card), -możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Zintegrowany moduł  Bluetooh v2.1, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card, możliwość, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Możliwość sprzętowego włączenia/wyłączenia modułów komunikacji bezprzewodowej, diodowa lub ciekłokrystaliczna sygnalizacja aktywności modułów komunikacji bezprzewodowej"]
["Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe)","zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s"]
[null,"wbudowana kamera 2,0 megapixela"]
[null,"3 porty USB 2.0;"]
[null,"1 port eSATA/USB 2.0 (combo); "]
[null,"1 port 1394a;"]
[null,"1 wejście mikrofonu stereo;"]
[null,"1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio;"]
[null,"1 gniazdo zasilania;"]
[null,"1 RJ-11; 1 RJ-45;"]
[null,"1 RS232"]
[null,"1 złącze dokowania;"]
[null,"1 złącze akumulatora dodatkowego"]
["Porty Video","1x VGA (15 pin D-Sub); 1x DisplayPort"]
["Napędy optyczny","DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania płyt Nero Express w wersji polskojęzycznej lub równoważne pod względem funkcjonalnym "]
["Bateria, zasilanie","zintegrowany akumulator Li-Ion, minumum 6 komorowy (6cell),  pozwalający na czas pracy min 5 godz."]
["Karta graficzna","Zintegrowana, oparta o układ Intel Media Akcelerator HD lub równoważny, obsługa DirectX10. Z dynamicznym przydziałem pamięci."]
["Karta muzyczna","Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, głośniki stereo."]
["Obudowa","wyposażona w złącze Kensington lock"]
[null,"-możliwość regulacji głośności zintegrowanych głośników za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"-możliwość regulacji jasności matrycy za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"-wyposażona w diody LED lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący co najmniej o statusie: zasilania, pracy dysku twardego, capslock, numlock, status baterii (zasilanie zewnętrzne/praca na baterii/niski stan naładowania baterii), aktywność modułów WLAN/Bluetooth"]
["Urządzenie wskazujące","Wbudowany panel dotykowy (TouchPad)"]
[null,"Minimum dwa przyciski funkcyjne"]
["Klawiatura","Pełnowymiarowa, odporna na zalanie klawiatura z kanalikami odpływowymi i osobna klawiatura numeryczna (układ US -QWERTY)"]
["System operacyjny","Przeinstalowany fabrycznie Microsoft Windows 7 Professional PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Intemetu w firmie Microsoft. Dołączone nośniki w wersją instalacyjną systemu w języku polskim i angielskim w wersji 32 i 64 bit. Dołączony nośnik z oprogramowaniem i sterownikami."]
["Bezpieczeństwo","Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Złącze typu Kensington Lock, czytnik linii papilarnych."]
["Certyfikaty i standardy","Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 w języku polskim (należy załączyć do oferty)."]
["Waga","Waga z baterią 6 komorową max 2.75 kg."]
["Inne","Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dedykowane przyciski, umożliwiające: odtwarzanie/pauza, odtwarzanie poprzedniego utworu, odtwarzanie następnego utworu, stop, zwiększenie siły dźwięku, zmniejszenie siły dźwięku. Dołączony nośnik ze sterownikami."]
["Gwarancja ","1 rok"]
[]
["Notebook Nr6     Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość Netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych,wielordzeniowy,(min układ i3). Wydajność procesora wg testu Passmark Software, osiągający mimimum wynik 2600 pkt.w Passmark CPU Mark  "]
["Płyta główna, BIOS","Zaprojektowana przez producenta komputera"]
[null,"Chipset rekomendowany przez producenta procesora"]
[null,"-Zabezpieczenie dostępu do BIOS i do systemu operacyjnego za pomocą niezależnych haseł użytkownika i administratora, na poziomie sprzętowym"]
[null,"-Możliwość trwałego wyłączenia interfejsów WLAN,Bluetooth z poziomu BIOS "]
["Pamięć RAM","min 3 GB DDR3 1066 MHz  z możliwością rozbudowy do 8 GB.     "]
["Dysk twardy","320 GB Serial ATA"]
["Wyświetlacz ","LED HD o przekątnej max 13,3\" i rozdzielczosci 1366 x 768"]
["Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe)","zintegrowana karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card), -możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Zintegrowany moduł  Bluetooh v2.1, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card, możliwość, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Możliwość sprzętowego włączenia/wyłączenia modułów komunikacji bezprzewodowej, diodowa lub ciekłokrystaliczna sygnalizacja aktywności modułów komunikacji bezprzewodowej"]
["Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe)","zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s"]
[null,"wbudowana kamera 1,3 megapixela"]
[null,"3 porty USB 2.0;"]
[null,"1 wejście mikrofonu stereo;"]
[null,"1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio;"]
[null,"1 gniazdo zasilania;"]
[null,"1 RJ-11; 1 RJ-45;"]
["Porty Video","1x VGA (15 pin D-Sub); 1xHDMI (min standard 1,3)"]
["Napędy optyczny","DVD±RW Super Multi z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania płyt Nero Express w wersji polskojęzycznej lub równoważne pod względem funkcjonalnym "]
["Bateria, zasilanie","zintegrowany akumulator Li-Ion, minumum 6 komorowy (6cell),  pozwalający na czas pracy min 5 godz. (Weryfikowane na podstawie dokumetacji producenta sprzętu) "]
["Karta graficzna","Zintegrowana, oparta o układ Intel Media Akcelerator HD lub równoważny, obsługa DirectX10. "]
["Karta muzyczna","Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, głośniki stereo."]
["Obudowa","wyposażona w złącze Kensington lock"]
[null,"-możliwość regulacji głośności zintegrowanych głośników za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"-możliwość regulacji jasności matrycy za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"wyposażona w diody LED lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący co najmniej o statusie: zasilania, pracy dysku twardego, status baterii (zasilanie zewnętrzne/praca na baterii/niski stan naładowania baterii), aktywność modułów WLAN/Bluetooth"]
["Urządzenie wskazujące","Wbudowany panel dotykowy (TouchPad)"]
[null,"Minimum dwa przyciski funkcyjne"]
["Klawiatura","Klawiatura min. 84 klawisze (układ US -QWERTY), odporna na zachlapania"]
["System operacyjny","minimum Windows 7 Home Premium w polskiej wersji językowej."]
["Certyfikaty i standardy","Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 w języku polskim (należy załączyć do oferty)."]
["Waga","Waga z baterią 6 komorową max 2.15 kg."]
["Inne","Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela."]
["Gwarancja ","1 rok"]
[]
["Drukarka laser mono                              Parametry minimalne* +kabel USB \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,null,{"v":0.23,"d":"23%"}]
["Technologia","Laserowa"]
["Szybkość","Do 33 str./min"]
["Wydajność","Do 80 000 stron/miesiąc"]
["Obsługa papieru\n(pojemność wejściowa)","Zasobnik wielozadaniowy: 50 arkuszy;                                                                                         rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm\nZasobnik 1: 250 arkuszy; rozmiary: A4, A5, A6"]
["Obsługa papieru\n(pojemność wyjściowa)","150 arkuszy (zadrukowaną stroną do dołu), 1 arkusz (zadrukowaną stroną do góry)"]
["Automatyczne drukowanie\ndwustronne","TAK"]
["Czas drukowania pierwszej strony","Do 8,5 sekundy"]
["Rozdzielczość","600 x 600 dpi, do poprawionej jakości obrazu 1200 x 1200"]
["Procesor","400 MHz"]
["Pamięć (standardowa/maksymalna)","64 MB Flash ROM (w tym 4 MB na dodatkowe czcionki i makra)/320 MB"]
["Możliwość podłączenia","Równoległy, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet"]
["Języki opisu strony","Zgodność z Postscript ® 3™; PCL ® 6, PCL ® 5e,"]
["Zużycie energii","W stanie gotowości: 34 W\nW stanie uśpienia: 6 W\nW trybie oszczędzania energii: 11 W\nzgodność z ENERGY STAR®"]
["Gabaryty (szerokość x głębokość x wysokość)","401 x 434 x 312 mm"]
["Waga","do 11 kg"]
["Poziomy ciśnienia akustycznego","Podczas drukowania: 52 dB(A)\nW stanie gotowości: 25 dB(A)"]
["Sterowniki druku","Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® wersja 8.6-9.2, 10.1-10.5, Vari ous Linux® OS, w tym SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1"]
["Gwarancja","24 miesiące obsługi gwarancyjnej u Klienta"]
[]
["Drukarka laser kolor Parametry minimalne* + kabel USB \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Technologia","Laserowa "]
["Szybkość","do 12 stron na minutę w trybie kolorowym/do 16 stron na minutę w trybie czarno-białym"]
["Wydajność","Do 40 000 stron/miesiąc"]
["Obsługa papieru\n(pojemność wejściowa)","Zasobnik 1: 250 arkuszy, rozmiary niestandardowe: 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm"]
["Obsługa papieru\n(pojemność wyjściowa)","150 arkuszy"]
["Czas drukowania pierwszej strony","do 17 sekund w trybie kolorowym/do 14 sekund w trybie czarno-białym"]
["Rozdzielczość","600 x 600 x 4 dpi"]
["Procesor","333 MHz"]
["Pamięć ","64 MB"]
["Możliwość podłączenia","10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0"]
["Obsługa materiałów","Gramatura materiałów: od papieru o gramaturze 65 g/m2 do\npapieru o gramaturze 220 g/m2. Ręczne drukowanie dwustronne:\npapier typu bond o gramaturze 65 do 164 g/m2\nRodzaje materiałów: Papier zwykły, papier błyszczący, koperty,etykiety, brystol, wizytówki"]
["Zużycie energii","Zużycie energii: W stanie gotowości: <50 W\nPodczas drukowania: 280 W. Przy trybie oszczędzania energii:\n5 W lub mniej. Zgodność z Energy Star®"]
["Gabaryty (szerokość x głębokość x wysokość)","400 x 394 x 389 mm"]
["Waga","do 17,5kg"]
["Poziomy ciśnienia akustycznego","Podczas drukowania: 51,6 dB(A) W stanie gotowości: 25,7 dB(A)\n"]
["Sterowniki druku","Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Home Edition (SP1 lub nowszy), Vista, 7 , Mac OS®X wersja"]
["Gwarancja","Dwa lata obsługi gwarancyjnej u Klienta"]
[]
["Urządzenie wielofunkcyjne Laserowe Mono z faksem                     Parametry minimalne* +kabel USB \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Technologia","Laserowa "]
["LCD (ekran)","Tak "]
["Prędkość drukowania","do 28 str./min"]
["Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie","Od 8,5 sekund"]
["Pamięć urządzenia (standardowa/maksymalna)","128 MB / 384 MB"]
["Maksymalne dopuszczalne obciążenie","Do 50 000 stron miesięcznie"]
["Procesor","360 MHz"]
["Podajnik papieru",250]
["Podajnik dokumentów ADF",50]
["Odbiornik papieru",100]
["Podłączenie","USB 2.0, Karta Sieciowa Lan 10/100"]
["Sieć przewodowa - protokół","Tak "]
["Rozdzielczość druku","600 x 600 dpi (1200 x 1200 rozdzielczość interpolowana)"]
["Emulacje","Emulacje PCL® 6 and PCL®5e, PDF 1.4, zgodność z PostScript® 3™"]
["Skaner","wbudowany, płaski, z podajnikiem dokumentów"]
["Zmniejszanie/Powiększanie","25-400% "]
["Rozdzielczość skanowania","Optyczna - 600 x 600dpi \nInterpolowana - 1200x1200 "]
["Możliwość skanowania do","Skanowanie do aplikacji, sieciowe skanowanie do komputera, skanowanie\ndo napędu pamięci USB, skanowanie do wiadomości e-mail"]
["Faks","wbudowany (33,6 Kbps z kompresją MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)"]
["Funkcje faksu","Odbieranie faksu zabezpieczonego hasłem, faks PC/w sieci L:AN (tylko wysyłanie), przesyłanie faksu do faksu, zabezpieczenie\nprzed niechcianymi faksami, książka telefoniczna z funkcją wyszukiwania, automatyczne zmniejszanie, zasilanie rezerwowe,\nzróżnicowany dzwonek, wysyłanie faksu do wielu odbiorców, do 200 adresatów w grupie, szybkie wybieranie 200 numerów,\nopóźnione wysyłanie, pamięć odbioru, wysyłanie kolorowych faksów, raporty faksu, pamięć odbioru, do 300 x 300 dpi, Przekazywanie faksu na email, odbieranie faksów dwustronnych"]
["Bezpieczeństwo","Filtrowanie IP, SNMPv3, Port Control, IPv6, Secure IPP, skanowanie do poczty email z uwierzytelnianiem, odbieranie faksu zabezpieczonego hasłem"]
["Gwarancja","2 lata w miejscu instalacji"]
["Waga","13,9 kg"]
["Wymiary (w x d x h)","446 x 411 x 396 mm"]
[]
["Urządzenie Wielofunkcyjne Atramentowe  1             Parametry minimalne* +kabel USB \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1]
["Technologia","Atramentowa"]
["Zasobnik z Tuszami","4 oddzielne zasobniki z tuszami w kolorach Black, Cyan, Yellow, Magenta (możliwość wymiany pojedynczych zasobników w przypadku braku określonego koloru do druku)"]
["Prędkość druku mono","28 stron/min"]
["Prędkość druku kolor","15 stron/min"]
["Rozdzielczość Druku","5.760 x 1.440 dpi"]
["Skaner","wbudowany, płaski"]
["Rozdzielczość skanowania","600 x 1.200 dpi"]
["Pojemność pojemnika papieru","100 stron"]
["Standardowe rozwiązania komunikacyjne","1 USB (2.0)"]
["Dolączone oprogramowanie","Płyta ze sterownikami i oprogramowaniem producenta do obsługi skanera w środowisku Windows, Oprogramowanie OCR min: ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows)"]
["Tusze w zestawie","Tusze startowe dostarczane przez producenta urzadzenia (Na komplet skaldają się pojemniki z tuszami Black, Yellow, Magenta i Cyan)"]
["Gwarancja","12 miesięcy w systemie door to door"]
["Emisja Hałasu","Praca: 5,6 B (A)"]
["Wymiary","436 mm x 304 mm x 150 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)"]
[]
["Urządzenie Wielofunkcyjne Atramentowe 2              Parametry minimalne* +kabel USB \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1]
["Technologia","Atramentowa"]
["Podajnik Papieru","100 arkuszy"]
["Odbiornik Papieru","50 arkuszy"]
["Formaty papieru","A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envolope"]
["Gramatury papieru","60 - 220 g/m2"]
["Interfejs standardowy","USB 2.0"]
["Pamięć","32 MB"]
["Rozdzielczość druku","dla Windows - Do 6000 x 1200 dpi"]
["Prędkość Druku","33 str./min. mono oraz 27 str./min kolor"]
["Prędkość kopiowania","22 str./min Mono 20 str./min Kolor"]
["Kopiowanie wielokrotne","Tak, do 99"]
["Rozdzielczość kopiowania Skan","1,200 x 1,200 dpi"]
["Rozdzielczość skanowania","Optyczna 1200 x 2,400 dpi\nInterpolowana 19,200 x 19,200 dpi"]
["Możliwość skanowania ","do obrazu "]
[null,"do E-maila "]
[null,"do Pliku "]
[null,"do Media (karta pammęci) "]
["Wyświetlacz","kolorowy wyświetlacz LCD 4,8 cm. "]
["Czytnik kart pamięci","Tak (zapis i odczyt)"]
["Pobór mocy","Druk 17W, gotowość 3,5W, Uśpienie 0,5 W"]
["Waga","do 7kg"]
["Wymiary","390 x 368 x 150 mm"]
["Sterowniki","Windows XP/Vista/7, Linux, MacOS"]
["Gwarancja","24 miesiące"]
[]
["drukarka atramentowa WiFi            Parametry minimalne* +kabel USB \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Technologia","Atramentowa"]
["Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4)","Do 20 str./min"]
["Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4)","Do 16 str./min"]
["Prędkość drukowania w czerni (ISO, w porówaniu do drukarek laserowych)","Do 5,5 str./min"]
["Prędkość drukowania w kolorze (ISO, w porówaniu do drukarek laserowych)","Do 4 str./min"]
["Jakość druku w czerni (tryb best)","Do 600 dpi"]
["Jakość druku w kolorze (najwyższa)","Rozdzielczość zoptymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku z komputera na sedykowanych papierach fotograficznych z rozdzielczością wejściową 1200 dpi)"]
["Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)","Do 1000 stron"]
["Liczba wkładów drukujących","2 (1 czarny, 1 trójkolorowy [błękitny, purpurowy, żółty])"]
["Języki drukowania","HP PCL 3 GUI"]
["Standardowa pojemność podajnika papieru","Podajnik na 60 ark."]
["Standardowa pojemność odbiornika papieru","Odbiornik na 25 arkuszy"]
["Pojemność podajnika na koperty","Do 5 kopert"]
["Obsługiwane formaty nośników","A4 (210x297 mm); A5 (148x210 mm); A6 (105x148 mm); B5 (176x250 mm); Koperta DL (110 x 220 mm)"]
["Nośniki","Papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier fotograficzny, koperty, etykiety, karty okolicznościowe, folie"]
["Łączność, tryb standardowy","1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n"]
["Obsługiwane systemy operacyjne","Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2), Mac OS X v10.5 lub v10.6"]
["Moc dźwięku","6,4 B(A)"]
["Certyfikat ENERGY STAR®","Tak"]
["Wymiary (szer. x głęb. x wys.)","421 x 380 x 266 mm (podajnik tylny podniesiony, odbiornik papieru opuszczony, bez rozkładania)"]
["Gwarancja","1rok"]
[]
["Skaner Płaski A4              Parametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Typ","Kolorowy płaski skaner nabiurkowy"]
["Element skanujący","CIS"]
["Źródło światła","3-kolorowa (RGB) dioda LED"]
["Rozdzielczość optyczna","2400 x 4800 dpi"]
["Rozdzielczość interpolowana","25 - 19200 dpi"]
["Interfejs","Hi-Speed USB"]
["Głębia skanowania - kolor","48-bitowe wejście - 48- lub 24-bitowe wyjście"]
["Głębia skanowania - odcienie szarości","16-bitowe wejście - 8-bitowe wyjście"]
["Maksymalne wymiary oryginałów","A4 / Letter [216 x 297 mm]"]
["Przyciski funkcyjne","4 przyciski (PDF, AUTO SCAN, COPY, E-MAIL)"]
["Szybkość preskanowania","Około 14 s"]
["Szybkość skanowania - kolor","3,7 ms/ linię (300 dpi), 16,7 ms/ linię (2400 dpi)"]
["Szybkość skanowania - odcienie szarości","3,7 ms/ linię (300 dpi), 5,6 ms/ linię (2400 dpi)"]
["Szybkość skanowania - czerń i biel","3,7 ms/ linię (300 dpi), 5,6 ms/ linię (2400 dpi)"]
["Szybkość skanowania - A4, 300dpi, kolor","Około 16 s"]
["Oprogramowanie ","Dołączone oprogramowanie producenta do obsługi skanera w środowisku Windows XP/Vista/7"]
["Zasilanie","Dostarczane przez port USB"]
["Pobór mocy","około 2,5 W, zasilanie przez USB (podczas pracy)"]
[null,"około 1,4 W (tryb gotowości)"]
[null,"około 11 mW (w trybie uśpienia)"]
["Gwarancja ","12 miesięcy"]
["Wymiary","250 x 370 x 40 mm"]
["Masa","około 1,6 kg"]
[]
["Skaner Płaski A4  2            Parametry minimalne* \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Typ","Kolorowy, płaski skaner biurkowy z przystawką do skanowania filmów"]
["Element skanujący","12-liniowy kolorowy przetwornik CCD"]
["Źródło światła","Biała dioda LED"]
["Rozdzielczość optyczna","9600 × 9600 dpi (film)"]
[null,"4800 × 4800 dpi (dokumenty nieprzezroczyste)"]
["Rozdzielczość interpolowana","25–19 200 dpi"]
["Interfejs","Hi-Speed USB"]
["Głębia skanowania - kolor","48-bitowe wejście -> 48/24-bitowe wyjście"]
["Głębia skanowania - odcienie szarości","48-bitowe na wejściu -> 16-bitowe (tylko skanowanie filmów)/8-bitowe na wyjściu"]
["Maksymalne wymiary oryginałów","A4 / Letter [216 x 297 mm]"]
["Przyciski funkcyjne","7 przycisków (PDFx4, AUTO SCAN, COPY, E-MAIL)"]
["Szybkość preskanowania","Około 3 s"]
["Szybkość skanowania - kolor","1,2 ms/linię (300 dpi), 12,1 ms/linię (4800 dpi)"]
["Szybkość skanowania - odcienie szarości","1,2 ms/linię (300 dpi), 12,1 ms/linię (4800 dpi)"]
["Szybkość skanowania - czerń i biel","1,2 ms/linię (300 dpi), 12,1 ms/linię (4800 dpi)"]
["Szybkość skanowania - A4, 300dpi, kolor","Około 7 s"]
["Obsługa filmu","Film 35 mm (negatyw/pozytyw)/12 klatek, slajdy 35 mm (negatyw/pozytyw)/4 klatki, film w formacie 120, maks. 6 x 22 cm (tylko diapozytyw)"]
["Oprogramowanie w komplecie","Dołączone oprogramowanie producenta do obsługi skanera w środowisku Windows XP/Vista/7, ArcSoft PhotoStudio, SilverFast SE, Adobe Photoshop Elements"]
["Gwarancja","1 rok"]
[]
["Części i akcesoria komputerowe                     (zgodne z opisem pod tabelą)*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Switch Cisco SLM2024T  26-port Gigabit ","należy wskazać ->",null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dysk Seagate Expansion Portable, 2.5'', 1TB, USB 2.0, czarny","należy wskazać ->",null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dysk PQI 2,5\" H567L 750GB USB 2.0  (AES 256)","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dysk Seagate Expansion Portable, 2.5'', 500GB, USB 2.0, czarny","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ASUS nagrywarka Blu-ray 24x (czarny panel), zewnętrzny, USB","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Mysz A4Tech LASER X6-60D USB czarna","należy wskazać ->",null,6,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Mysz Logitech B110, Optical USB Mouse, USB czarna","należy wskazać ->",null,9,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Mysz Bezprzewodowa Notebook Logitech M205 black","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Hub USB2.0 4-portowy","należy wskazać ->",null,5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["PENTAGRAM Karta sieciowa HorNET Wi-Fi PCI 802.11n 150 Mbps[P 6121-L7]","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Karta sieciowa PCMCIA zgodna z windows 7","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Przełącznik danych KVM 2monitory - 1 monitor z okablowaniem","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Klawiatura + mysz Fujitsu LX450 wireless","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Kabel Istalacyjny UTP drut 305 m (karton)","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Wtyki instalacyjne RJ45 100szt (opakowanie)","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Etui ochronne mieszczące dysk zewnętrzny 2,5\" z okablowaniem","należy wskazać ->",null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Torba Notebook 14-15,6\" jednokomorowa, usztywniona","należy wskazać ->",null,9,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Torba netbook 12-13,3\" jednokomorowa, ","należy wskazać ->",null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Oprogramowanie komputerowe                     (zgodne z opisem pod tabelą)*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["ESET NOD32 Antivirus Business Edition Client","należy wskazać ->",null,44,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["OfficeProPlus 2010 SNGL OLP NL Acdmc","należy wskazać ->",null,27,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC ACAD BAND A BASIC 12 MONTHS ","należy wskazać ->",null,85,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Norton 360 (roczna licencja na 3 komputery)","należy wskazać ->",null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Nero 10 Multimedia Suite PL BOX","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium WIN PL Student Edition","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"należy wskazać ->",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["SUMA BRUTTO",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Netto=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Brutto=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"Data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:"]
[]
[]
[null,null,"............................................."]
["Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia, certyfikaty i deklaracje w przypadku, gdy owe dokumenty wymienione są w formularzu ofertowym razem z ofertą"]
[]
["* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o równoważnej lub lepszej wydajności  (jak przedmiot wskazany w kolumnie „1”) wg wyników "]
["testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia testów wydajności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis użytych "]
["testów wraz z wynikami w celu weryfikacji równoważności oferowanego sprzętu."]
[]
["** Wykonawca jest zobowiązany:"]
[" - w przypadku oferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego - do potwierdzenia tego zapisem „zgodnie z siwz” umieszczonym w kolumnie 3,"]
[" - w przypadku oferowania sprzętu równoważnego - do podania w kolumnie 3 jego typu lub modelu oraz dokładnego opisu z uwzględnieniem wszystkich "]
["   wymaganych w kolumnie 2 parametrów."]