{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Komputery"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Komputery","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"merged":[[3,0,3,1],[7,0,7,7],[9,0,9,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[12,0,12,2],[12,3,12,7],[20,0,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["..............................................."]
["pieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu"]
["..............................................."]
["REGON"]
["......................................."]
["NIP"]
[]
["Formularz Cenowy Zadanie Nr 2"]
[]
["Ploter                Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość Netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Parametry","\n\n- Duży panel LCD\n- Szerokość plotera: 44-cale\n- Rozdzielczość wydruku: min. 2 400 x 1 200 dpi\n- Rodzaj tuszu: Atrament pigmentowy 8 kolorów (MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY)\n- Dysk twardy min. 80GB\n- Pamięć min. 256MB\n\nSzybkość drukowania (rola A0, obraz pełnokolorowy)\n- Zwykły papier: 1:44 (w trybie szybkim),\n- Papier powlekany 3:10 (w trybie standard)\n- Błyszczący papier fotograficzny 4:50 (w trybie standard)\n\n- Interfejs: USB2.0 Hi-Speed/ Ethernet/10/100\n\n\nGŁOWICA\n- Typ Atramentowa Bubble Jet \n- Konfiguracja głowicy Zintegrowana 6 kolorów (6 układów scalonych na głowicę x 2 głowice)\n- Odstęp między dyszami 1 200 dpi x 2\n- Liczba dysz 2 560 dysz na kolor\n\n- Rozmiar kropli 4 pl na każdy kolor\n\nPOJEMNIK Z TUSZEM\n- 330ml lub 700ml  MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY\n- Wymiana tuszy bez zatrzymywania urządzenia\n\nOBSŁUGA NOŚNIKÓW\n- Papier w rolach Jedna rola, ładowanie od przodu, wydanie wydruku z przodu urządzenia\n- Cięte arkusze Ładowanie od przodu, wydruk z przodu urządzenia (ręczne podawanie za pomocą dźwigni blokady nośników)\n- Grubość nośników Papier w rolach i cięte arkusze: 0,07 – 0,8 mm\n- Maksymalna średnica zewnętrzna Roli papieru 150,0 mm\n- Rozmiar rdzenia nośnika Wewnętrzna średnica rdzenia roli: 2\"lub 3\"\n\nSzerokość nośników \n- papier w rolach: 254 - 1118 mm\n- cięte arkusze: 204 - 1117 mm\n\n- Minimalna długość nadruku 204 mm\n- Maksymalna długość nadruku Papier w rolach: 18 m (różna zależnie od systemu operacyjnego i aplikacji)\n- Cięte arkusze: 1,6 m\n\n- Pobór mocy 190 W lub mniej , uśpienie 5W lub mniej zgodne z ENERGY STAR\n\n- Ploter gotowy do pracy (zaopatrzony w tusze o pojemności min. 330 ml).\n\n- Zamawiający wymaga doposażenia plotera w dodatkowy zestaw tuszy o pojemności 700ml.\n\n"," ",1]
[]
["Łączna wartość zadania nr 2"]
[null,"Netto=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Brutto=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"Data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:"]
[]
[]
[null,null,"............................................."]
["Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia, certyfikaty i deklaracje w przypadku, gdy owe dokumenty wymienione są w formularzu ofertowym razem z ofertą."]
[]
["* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o równoważnej lub lepszej wydajności  (jak przedmiot wskazany w kolumnie „1”) wg wyników "]
["testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia testów wydajności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis użytych "]
["testów wraz z wynikami w celu weryfikacji równoważności oferowanego sprzętu."]
[]
["** Wykonawca jest zobowiązany:"]
[" - w przypadku oferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego - do potwierdzenia tego zapisem „zgodnie z siwz” umieszczonym w kolumnie 3,"]
[" - w przypadku oferowania sprzętu równoważnego - do podania w kolumnie 3 jego typu lub modelu oraz dokładnego opisu z uwzględnieniem wszystkich "]
["   wymaganych w kolumnie 2 parametrów."]