{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":359,"n_cols":8,"rows_kept":359,"merged":[[3,0,3,1],[7,0,7,7],[10,0,10,7],[11,0,11,1],[12,0,12,2],[12,3,30,3],[12,4,30,4],[12,5,30,5],[12,6,30,6],[12,7,30,7],[32,0,32,1],[33,0,33,2],[33,3,51,3],[33,4,51,4],[33,5,51,5],[33,6,51,6],[33,7,51,7],[53,0,53,1],[54,0,54,2],[54,3,110,3],[54,4,110,4],[54,5,110,5],[54,6,110,6],[54,7,110,7],[56,0,62,0],[67,0,68,0],[67,1,68,1],[67,2,68,2],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,71,2],[76,0,79,0],[82,0,91,0],[84,1,85,1],[84,2,85,2],[102,0,106,0],[107,0,109,0],[112,0,112,1],[113,0,113,2],[113,3,130,3],[113,4,130,4],[113,5,130,5],[113,6,130,6],[113,7,130,7],[133,0,133,1],[134,3,143,3],[134,4,143,4],[134,5,143,5],[134,6,143,6],[134,7,143,7],[146,0,146,1],[147,3,175,3],[147,4,175,4],[147,5,175,5],[147,6,175,6],[147,7,175,7],[151,0,152,0],[157,0,161,0],[166,0,169,0],[178,0,178,1],[179,3,215,3],[179,4,215,4],[179,5,215,5],[179,6,215,6],[179,7,215,7],[183,0,186,0],[190,0,192,0],[193,0,200,0],[206,0,209,0],[218,0,218,1],[219,3,237,3],[219,4,237,4],[219,5,237,5],[219,6,237,6],[219,7,237,7],[239,0,239,1],[240,3,282,3],[240,4,282,4],[240,5,282,5],[240,6,282,6],[240,7,282,7],[257,0,259,0],[260,0,262,0],[264,0,267,0],[268,0,269,0],[270,0,271,0],[284,0,284,1],[285,3,309,3],[285,4,309,4],[285,5,309,5],[285,6,309,6],[285,7,309,7],[299,0,302,0],[313,0,313,1],[334,0,334,1],[340,0,340,7],[341,0,341,2],[341,3,341,7],[349,0,349,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["..............................................."]
["pieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu"]
["..............................................."]
["REGON"]
["......................................."]
["NIP"]
[]
["Formularz Cenowy Zadanie NR7"]
[]
[]
[]
["Komputer Nr1 Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
[{"$nulls":3},2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Jeden  procesor wykonany w architekturze  x86,  wielordzeniowy, osiągający w teście SysMark 2007 Preview Rating minimum 156 punktów.\nPotwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. \nTesty muszą być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce.\n"]
["Pamięć RAM","4 GB DDR3 w trybie dwukanałowym (możliwość rozbudowy do 8 GB)"]
["Dysk twardy","500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)"]
["Napęd optyczny","DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD w języku polskim"]
["Płyta główna i BIOS","Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera\n-wsparcie producenta komputera dla procesorów czterordzeniowych\n-oznaczenie modelu płyty głównej i logo producenta komputera trwale naniesione na etapie produkcji\n- w standardzie μATX\n- zintegrowany kontroler 4 x SATA II\n- min. 1x PCI Express o szybkości x16\n- min. 1x PCI Express o szybkości x1\n- min. 2x PCI 32bit\n-Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie\n-Możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera\n-Możliwość wyłączenia/włączenia karty muzycznej z BIOS\n-Możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkość rzeczywista, ilość pamięci cache, \n-Możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego oraz innych urządzeń zewnętrznych,\n-Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia.\n"]
["Karta dźwiękowa","Zintegrowana\n-w standardzie High Definition\n-oparta o układ sprzętowy ALC663"]
["Karta sieciowa","10/100/1000 Mbps WoL, PXE, \n-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera"]
["Karta graficzna","zintegrowana wspierająca DirectX 10, OpenGL 2.0, pamięć współdzielona do min. 1000 MB"]
["Porty I/O","min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim, w części górnej obudowy, min. 4 w tylnej części obudowy)\n-min. 1x RS-232\n-2x porty PS2\n-1x VGA\n-1x wejście audio, 2x wyjście audio, 2x wejście mikrofonowe (wejścia mikrofonowe i audio zdublowane na panelu przednim i tylnym obudowy)\n-nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera"]
["System operacyjny","Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej\n-Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej,\n-Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32/64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon\n-Dostarczony nośnik Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, płyta przygotowana przez producenta komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon"]
["Obudowa","Typu „Microtower”\n-obudowa w kolorze czarnym\n-w standardzie µATX\n-zasilacz o mocy maksymalnej 300W z filtrem PFC\n-minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala\n-minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala\n-minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala \n-nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy.\n-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera\n-mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby widoczne z bocznej strony obudowy (możliwość weryfikacji obecności śrub zabezpieczających bez konieczności dostępu do tylnej ściany obudowy)\n-obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera, na etapie produkcji\n-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy\n-slot Kensington\n-oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką"]
["Klawiatura","Klawiatura USB lub PS/2 w układzie US\n-trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera"]
["Mysz","Mysz optyczna 800 dpi, USB\n-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego\n-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera"]
["Gwarancja","Gwarancja 24 miesiące"]
["Inwentarzyacja i diagnostyka","Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:\n- praca w środowisku Windows 7, Vista, XP\n- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację\n-odczyt informacji o systemie: numer seryjny,numer inwentarzowy\n-eksport informacji do plików danych\n-automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych komputera dla systemów Windows 7, Vista i XP (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika)\n-automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego)"]
["Certyfikaty i normy","1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)\n2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy\n3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001\n4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu\n"]
["Inne","Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu)  dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:\n• weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)\n• czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji\n-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera\n-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera."]
[]
["Komputer Nr2 Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
[{"$nulls":3},1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Jeden  procesor wykonany w architekturze  x86,  wielordzeniowy, osiągający w teście SysMark 2007 Preview Rating minimum 254 punktów.\nPotwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. \nTesty muszą być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce.\n"]
["Pamięć RAM","8 GB DDR3 w trybie dwukanałowym (możliwość rozbudowy do 32 GB)"]
["Dysk twardy","500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)"]
["Napęd optyczny","DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD w języku polskim"]
["Płyta główna i BIOS","Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera\n-wsparcie producenta komputera dla procesorów czterordzeniowych\n-oznaczenie modelu płyty głównej i logo producenta komputera trwale naniesione na etapie produkcji\n- w standardzie μATX\n- zintegrowany kontroler 4 x SATA II\n- min. 1x PCI Express 2.0 o szybkości x16\n- min. 1x PCI Express 2.0 o szybkości x1\n- min. 1x PCI Express 2.0 o szybkości x4 (mechanicznie x16)\n- min. 1x PCI 32bit\n-Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie\n-Możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera\n-Możliwość wyłączenia/włączenia karty muzycznej z BIOS\n-Możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkość rzeczywista, ilość pamięci cache, \n-Możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego oraz innych urządzeń zewnętrznych,\n-Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia."]
["Karta dźwiękowa","Zintegrowana\n-w standardzie High Definition\n-oparta o układ sprzętowy CX20642"]
["Karta sieciowa","10/100/1000 Mbps \n-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera"]
["Karta graficzna","zintegrowana wspierająca DirectX 10.1, OpenGL 2.1, pamięć współdzielona do min. 1000 MB, HDCP Support"]
["Porty I/O","min. 12 portów USB 2.0 (w tym 4 na panelu przednim, w części górnej obudowy, min. 8 w tylnej części obudowy)\n-min. 1x RS-232\n-1x LPT\n-2x porty PS2\n-1x VGA\n-1x DisplayPort\n-1x DVI\n-1x wejście audio, 2x wyjście audio, 2x wejście mikrofonowe (wejścia mikrofonowe i audio zdublowane na panelu przednim i tylnym obudowy)\n-nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera\n"]
["System operacyjny","Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej\n-Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej,\n-Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32/64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon"]
["Obudowa","Typu „Microtower”\n-obudowa w kolorze czarnym\n-w standardzie µATX\n-zasilacz o mocy maksymalnej 280W z filtrem PFC\n-minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala\n-minimum dwie zewnętrzne zatoka 3,5 cala\n-minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala \n-nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy.\n-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera\n-obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera, na etapie produkcji\n-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy\n-slot Kensington"]
["Klawiatura","Klawiatura USB lub PS/2 w układzie US\n-trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera"]
["Mysz","Mysz optyczna 800 dpi, USB\n-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego\n-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera"]
["Gwarancja","Gwarancja 24 miesiące"]
["Inwentarzyacja i diagnostyka","Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:\n- praca w środowisku Windows 7, Vista, XP\n- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację\n-odczyt informacji o systemie: numer seryjny,numer inwentarzowy\n-eksport informacji do plików danych\n-automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych notebooka dla systemów Windows 7, Vista i XP (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika)\n-automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego)"]
["Certyfikaty i normy","1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)\n2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy\n3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 w języku polskim (należy załączyć do oferty).\n4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu\n"]
["Inne","Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu)  dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:\n• weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)\n• czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji\n-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera\n-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera."]
[]
["Komputer Nr3 Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
[{"$nulls":3},3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Płyta główna","Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 złącza PCI, 1 złącze PCI Express x4 (wszystkie porty wolne), 4 złącza DIMM, obsługa do 16 GB DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA; zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i 1 . Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz  niedostępny dla lokalnego systemu OS i  lokalnych  aplikacji,  a  także umożliwiająca: "]
[null,"a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej; "]
[null,"b) zdalną konfigurację ustawień BIOS;"]
[null,"c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;"]
[null,"d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania   i   zdalny   odczyt   tych   informacji   (wersja,   zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, rtp.) z wbudowanej pamięci nielotnej; "]
[null,"e) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna   być   zgodna   z   otwartymi   standardami   DMTF   WS-MAN   1.0.0 (http://www.dmtf.ora/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0"]
[null,"(http://www.dmtf.ora/standards/mami/dash)"]
["Chipset","Rekomendowany przez producenta procesora, min.Q57"]
["Procesor","Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osiągający: • w teście SysMark2007 Preview Rating wynik minimum 160 punkty. Potwierdzeniem     spełnienia     tego     wymogu     powinien     być     załączony przez Wykonawcę     do     oferty     oraz     dostarczonego     sprzętu,     wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający,  że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce."]
["Pamięć RAM","4 GB DDR3 1066MHz (2x2048 MB) Dual Channel."]
["Dysk twardy","250 GB SATAII 7200 obr./min., 8 MB pamięci cache."]
["Karta graficzna","Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256 MB, osiągająca w teście 3DMark Vantage (GPU Score, Entry)nie mniej niż 1380 pkt."]
[]
["Karta dźwiękowa","Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera."]
["Karta sieciowa","10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco–diagnostycznej producenta  komputera."]
[]
["Porty","Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, DVI (dołączony adapter na VGA), eSATA, DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów  wyprowadzonych   na  zewnątrz  komputera:   min. 2 z przodu   obudowy i 7 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu  obudowy.  Wymagana  ilość  i rozmieszczenie (na  zewnątrz obudowy komputera)   portów   USB   nie   może   być   osiągnięta  w  wyniku   stosowania konwerterów, przejściówek itp."]
["Klawiatura","Klawiatura USB w układzie US QWERTY."]
["Mysz","Mysz optyczna 800 dpi, USB\n-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego\n-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera"]
["Napęd optyczny","Nagrywarka DVD +/-RW. \nDołączone oprogramowanie do nagrywania płyt \n"]
["Obudowa","-Typu Mini Tower (2 x 5,25' zewnętrzne, 1 x 3,5\" zewnętrzne i 2 x 3,5\" wewnętrzne);"]
[null,"Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi;"]
[null,"Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki);"]
[null," - Zasilacz o mocy max. 250 W i wydajności 88%, w trybie spoczynku pobierający 0 Watt"]
["System operacyjny","Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 umożliwiajacy:\n- uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), \n- aktualizację systemu operacyjnego i pakietu MS Office 2010 przez Internet."]
["Bezpieczeństwo","Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania     wygenerowanymi     przez    komputer    kluczami     szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami."]
["BIOS","- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)."]
[null,"- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń."]
[null,"- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora."]
[]
[null,"-Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe."]
[null," - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM."]
[null," - Możliwość   włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych."]
[null,"- Możliwość ustawienia portów USB w trybie .no BOOT\", czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne."]
[null,"-Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy."]
[null,"- Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki"]
["oprogramowanie","Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:"]
[null,"- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB;"]
[null,"- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie;"]
[null,"- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej;"]
[null,"- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci;"]
[null,"- Otrzymywanie informacji WMI - Windows Management Interface;"]
[null,"- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS;"]
[null,"- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych;"]
[null,"- Monitorowanie startu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym;"]
[null,"- Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym; Mus) umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej."]
["Certyfikaty","- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);"]
[null,"- Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL);"]
[null,"- Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 18 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę);"]
[null,"- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);"]
[null,"- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0; Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  intemetowym katalogu http://www.eu- nerQvstar.org  - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej."]
["Gwarancja","3-łetnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta."]
[null,"Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego."]
[null,"Firma   serwisująca   musi   posiadać   ISO   9001:2000   na   świadczenie   usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty."]
["Wsparcie techniczne producenta","Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela."]
[]
["Komputer Nr4 Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
[{"$nulls":3},3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, dwurdzeniowy (Częstotliwość min 3,0 GHz). Wydajność procesora wg testu Passmark Software, osiągający mimimum wynik 2000 pkt.w Passmark CPU Mark."]
["Pamięć RAM","min 2 GB DDR3  (możliwość rozbudowy do 8 GB)"]
["Dysk twardy","500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)"]
["Napęd optyczny","DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD w języku polskim"]
["Płyta główna i BIOS","Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera\n-wsparcie producenta komputera dla procesorów czterordzeniowych\n-oznaczenie modelu płyty głównej i logo producenta komputera trwale naniesione na etapie produkcji\n- w standardzie μATX\n- zintegrowany kontroler 4 x SATA II\n- min. 1x PCI Express o szybkości x16\n- min. 1x PCI Express o szybkości x1\n- min. 2x PCI 32bit\n-Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie\n-Możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera\n-Możliwość wyłączenia/włączenia karty muzycznej z BIOS\n-Możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkość rzeczywista, ilość pamięci cache, \n-Możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego oraz innych urządzeń zewnętrznych,\n-Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia.\n"]
["Karta dźwiękowa","Zintegrowana\n-w standardzie High Definition\n-oparta o układ sprzętowy ALC663"]
["Karta sieciowa","10/100/1000 Mbps WoL, PXE, \n-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera"]
["Karta graficzna","zintegrowana wspierająca DirectX 10, OpenGL 2.0, pamięć współdzielona do min. 1000 MB"]
["Porty I/O","min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim, w części górnej obudowy, min. 4 w tylnej części obudowy)\n-min. 1x RS-232\n-2x porty PS2\n-1x VGA\n-1x wejście audio, 2x wyjście audio, 2x wejście mikrofonowe (wejścia mikrofonowe i audio zdublowane na panelu przednim i tylnym obudowy)\n-nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera"]
["System operacyjny","nie jest wymagany"]
["Obudowa","Typu „Microtower”\n-obudowa w kolorze czarnym\n-w standardzie µATX\n-zasilacz o mocy maksymalnej 300W z filtrem PFC\n-minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala\n-minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala\n-minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala \n-nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy.\n-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera\n-mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby widoczne z bocznej strony obudowy (możliwość weryfikacji obecności śrub zabezpieczających bez konieczności dostępu do tylnej ściany obudowy)\n-obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera, na etapie produkcji\n-slot Kensington\n-oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką"]
["Klawiatura","Klawiatura USB lub PS/2 w układzie US\n-trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera"]
["Mysz","Mysz optyczna 800 dpi, USB\n-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego\n-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera"]
["Gwarancja","Gwarancja 24 miesiące"]
["Certyfikaty i normy","1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List dla platformy systemowej Windows 7 (wydruk ze strony)\n2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy\n3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001\n4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu\n"]
["Inne","Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu)  dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:\n• weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)\n• czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji\n-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera\n-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera."]
[]
[]
["Monitor Nr1    Parametry minimalne* (1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,8,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Przekątna ekranu, rozdzielczość","minimum 18,5 cali o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.3 mm, format ekranu 16:9"]
["Parametry obrazu","Podświetlenie LED, odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1 (typowy), jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia poziom 176 stopni, pion 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-83 kHz, częstotliwość pionowa 55-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)"]
["Wejścia wideo","1x D-Sub,"]
["Obudowa i regulacja monitora","Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +15° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1 W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100x100 mm"]
["Kable","Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy"]
["Pobór mocy (praca/spoczynek)","16/0.5 Watt"]
["Gwarancja","Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door "]
["Menu OSD","Menu w języku polskim. Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,"]
["Spelniane normy","Energy Star 5.0, TCO 5.0\n-ISO9241-307 (klasa I)\n"]
[]
[]
["Notebook Nr1     Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość Netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych,wielordzeniowy. Wydajność procesora wg testu Passmark Software, osiągający mimimum wynik 2220 pkt.w Passmark CPU Mark  "]
["Płyta główna, BIOS","Zaprojektowana przez producenta komputera"]
[null,"Chipset zalecany przez producenta"]
["Pamięć RAM","min 3GB (możliwość rozbudowy do 8GB)"]
["Dysk twardy","min 500GB SATA"]
["Wyświetlacz ","13,3 cali (LED)"]
["Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe)","WiFi IEEE 802.11b/g/n"]
["Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe)","Złącze sieciowe (RJ45)"]
[null,"3 x Złącze USB 2.0 "]
[null,"Gniazdo mikrofonu"]
[null,"Wyjście słuchawkowe/głośnikowe"]
[null,"Czytnik kart pamięci SD\nMMC\nxD\nMS-Pro\nMemory Stick"]
["Porty Video","1 x d-sub, 1 x HDMI "]
["Bateria, zasilanie","akumulator 6-komorowy litowo-jonowy"]
["Karta graficzna","min układ ATI Mobility Radeon HD 5470 (DirectX11, SM 5.0, AvivoHD)"]
["Karta muzyczna","zintegrowana karta muzyczna z wbudowanymi głośnikami stereo, układ zgodny z HD Audio, zintegrowane złącza audio typu minijack: mikrofonowe (line-in) i słuchawkowe (line-out)"]
["Obudowa","wyposażona w złącze Kensington lock"]
[null,"możliwość regulacji głośności zintegrowanych głośników za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"możliwość regulacji jasności matrycy za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"wyposażona w diody LED lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący co najmniej o statusie: zasilania, pracy dysku twardego, status baterii (zasilanie zewnętrzne/praca na baterii/niski stan naładowania baterii)"]
["Urządzenie wskazujące","Wbudowany panel dotykowy (TouchPad) z min 2 przyciskami funkcyjnymi"]
["Klawiatura","Klawiatura min. 84 klawisze (układ US -QWERTY)"]
["System operacyjny","min Windows 7 Home Premium"]
["Waga","do 1,8kg"]
["Inne","kamera 1.3 Mpix\nwbudowany mikrofon"]
["Gwarancja ","12 miesięcy"]
[]
[]
["Notebook Nr2    Parametry minimalne*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze) (2)**","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość Netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Producent","należy wskazać ->"]
["Typ / model","należy wskazać ->"]
["Procesor","Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych,wielordzeniowy,(min układ i5). Wydajność procesora wg testu Passmark Software, osiągający mimimum wynik 3580 pkt.w Passmark CPU Mark  "]
["Płyta główna, BIOS","Zaprojektowana przez producenta komputera"]
[null,"Chipset zalecany przez producenta"]
[null,"-Zabezpieczenie dostępu do BIOS i do systemu operacyjnego za pomocą niezależnych haseł użytkownika i administratora, na poziomie sprzętowym"]
[null,"-Możliwość trwałego wyłączenia interfejsów WLAN,Bluetooth z poziomu BIOS "]
["Pamięć RAM","min 4 GB DDR3 1333 MHz     "]
["Dysk twardy","min 500 GB Serial ATA,  7200 obr/min"]
["Wyświetlacz ","40 cm (15,6\") panoramiczny wyświetlacz High Definition (1366 x 768) z powłoką antyodblaskową"]
["Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe)","zintegrowana karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card), -możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Zintegrowany moduł  Bluetooh v3.0, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card, możliwość, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS"]
[null,"Możliwość sprzętowego włączenia/wyłączenia modułów komunikacji bezprzewodowej, diodowa lub ciekłokrystaliczna sygnalizacja aktywności modułów komunikacji bezprzewodowej"]
["Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe)","Złącze sieciowe (RJ45)"]
[null,"Złącze USB 3.0 (2)"]
[null,"Złącze USB 2.0 (1)"]
[null,"Złącze combo USB 2.0/eSATA (1)"]
[null,"Gniazdo mikrofonu"]
[null,"Wyjście słuchawkowe/głośnikowe"]
[null,"Czytnik kart pamięci 8 w 1"]
[null,"Gniazdo ExpressCard 34 mm"]
["Porty Video","1x VGA (15 pin D-Sub); 1x HDMI"]
["Napędy optyczny","Napęd DVD+/-RW 8x z tacką z możliwością zapisu dysków dwuwarstwowych DVD+/-R"]
["Bateria, zasilanie","min 9-ogniwowa bateria litowo-jonowa "]
["Karta graficzna","Zintegrowana, oparta o układ Intel Media Akcelerator HD lub równoważny, obsługa DirectX10. Dodatkowo dedykowany układ graficzny dla platform mobilnych z własną pamięcią min 1GB.  "]
["Karta muzyczna","Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, głośniki stereo, wbudowany mikrofon."]
["Obudowa","wyposażona w złącze Kensington lock"]
[null,"-możliwość regulacji głośności zintegrowanych głośników za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"-możliwość regulacji jasności matrycy za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka"]
[null,"wyposażona w diody LED lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący co najmniej o statusie: zasilania, pracy dysku twardego, status baterii (zasilanie zewnętrzne/praca na baterii/niski stan naładowania baterii), aktywność modułów WLAN/Bluetooth"]
["Urządzenie wskazujące","Standardowy panel wielodotykowy z obsługą gestów"]
["Klawiatura","Pełnowymiarowa klawiatura odporna na zalanie, "]
["System operacyjny","Preinstalowany fabrycznie Microsoft Windows 7 Professional PL - niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Intemetu w firmie Microsoft. "]
["Masa brutto","max 2,6kg"]
["Inne","czytnik linii papilarnych"]
["Gwarancja ","3lata, czas reakcji NBD, onsite"]
[]
[]
["Drukarka laser mono                              Parametry minimalne* +kabel USB \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,2,null,null,{"v":0.23,"d":"23%"}]
["Technologia","Laserowa"]
["Szybkość","Do 33 str./min"]
["Wydajność","Do 80 000 stron/miesiąc"]
["Obsługa papieru\n(pojemność wejściowa)","Zasobnik wielozadaniowy: 50 arkuszy;                                                                                         rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm\nZasobnik 1: 250 arkuszy; rozmiary: A4, A5, A6"]
["Obsługa papieru\n(pojemność wyjściowa)","150 arkuszy (zadrukowaną stroną do dołu), 1 arkusz (zadrukowaną stroną do góry)"]
["Automatyczne drukowanie\ndwustronne","TAK"]
["Czas drukowania pierwszej strony","Do 8,5 sekundy"]
["Rozdzielczość","600 x 600 dpi, do poprawionej jakości obrazu 1200 x 1200"]
["Procesor","400 MHz"]
["Pamięć (standardowa/maksymalna)","64 MB Flash ROM (w tym 4 MB na dodatkowe czcionki i makra)/320 MB"]
["Możliwość podłączenia","Równoległy, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet"]
["Języki opisu strony","Zgodność z Postscript ® 3™; PCL ® 6, PCL ® 5e,"]
["Zużycie energii","W stanie gotowości: 34 W\nW stanie uśpienia: 6 W\nW trybie oszczędzania energii: 11 W\nzgodność z ENERGY STAR®"]
["Gabaryty (szerokość x głębokość x wysokość)","401 x 434 x 312 mm"]
["Waga","do 11 kg"]
["Poziomy ciśnienia akustycznego","Podczas drukowania: 52 dB(A)\nW stanie gotowości: 25 dB(A)"]
["Sterowniki druku","Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® wersja 8.6-9.2, 10.1-10.5, Vari ous Linux® OS, w tym SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1"]
["Gwarancja","24 miesiące obsługi gwarancyjnej u Klienta"]
[]
["Drukarka laser mono nr 2 Parametry minimalne* + kabel USB \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Technologia","Laserowa "]
["Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4)","od 33 str./min"]
["Prędkość drukowania","Minimum 33 str./min. mono"]
["Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)","W ciągu zaledwie 8 s (z trybu automatycznego wyłączenia/oczekiwania)"]
["Jakość druku w czerni (tryb best)","Do 1200 x 1200 dpi"]
["Technologia druku","Druk laserowy mono"]
["Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)","Minimum  50 000 stron"]
["Standardowa pamięć","Minimum 128 MB"]
["Maksymalna pojemność pamięci","384 MB"]
["Szybkość procesora","Minimum 600 MHz"]
["Standardowe języki drukarki","PCL 5c, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków"]
["Standardowa liczba podajników papieru","2 – zainstalowane"]
["Standardowy podajnik papieru","Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy"]
["Opcjonalny podajnik papieru","Opcjonalny trzeci podajnik papieru na 500 arkuszy"]
["Standardowy odbiornik papieru","Zainstalowany odbiornik papieru na 150 arkuszy"]
["Druk dwustronny","Automatyczny"]
["Obsługiwane formaty nośników","·   Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL);"]
[null,"·   podajnik 2: A4, A5, A6; "]
[null,"·   opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6"]
["Niestandardowe wymiary nośników","·   Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; "]
[null,"·   podajnik 2: 105 x 148 do 216 x 356 mm; "]
[null,"·   opcjonalny podajnik 3: od 105x148 do 216x356 mm"]
["Nośniki","Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze"]
["Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów","·   Automatyczny druk dwustronny, "]
[null,"·   podajnik ręczny, "]
[null,"·   podajnik papieru, "]
[null,"·   prosta ścieżka papieru"]
["Standardowe rozwiązania komunikacyjne","Serwer wydruków  Jetdirect z kartą Gigabit Ethernet,"]
[null,"port Hi-Speed USB 2.0"]
["Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru)","·   Podajnik 1: od 60 do 163 g/m² (prosta ścieżka prowadzenia papieru dla nośników specjalnych);"]
[null,"·   podajnik 2: od 60 do 120 g/m²; "]
["Wymiary (szer. x głęb. x wys.)","Maksymalnie 365 x 368 x 268 mm"]
["Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.)","Maksymalnie 365 x 677 x 268 mm"]
["Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)","Maksymalnie 481 x 330 x 465 mm"]
["Waga produktu","Maksymalnie 11 kg"]
["Obsługiwane systemy operacyjne","Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux "]
["Pobór mocy (urządzenie włączone)","Maksymalnie 570 W"]
["Pobór mocy (urządzenie uśpione)","8 W"]
["Pobór mocy (tryb gotowości)","8 W"]
["Pobór mocy (urządzenie wyłączone)","0,4 W"]
["Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji","17,5-25°C"]
["Certyfikat ENERGY STAR®","Tak"]
[]
["Urządzenie Wielofunkcyjne Atramentowe              Parametry minimalne* +kabel USB \n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["Typ","należy wskazać ->",null,1]
["Technologia","Atramentowa"]
["Podajnik Papieru","100 arkuszy"]
["Odbiornik Papieru","50 arkuszy"]
["Formaty papieru","A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envolope"]
["Gramatury papieru","60 - 220 g/m2"]
["Interfejs standardowy","USB 2.0"]
["Pamięć","32 MB"]
["Rozdzielczość druku","dla Windows - Do 6000 x 1200 dpi"]
["Prędkość Druku","33 str./min. mono oraz 27 str./min kolor"]
["Prędkość kopiowania","22 str./min Mono 20 str./min Kolor"]
["Kopiowanie wielokrotne","Tak, do 99"]
["Rozdzielczość kopiowania Skan","1,200 x 1,200 dpi"]
["Rozdzielczość skanowania","Optyczna 1200 x 2,400 dpi\nInterpolowana 19,200 x 19,200 dpi"]
["Możliwość skanowania ","do obrazu "]
[null,"do E-maila "]
[null,"do Pliku "]
[null,"do Media (karta pammęci) "]
["Wyświetlacz","kolorowy wyświetlacz LCD 4,8 cm. "]
["Czytnik kart pamięci","Tak (zapis i odczyt)"]
["Pobór mocy","Druk 17W, gotowość 3,5W, Uśpienie 0,5 W"]
["Waga","do 7kg"]
["Wymiary","390 x 368 x 150 mm"]
["Sterowniki","Windows XP/Vista/7, Linux, MacOS"]
["Gwarancja","24 miesiące"]
[]
[]
[]
["Części i akcesoria komputerowe                     (zgodne z opisem pod tabelą)*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["SODIMM DDR 512/333Mhz","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["HDD 2,5 Samsung 160 GB/5400/100/8/HM160HC","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Skaner C-Pen 3.5 (www.cpen.pl)","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Klawiatura Logitech OEM czarna USB","należy wskazać ->",null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Mysz Logitech B110, Optical USB Mouse, USB czarna","należy wskazać ->",null,17,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dysk zewnetrzny ADATA SH93-1TB 2.5'' HDD wodo/wstrząso odporny Czarny","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Pendrive Kingston 32GB USB 2.0 DataTraveler R400","należy wskazać ->",null,6,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Klawiatura + mysz FSC LX450 wireless","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Kamera internetowa TRACER Chat Set","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Karta Sieciowa 10/100MB/s","należy wskazać ->",null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Napęd zewnętrzny/nagrywarka DVD USB Slim","należy wskazać ->",null,5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Mysz  Logitech M185 wireless black nano ","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Zewnętrzny Dysk USB 500GB","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Mysz optyczna A4Tech Navigator Opto ECCO 612 czarna PS2","należy wskazać ->",null,15,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Tablet Graficzny Hanvon ArtMaster 1209","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dysk Twardy Samsung 1TB F3 32MB Cache SATA-II","należy wskazać ->",null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Skaner Canon CS9000F (przystawka do filmów)","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Torba notbook 15,6\" jednokomorowa, ","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Torba netbook 12-13,3\" jednokomorowa, ","należy wskazać ->",null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Oprogramowanie komputerowe                     (zgodne z opisem pod tabelą)*\n(1)",null,"Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)","liczba szt. (3)","Cena netto za szt. (4)","Wartość netto (5)","Podatek od towarów i usług % (6)","Wartość brutto               (7 = 5+6)"]
["OfficeProPlus 2010 SNGL OLP NL Acdmc","należy wskazać ->",null,9,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ESET NOD32 Antivirus Business Edition Client 1 rok  licencja EDU","należy wskazać ->",null,7,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["NOD32 BOX 1User 2Years","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky 5 stanowisk przedłużenie licencji na kolejne 2 lata","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Program Corel Paint Shop Pro PL","należy wskazać ->",null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.23,"d":"23%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["SUMA BRUTTO",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Netto=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Brutto=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"Data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:"]
[]
[]
[null,null,"............................................."]
["Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia, certyfikaty i deklaracje w przypadku, gdy owe dokumenty wymienione są w formularzu ofertowym razem z ofertą"]
[]
["* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o równoważnej lub lepszej wydajności  (jak przedmiot wskazany w kolumnie „1”) wg wyników "]
["testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia testów wydajności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis użytych "]
["testów wraz z wynikami w celu weryfikacji równoważności oferowanego sprzętu."]
[]
["** Wykonawca jest zobowiązany:"]
[" - w przypadku oferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego - do potwierdzenia tego zapisem „zgodnie z siwz” umieszczonym w kolumnie 3,"]
[" - w przypadku oferowania sprzętu równoważnego - do podania w kolumnie 3 jego typu lub modelu oraz dokładnego opisu z uwzględnieniem wszystkich "]
["   wymaganych w kolumnie 2 parametrów."]